[별표 2]

폐기물매립시설의 세부검사방법

1. 설치검사

구분	검 사 항 목	검 사 방 법
공통사항	가.외곽시설 설치상태	①육안검사 및 실측
	나.표지판의 규격 및 기재사항	①육안검사 및 실측 ② 표지판 및 검사신청서의 매립면적․용량대로 적합하게 시공되었는지 측량허가사업자(측지기사, 토목기사 자격증소유자가 있는 사업자)등의 측량을 통하여 확인.
	다.옹벽 및 제방의 안정성	①옹벽구조물의 균열 등 외부시공상태를 확인하고, 제방성토재의 다짐상태 및 침식가능여부 등 시공상태를 관계자료 및 현지조사를 통하여 확인 ②옹벽 및 제방에 대한 안전율을 계산하여 옹벽의 경우 저면활동에 대한 안전율(1.5이상), 전도에 대한 안전율(2.0이상), 지지력에 대한 안전율(3.0이상), 제방의 경우 자체 및 최종매립단면(침출수위 고려)의 사면활동에 대한 안전율(1.3이상)이 적합한지 확인 ③조성면적이 15만 제곱미터 이상인 매립시설은 지진에 대한 안전성을 고려하였는지 확인
	라.기초지반 처리내역 및 상태	①지반조사결과․지반보강조치내역 등을 검토하고, 매립폐기물의 하중조건을 고려하여 지반침하 가능성이 없는지 설계도서, 현장확인 등을 통하여 확인 ②암반지역의 경우 요철처리상태 확인 ③성토지역의 경우 지반다짐상태 확인 ④연약지반의 경우 지반침하에 의하여 침출수집배수관로, 집수정 및 차수시설 등이 파손 또는 굴곡되지 않도록 적절한 조치를 하였는지 확인
	마.빗물배제시설 설치내역	①설계도면을 통해 빗물배제를 위한 상류지역 우회수로, 주변부 집배수구, 매립지내 집배수구, 매립지표면 집배수구의 설치여부를 확인 ②육안으로 확인이 어려운 매몰지역은 시공시 수로연결상태, 누수방지조치 등을 촬영한 사진 또는 비디오 등으로 확인하고 필요시 CCTV로 확인 ③매립시설 측면 절토사면 소단배수로의 경사는 최소 2%에서 최대 4% 이하로 설치하였는지 확인
	바.계량시설 작동상태	①계량시설의 크기 및 대수가 반입차량규모 및 수량에 적합한지를 확인 ②정상작동여부를 실측을 통하여 확인
	사.세륜․세차시설 작동상태	①차량진출입구에 세륜․세차시설의 설치여부 및 작동상태 확인 ②진출입차량대수를 감안 충분히 감당할 수 있는 상태인지 확인
	아.지하수검사정의 수․규격․재질․설치구조	①지하수흐름층을 설계도서 등을 통하여 확인하고 적정한 장소에 검사정을 설치하였는지 확인 ②검사정(직경이 10센티미터이상)의 깊이를 확인하고, 설치기준의 재질(테프론․스테인레스강 또는 합성수지관)에 적합한지 확인 ③지하수위 측정장치, 시료채취장치 설치 또는 보유여부 확인 ④지하수검사정에 외부수가 유입되지 않도록 그라우팅, 덮개설치 등 오염방지조치 실시여부 확인
차단형매립시설	자.바닥 및 외벽의 압축강도․두께	①한국산업규격 에프2405(콘크리트의 압축강도시험방법)에 의하여 측정한 압축강도가 210㎏/㎠이상인 철근콘크리트로서 두께가 15센티미터이상 또는 이와 동등한 차단효력을 가진 구조물로 설치되었지 콘크리트의 압축강도시험성적서 또는 비파괴압축강도시험기를 통하여 확인 ②비파괴시험 등에 의한 철근탐사 실시 ③내부방수처리상태 확인
	차.내부막의 구획면적․매립가능용적․두께․압축강도	①내부막의 1개 구획의 면적을 측정하여 매립가능면적 50제곱미터이하 또는 매립가능용적 250세제곱미터이하가 되는지 확인 ②내부막의 두께를 측정하여 10센티미터이상이 되는지 확인 ③내부막의 압축강도시험성적서 및 비파괴압축강도시험기를 통하여 압축강도가 210㎏/㎠이상의 콘크리트로 설치되었는지 확인
	카.빗물유입방지시설 및 덮개설치내역	①빗물유입방지시설 및 덮개설치상태를 현지확인
관리형매립시설	타.차수시설의 재질․두께․투수계수	①차수시설의 종류․재질 및 두께 확인 ②점토․점토광물혼합토 등 점토류라이너에 대한 실내 및 현장시험결과(점토광물혼합비, 입도분포, 투수계수, 다짐도, 소성지수 및 함수비 등) 확인 ③점토류라이너에 대하여 한국건설기술연구원, 관련분야의 대학부설연구소, 한국건설품질시험연구소 등 공인기관에서 실시한 시험성적서를 통하여 투수계수를 확인 ④점토류라이너 시공시 층두께, 층간 최적 접합을 위한 하부층 표면의 거침질(Scratch) 여부, 혼합장비 및 다짐장비(양족롤라 등) 사용여부 등 시공상태를 확인하기 위하여 현장투수시험방법 등에 따라 바닥 및 측면의 점토류라이너에 대한 투수계수를 측정 ⑤점토류라이너의 균열․이물질혼합 여부를 확인 ⑥측면에 점토 등의 차수재 대신 토목합성수지점토라이너를 포설한 경우 측면의 경사, 소단높이 등을 설계도서 또는 현장확인을 통하여 토목합성수지점토류라이너의 포설이 불가피하였는지를 확인 ⑦토목합성수지라이너 또는 점토류라이너이외의 차수재료를 사용하여 차수시설을 설치한 경우 토목합성수지라이너 또는 점토류라이너를 사용하는 경우와 동등한 차수효과가 있는지 여부를 자료와 실측 등을 통하여 확인 ⑧토목합성수지라이너 또는 점토류라이너이외의 차수재료가 지하수 등을 오염시킬 우려가 있는지 여부를 검토
	파.토목합성수지라이너의 항복인장강도의 안전율	①토목합성수지라이너에 대한 안정성검토 내용을 설계도서를 통하여 확인하고 필요시 재검토 실시 ②설계내용대로 항복인장강도의 안전율(2.0이상)에 적합하게 시공되었는지 확인
	하.매끄러운 고밀도폴리에틸렌라이너의 기준적합여부	①매끄러운 고밀도폴리에틸렌라이너에 대하여 한국원사직물시험연구원, 한국화학시험연구원, 한국기기유화시험연구원, 한국의류시험연구원 등 공인기관에서 실시한 시험성적서 등을 통하여 재질기준에 적합한지 확인하고, 필요시 시료를 채취하여 공인기관에 시험을 의뢰하여 확인 ②기타 토목합성수지라이너의 경우 설계도서, 시방서 등에서 제시한 기준에 적합한 품질의 제품을 사용하였는지 확인 ③토목합성수지라이너의 접합부에 대한 시험(진공시험, 공기압시험, 스파크시험, 전단시험 및 박리시험 등) 결과를 확인하고 필요시 현장시험 실시
	거.침출수집배수층의 재질․두께․투수계수․투과능계수 및 구배	①매립시설 바닥의 토목합성수지라이너위에 지오컴포지트 또는 지오텍스타일을 설치하였는지 확인 ②침출수집배수층의 투수계수가 1초당 1백분의 1센티미터 이상인 모래․잔자갈등을 사용하여 포설하였는지 여부와 두께가 30센티미터 이상이 되는지 여부를 자료 또는 실측을 통하여 확인 ③침출수 집배수관로, 집수정(수직집수정 포함) 및 이송관로가 설계도서 내용대로 적정하게 설치되었는지 확인 ④매립시설 측면의 토목합성수지라이너위에 투과능계수가 1초당 3만분의 1제곱미터 이상인 지오컴포지트, 지오네트 또는 지오텍스타일을 설치하였는지를 시험성적서 또는 실측을 통하여 확인 ⑤침출수집배수관로 주변에 충분한 공극을 가지는 자갈(골재의 최대치수는 50밀리미터 이하이어야 하며, 최소치수는 5밀리미터 체의 통과량이 5% 이하)등을 설치하였는지 확인 ⑥침출수집배수시설에 미치는 하중조건을 고려하여 파손될 우려가 없는지 확인 ⑦육안으로 확인이 어려운 매몰지역은 시공시 촬영한 사진, 비디오 등으로 확인하고 필요시 CCTV 등으로 수로연결상태를 확인 ⑧하수종말처리시설 등으로 침출수를 이송하는 경우 이송관로에 대한 수밀시험 실시여부를 확인 ⑨침출수집배수시설의 바닥구배가 최소 2퍼센트에서 최대 4퍼센트 이하가 되는지를 설계도면 및 실측을 통하여 확인 ⑩침출수의 수위를 측정할 수 있는 시설을 매립시설 바닥에 설치한 차수시설 위의 가장 낮은 지점에 설치하였는지 확인
	너.지하수배제시설 설치내역	①지하수흐름층을 설계도서 등을 통하여 확인하고 바닥 및 측면의 빗물배제시설 및 지하수집배수시설(유공관, 돌망태, 지오컴포지트, 지오네트 및 집속다발관 등)의 적정설치여부를 확인 ②육안으로 확인이 어려운 매몰지역은 시공시 쵤영한 사진 또는 비디오 등으로 확인 ③빗물배제시설과 지하수집배수시설이 분리되도록 설계․시공되었는지 확인 ④필요시 CCTV 등으로 수로연결상태 등을 확인
	더.침출수유량조정조의 규모․방수처리내역, 유량계의 형식 및 작동상태	①유량조정조의 설계조건 등을 검토하여 적정여부 확인 ②유량조정조내부의 방수처리상태 확인 ③유량조정조에 적산유량계가 설치되어 있는지 확인
	러.침출수처리시설의 처리방법, 처리용량	①침출수처리시설 규모․처리방법이 설계도서 내용대로 적정하게 설치되었는지 검토 ②침출수처리시설의 각종 기기의 작동상태, 예비장비 확보상태 등을 확인 ③침출수처리시설의 최종 배출구에 적산유량계가 설치되어 있는지 확인
	머.침출수 이송․처리시 종말처리시설 등의 능력	①인근에 종말처리시설이 위치하는지 확인하고 종말처리시설에 유입․처리토록 하는 원칙을 준수하는지 여부 확인 ②침출수를 다른 매립시설의 침출수처리시설, 자가수질오염방지시설, 폐수처리업자, 공단폐수종말처리시설, 하수종말처리시설, 분뇨처리시설에 유입처리하거나 위탁처리하는 경우 당해 시설에서 처리가 가능한지 여부 등을 당해 시설의 처리능력 등을 종합적으로 검토하여 이송 또는 위탁처리계획의 적정여부를 확인
	버.매립가스 소각시설 또는 활용시설 설치계획	①매립대상폐기물의 종류․매립량 등을 고려하여 발생가스의 종류․발생량․열량․발생가능기간 등의 산정내역을 확인 ②가스포집을 위한 유공관로(수평 및 수집관로), 유공관로 주변의 돌망태 여과장치, 이송관로 및 강제이송시설 설치계획 등을 설계도서 등을 통하여 검토 ③매립가스소각시설 또는 활용시설 설치계획의 적정여부를 확인
	서.내부진입도 설치내역	①매립시설의 내부진입도로가 차량 등의 출입에 지장이 없도록 설치되었는지 확인 ②내부진입도로 설치과정에서 차수시설 등이 손상되지 않았는지 확인 ③매립작업설계도서에 의한 매립과정에서의 내부진입로 설치계획 확인 및 적정여부 검토

2. 정기검사

구분	검 사 항 목	검 사 방 법
차단형매립시설	가.소화장비 설치․관리실태	①소화장비의 보유․관리․작동 상태 등을 확인
	나.옹벽의 안정성	①옹벽으로 침출수 누출여부 확인 ②균열, 박리, 층분리, 박락, 백태, 침하 등의 발생여부 확인 ③비파괴시험방법 등으로 강도 등의 시험 실시 ④초음파 탐사 등을 통한 균열여부 확인 ⑤옹벽의 안전율이 당초 설계치 대로 유지․관리되고 있는지 계산, 현지확인 등을 통하여 확인
	다.빗물․지하수 유입방지조치	①매립시설외부의 빗물 및 지하수 유입방지시설의 파손․침하여부, 토사 등 적체여부 등을 확인 ②매립시설내부의 소제방 등 빗물배제시설의 설치․관리실태, 정상적인 기능유지상태 등을 확인 ③육안으로 확인이 불가능한 경우 CCTV로 확인
	라.사용종료매립지 밀폐상태	①사용이 종료된 매립지에 대한 밀폐상태를 육안 등으로 확인
관리형매립시설	가.소화장비 설치․관리실태	①소화장비의 보유․관리․작동 상태 등을 확인
	나.옹벽 및 제방의 안정성	①옹벽, 제방(소단제방 포함) 및 매립사면으로 침출수 누출여부 확인 ②옹벽의 안전율이 당초 설계치 대로 유지․관리되고 있는지 현지확인 등을 통하여 확인 ③옹벽의 강도, 균열, 박리, 층분리, 박락 및 백태 등을 육안검사 또는 비파괴검사 등을 통하여 확인 ④제방 및 매립사면에 대하여 사면안정, 침하 등에 대한 해석자료 등을 검토하여 안정성을 확인 ⑤제방(소단제방 포함), 매립사면의 균열, 층분리 및 침하여부 확인
	다.빗물․지하수 유입방지조치	①빗물 및 지하수 유입방지시설의 파손․침하여부, 토사 등 적체여부 등을 확인 ②육안으로 확인이 불가능한 경우 CCTV로 확인
	라.빗물배제시설의 유지․관리실태	①매립시설내부의 소제방 등 빗물배제시설의 설치․관리실태, 정상적인 기능유지상태 등을 확인 ②일일복토․중간복토․최종복토층의 두께․다짐정도․구배 등을 조사하여 빗물이 폐기물매립층으로 침투되지 아니하도록 관리되고 있는지 확인
	마.세륜․세차시설의 작동상태	①세륜․세차시설의 작동상태를 현지확인
	바.계량시설의 작동상태	①계량시설의 작동상태를 실측 등을 통하여 확인 ②계량자료 비치여부 확인
	사.미 매립구역의 차수시설 유지․관리실태	①미 매립구역의 토목합성수지라이너, 토목합성수지점토라이너, 점토류라이너 등 차수시설의 유지관리실태를 현지확인 ②미 매립구역의 토목합성수지라이너위에 지오컴포지트, 지오텍스타일, 지오네트 등의 설치여부 및 유지관리실태 확인 ③매립구역의 점토류라이너위에 투수계수가 1초당 1백분의 1센티미터이상인 모래, 모래를 채운 폐타이어 등이 포설되어 있는지 확인
	아.침출수처리시설 운영관리실태 및 침출수 배출허용기준 준수여부	①침출수처리시설의 운영내역을 폐기물최종처리시설(매립시설)운영관리대장을 통하여 확인 ②침출수 유량조정조 유입구 유량측정결과와 침출수처리시설 배출구의 유량측정결과 확인 ③침출수 발생량 대비 유량조정조, 침출수처리시설의 적정여부 검토 ④침출수처리시설의 단계별 처리기능을 확인할 수 있는 항목에 대한 수질을 분석하여 침출수처리시설이 정상적으로 운영되고 있는지 확인 ⑤각종 계측장비의 작동상태를 확인 ⑥침출수처리시설의 고장에 대비한 예비장비 확보실태 확인 ⑦하수종말처리시설 등에 연계처리하는 경우 하수종말처리시설 등에서 처리하는 오염물질에 대하여 연계처리를 하는지를 연계처리시설의 처리능력 등을 감안하여 확인 ⑧하수종말처리시설 등에 연계처리시 이송과정에서 침출수가 외부로 유출될 우려가 없는지 확인 ⑨침출수를 전용관로를 통하여 이송하는 경우 전용관로의 유지․관리실태를 확인하고 필요시 현지 확인
	자.지하수검사정, 지하수배제시설 및 해수의 수질검사 등을 통한 침출수누출 여부	①정기적인(분기 1회이상) 지하수검사정 또는 해수의 수질분석결과 검토 ②지하수검사정, 지하수배제시설 및 해수의 수질을 분석하여 침출수 누출여부 확인 ③지하수검사정의 유지관리실태 확인 ④필요시 지하수배제시설에 대한 CCTV조사
	차.침출수 집배수시설의 기능	①침출수집배수층, 집배수관로, 집수정 및 이송관로가 당초 설계․시공된 대로 유지․관리되고 있는지 확인 ②수직집수정 설치여부 및 수직집수정 주위에 적정하게 돌망태 여과장치를 설치하면서 폐기물을 매립하는지 확인 ③중간복토층위에 침출수 집배수관로를 설치하여 수직집수정 또는 수직가스 포집시설로 연결하였는지 확인 ④매립시설내의 침출수를 신속하게 배제하는지 확인 ⑤필요시 침출수 집배수시설에 대한 CCTV조사
	카.가스포집 및 처리시설의 적정설치 ․운영여부	①수평 및 수직가스포집공의 수량․간격․깊이 등을 조사하여 매립시설 규모 등에 대비하여 적정여부 확인 ②매립가스 강제이송시설이 설치된 경우 작동실태 확인 ③가스처리 및 활용시설의 적정여부 확인
	타.매립작업 설계도서에 의한 매립․복토․빗물배제 실태	①매립작업 설계도서 확인 ②설계도서내용의 적정여부 검토 ③설계내용대로 매립․복토․빗물배제 및 진입로 설치 등이 이루어지고 있는지 확인
	파.폐기물의 다짐 및 압축정도	①다짐장비 보유실태 확인 ②다짐장비 운영인력 확보 및 운영실적 확인 ③일일복토․중간복토의 포설 및 다짐정도 확인
	하.차수시설 상부보호층 적정설치 여부	①매립시 사면 차수시설이 손상되지 않도록 작업이 진행되는지 확인
	거.복토두께	①복토재 종류․반입량․반입장소 확인 ②복토규정에 적합한 두께로 복토를 실시하고 있는지 확인
	너.방역	①방제약품․방제주기 등의 적정여부 확인
비고. 최초정기검사시에는 차단형매립시설의 나목의 ③․④ 및 라목의 ①, 관리형매립시설의 나․사․카목의 ③의 검사방법은 생략할 수 있다.

3. 사용종료․폐쇄검사

1) 차단형 매립시설

검사항목	검사방법
가. 축대벽의 안정성	①옹벽으로 침출수 누출여부 확인 ②균열, 박리, 층분리, 박락, 백태, 침하 등의 발생여부 확인 ③비파괴시험방법 등으로 강도 등의 시험 실시 ④초음파 탐사 등을 통한 균열여부 확인 ⑤축대벽의 안전율이 당초 설계치(전도2.0이상, 활동1.5이상, 지지력3.0이상) 대로 유지․관리되고 있는지 계산, 현지확인 등을 통하여 확인
나.빗물ㆍ지하수 유입방지 조치	①매립시설외부의 빗물 및 지하수 유입방지시설의 파손․침하여부, 토사 등 적체여부 등을 확인 ②육안으로 확인이 불가능한 경우 CCTV로 확인
다. 사용종료 또는 폐쇄에 따른 밀폐상태	①사용이 종료된 매립지에 대한 밀폐상태를 육안 등으로 확인
라. 지하수 검사정의 유지관리 실태	①지하수 검사정 유지관리실태 확인
마. 지하수 검사정, 지하수 배제시설 및 해수의 수질검사 등을 통한 침출수 누출 여부	①정기적인 지하수검사정 또는 해수 및 지하수배제시설의 수질분석결과로 침출수 누출 여부 확인 ②현장검사시 지하수검사정 또는 해수 및 지하수배제시설의 수질을 분석하여 침출수 누출여부 확인 ③필요시 지하수배제시설에 대한 CCTV조사

2) 관리형 매립시설

검사항목	검사방법
가.최종복토층(가스배제층) 설치상태	①가스배제층 설계도면, 시공자료 등 검토하여 최종복토기준(두께 30cm이상)적합하게 설치되어 있는지 확인 ②육안으로 확인이 어려운 매몰지역은 시공시 쵤영한 사진 또는 비디오 등으로 확인하고, 필요시 굴착시험을 통하여 두께 등 적정 시공여부 확인
나.최종복토층(차단층점토류라이너)설치상태	①차수시설의 종류․재질 및 두께 확인 ②점토․점토광물혼합토 등 점토류라이너에 대한 실내 및 현장시험결과(점토광물혼합비, 입도분포, 투수계수, 다짐도, 소성지수 및 함수비 등) 확인 ③점토류라이너에 대하여 한국건설기술연구원, 관련분야 대학부설연구소, 한국건설품질시험연구소 등 공인기관에서 실시한 시험성적서 통하여 투수계수 확인 ④점토류라이너 시공시 층두께, 층간 최적 접합을 위한 하부층 표면의 거침질(Scratch) 여부, 혼합장비 및 다짐장비(양족롤라 등) 사용여부 등 시공상태를 확인하기 위하여 현장투수시험방법(코아를 채취하여 공인기관의 시험성적서 확인) 등에 따라 바닥 및 측면의 점토류라이너에 대한 투수계수 확인(투수계수가 1초당 1백만분의 1센티미터 이하 인지 확인) ⑤점토류라이너의 균열․이물질혼합 여부를 확인 ⑥측면에 점토 등의 차수재 대신 토목합성수지점토라이너를 포설한 경우 측면의 경사, 소단높이 등을 설계도서 또는 현장확인을 통하여 토목합성수지점토류라이너의 포설이 불가피하였는지를 확인 ⑦토목합성수지라이너 또는 점토류라이너이외의 차수재료를 사용하여 차수시설을 설치한 경우 토목합성수지라이너 또는 점토류라이너를 사용하는 경우와 동등한 차수효과가 있는지 여부를 자료와 실측 등을 통하여 확인
다.최종복토층(차단층토목합성수지라이너)설치상태	①매끄러운 고밀도폴리에틸렌라이너에 대하여 한국원사직물시험연구원, 한국화학시험연구원, 한국기기유화시험연구원, 한국의류시험연구원 등 공인기관에서 실시한 시험성적서 등을 통하여 재질기준에 적합한지 확인하고, 필요시 시료를 채취하여 공인기관에 시험을 의뢰하여 확인 ②기타 합성고분자차수막의 경우 설계도서, 시방서 등에서 제시한 기준에 적합한 품질의 제품을 사용하였는지 확인 ③합성고분자차수막의 접합부에 대한 시험(진공시험, 공기압시험, 스파크시험, 전단시험 및 박리시험 등)결과를 확인하고 필요시 현장시험 실시
라.최종복토층(배수층) 설치상태	①설계도서를 통하여 배수층이 모래, 순환골재 등을 이용하여 30cm 이상 두께로 포설하거나 복토의 무게상태에서 투과능계수가 1초당 3만분의 1제곱미터 이상인 지오컴포지트․지오네트 또는 지오텍스타일 등의 토목합성수지로 설계되었는지 확인 ②현장시공상태, 설계도면 등을 검토하여 침투된 빗물이 주변 배수로로 연결되어 원활하게 배수되도록 설치하였는지 확인 ③육안으로 확인이 어려운 매몰지역은 시공시 쵤영한 사진 또는 비디오 등으로 확인하고, 필요시 굴착시험을 통하여 두께 등 적정 시공여부 확인
마.최종복토층(식생대층) 설치상태	①식생대층에 대한 설계도서를 검토하여 최종복토기준(식물심기와 생장이 가능한 양질의 토양으로 두께 60cm이상)적정하게 설계되었는지 확인 ②육안으로 확인이 어려운 매몰지역은 시공시 쵤영한 사진 또는 비디오 등으로 확인하고, 필요시 굴착시험을 통하여 두께 등 적정 시공여부 확인
바.침하에 대한 안정성	①매립지반 안정도 관리(침하량 예측자료)계획 수립여부 확인 ②침하관측시설이 면적에 대비하여 적합하게 설치되었는지 확인
사.축대벽과 둑의 안정성	①축대벽, 둑 등 구조물의 안정도 관리계획 수립여부 확인 ②축대벽, 둑(소단제방 포함) 및 매립사면으로 침출수 누출여부 확인 ③축대벽의 안전율이 당초 설계치(전도2.0이상, 활동1.5이상, 지지력3.0이상) 대로 유지․관리되고 있는지 현지확인 등을 통하여 확인 ④축대벽의 강도, 균열, 박리, 층분리, 박락 및 백태 등을 육안검사 또는 비파괴검사 등을 통하여 확인 ⑤둑 및 매립사면(최종단면적용하여 안전율1.3이상 확인)에 대하여 사면안정, 침하 등에 대한 해석자료 등을 검토하여 안정성을 확인 ⑥둑(소단 둑 포함), 매립사면의 균열, 층분리, 침식 및 침하여부 확인
아.빗물ㆍ지하수 유입방지 조치	①설계도면을 통해 빗물배제를 위한 상류지역 우회수로, 주변부 집배수구, 최종복토 표면 집배수구의 설치여부를 확인 ②빗물 및 지하수 유입방지시설의 파손․침하여부, 토사 등 적체여부 등을 확인 ③육안으로 확인이 어려운 매몰지역은 시공시 수로연결상태, 누수방지조치 등을 촬영한 사진 또는 비디오 등으로 확인하고 필요시 CCTV로 확인
자.빗물 배제시설의 설치상태	①최종복토층의 두께․다짐정도 구배 등을 조사하여 빗물이 폐기물매립층으로 가능한 침투되지 아니하도록 빗물을 배제하는 관리시설을 갖추고 있는지 확인
차.침출수 집배수시설의 기능 유지ㆍ관리 실태	①침출수집수정 및 이송관로가 당초 설계․시공된 대로 유지․관리되고 있는지 확인 ②매립시설내의 침출수를 신속하게 배제하는지 확인 ③매립장 내부에 침출수위 관리(사후관리 중 2.0m 이하 유지)계획 확인 ④필요시 침출수 집배수시설에 대한 CCTV조사
카.침출수 처리시설의 운영ㆍ관리 실태 및 침출수배출허용기준의 준수 여부	①침출수처리시설의 운영내역을 폐기물최종처리시설(매립시설)운영관리대장을 통하여 확인 ②침출수 유량조정조 유입구 유량측정결과와 침출수처리시설 배출구의 유량측정결과 확인 ③침출수 발생량 대비 유량조정조, 침출수처리시설의 적정여부 검토 ④침출수 단계별 처리기능을 확인할 수 있는 항목에 대한 수질을 분석하여 침출수처리시설이 정상적으로 운영되고 있는지 확인 ⑤각종 계측장비의 작동상태를 확인 ⑥침출수처리시설의 고장에 대비한 예비장비 확보실태 확인 ⑦하수종말처리시설 등에 연계처리하는 경우 하수종말처리시설 등에서 처리하는 오염물질에 대하여 연계처리를 하는지를 연계처리시설의 처리능력 등을 감안하여 확인 ⑧하수종말처리시설 등에 연계처리시 이송과정에서 침출수가 외부로 유출될 우려가 없는지 확인 ⑨침출수를 전용관로를 통하여 이송하는 경우 전용관로의 유지․관리실태를 확인하고 필요시 현지 확인
타.가스포집 및 처리시설의 적정 설치ㆍ운영 여부	①가스포집공의 수량․간격․깊이 등을 조사하여 매립시설 규모 등에 대비하여 적정여부 확인 ②매립가스 강제이송시설이 설치된 경우 작동실태 확인 ③가스처리 및 활용시설의 적정여부 확인
파.지하수검사정, 지하수 배제시설 및 해수의 수질검사 등을 통한 침출수 누출 여부	①정기적인(분기 1회이상) 지하수검사정 또는 해수의 수질분석결과 검토 ②지하수검사정, 지하수배제시설 및 해수의 수질을 분석하여 침출수 누출여부 확인 ③지하수검사정의 유지관리실태 확인 ④필요시 지하수배제시설에 대한 CCTV조사

비고 : 폐기물관리법 시행규칙 별표9 비고1에 해당하는 시설은 가목, 나목, 다목, 라목, 차목, 카목, 타목의 검사항목을 생략할 수 있다

4. 사후관리 정기검사

1) 차단형 매립시설

검사항목	검사방법
가.소화장비 설치ㆍ관리 실태	①소화장비의 보유․관리․작동 상태 등을 확인
나.축대벽의 안정성	①축대벽으로 침출수 누출여부 확인 ②균열, 박리, 층분리, 박락, 백태, 침하 등의 발생여부 확인 ③비파괴시험방법 등으로 강도 등의 시험 실시 ④초음파 탐사 등을 통한 균열여부 확인 ⑤축대벽의 안전율이 당초 설계치(전도2.0이상, 활동1.5이상, 지지력3.0이상) 대로 유지․관리되고 있는지 계산, 현지확인 등을 통하여 확인
다.빗물ㆍ지하수 유입방지 조치	①설계도면을 통해 빗물배제를 위한 상류지역 우회수로, 주변부 집배수구, 최종복토 표면 집배수구의 설치여부를 확인 ②빗물 및 지하수 유입방지시설의 파손․침하여부, 토사 등 적체여부 등을 확인 ③육안으로 확인이 어려운 매몰지역은 시공시 수로연결상태, 누수방지조치 등을 촬영한 사진 또는 비디오 등으로 확인하고 필요시 CCTV로 확인
라.밀폐시설 관리 상태	①사용이 종료된 매립지에 대한 밀폐상태를 육안 등으로 확인
마. 지하수 검사정의 유지관리 실태	①지하수검사정의 유지관리실태 확인
바.지하수․해수의 수질검사 등을 통한 침출수 누출 여부	①정기적인(분기 1회이상) 지하수검사정 및 해수의 수질분석결과 검토 ②지하수검사정, 지하수배제시설 및 해수의 수질을 분석하여 침출수 누출여부 확인 ③필요시 지하수배제시설에 대한 CCTV조사

2) 관리형 매립시설

검사항목	검사방법
가.소화장비 설치ㆍ관리 실태	①소화장비의 보유․관리․작동 상태 등을 확인
나.최종복토층 관리 실태	①침하현상으로 인한 최종복토 손상 및 빗물등으로 인한 침식현상이 있는지 확인 ②침하계측 장비의 유지관리실태 확인
다.구조물과 지반의 안정도 유지 실태	①축대벽, 둑 및 매립사면으로 침출수 누출 여부 확인 ②축대벽의 강도, 균열, 박리, 층분리, 박락 및 백태 등을 육안검사 또는 비파괴검사 등을 통하여 확인 ③축대벽(전도2.0이상, 활동1.5이상, 지지력3.0이상), 둑, 매립사면 안정성 검토 자료(최종단면적용하여 안전율1.3이상 확인)와 현장 유지·관리상태를 비교하여 안전하게 유지되고 있는지 확인 다만 안정성검토자료 없을 경우 현장측정단면으로 안정해석을 실시하여 확인. ④둑이 빗물로 인한 침식현상이 발생하였는지 확인
라.빗물ㆍ지하수 유입방지 조치	①설계도면을 통해 빗물배제를 위한 상류지역 우회수로, 주변부 집배수구, 최종복토 표면 집배수구의 설치·파손·침하·토사등 적체여부를 확인 ②육안으로 확인이 어려운 매몰지역은 시공시 수로연결상태, 누수방지조치 등을 촬영한 사진 또는 비디오 등으로 확인하고 필요시 CCTV로 확인
마.빗물배제시설의 유지․관리 실태	①최종복토층의 두께․다짐정도 구배 등을 조사하여 빗물이 폐기물매립층으로 침투되지 아니하도록 빗물을 배제하는 시설의 유지·관리실태 확인
바.침출수 집배수시설의 기능 유지ㆍ관리 실태	①침출수집수정 및 이송관로가 당초 설계․시공된 대로 유지․관리되고 있는지 설계검토 육안등으로 확인 ②매립장 내부의 침출수위를 2m이하로 관리하고 있는지 확인 ③필요시 침출수 집배수시설에 대한 CCTV조사
사.침출수 처리시설의 운영ㆍ관리 실태 및 침출수배출허용기준의 준수 여부	①침출수처리시설의 운영내역을 폐기물최종처리시설(매립시설)운영관리대장을 통하여 확인 ②침출수 유량조정조 유입구 유량측정결과와 침출수처리시설 배출구의 유량측정결과 확인 ③분기마다 조사한 침출수·처리수 분석자료를 검토하여 침출수처리시설이 정상적으로 운영되고 있는지 확인하고 필요시(최근 분석자료 미비한 경우등) 수질 분석하여 확인 ④각종 계측장비의 작동상태를 확인 ⑤하수종말처리시설 등에 연계처리하는 경우 하수종말처리시설 등에서 처리하는 오염물질에 대하여 연계처리를 하는지를 연계처리시설의 처리능력 등을 감안하여 확인 ⑥하수종말처리시설 등에 연계처리시 이송과정에서 침출수가 외부로 유출될 우려가 없는지 확인
아.가스포집 및 처리시설의 적정 설치ㆍ운영 여부	①발생가스 조사자료 검토하여 항목·주기 적합여부 확인하고 필요시 현장에서 측정 ②가스처리 및 활용시설의 적정여부 확인
자.지하수․해수의 수질검사 등을 통한 침출수 누출 여부	①정기적으로(매립종료후 3년까지 월1회이상, 3년이후 분기1회이상) 조사한 지하수검사정, 지하배제시설 및 해수 수질에 대한 분석 자료를 검토하여 침출수 누출여부 및 항목·주기 적합여부 확인하고 필요시(최근 분석자료 미비한 경우등) 수질 분석하여 확인 ②지하수검사정 유지관리실태 확인
차.지표수 및 주변 토양조사 등을 통한 주변오염 관리의 적절 여부	①정기적으로(지표수 분기1회이상, 토양 연1회이상)조사한 지표수 수질 및 주변토양 오염도 자료를 검토하여 주변환경영향 및 항목·주기·지점 적합여부 확인하고 필요시(최근 분석자료 미비한 경우등) 수질 분석하여 확인
카.방역 실태	① 방역약품, 방역주기 등의 적정여부 확인

비고 : 폐기물관리법 시행규칙 별표9 비고1에 해당하는 시설은 바목, 사목, 아목의 검사항목을 생략할 수 있다