[별표 2]

표준형 부표의 도면(제4조제1항 관련)

형 식	등 부 표
	LANBY-100	LS-35	LL-30	LL-28	LL-26
표 준 설치장소	전 해역 주요 통항로, 강조류	전 해역, 주요 통항로, 강조류 (7kt 이하)	전 해역, 주요 통항로, 강조류 (7kt 이하)	전 해역, 강조류 (7kt 이하)	전 해역, (5kt 이하)
수 심	40m 이상	10～40 m	10～50 m	10～40 m	10～30 m
표준설치도

형 식	등 부 표
	LL-26(M)	LL-24	LS-24	LSP-28	LSP-24	LT-10
표준 설치 장소	전 해역 (3kt 이하)	내 해역 (3kt 이하)	천수해역, 내 해역 (3kt 이하)	내 해역 (2kt 이하)	내 해역 (1kt 이하)	내 해역 (3kt 이하)
수심	10～30 m	10～20 m	2～20 m	12～18m	13～17 m	10 m 전후
표준설치도

* 비  고 : 등명기는 등부표 배치간격 등 해상여건, 이용범위 등을 고려하여 선정한다.

형 식	등 부 표
	소형 어장용 부표	일반 어장용 부표	경량침선 부표	소형 경량 부표	급류 경계용 부표	해상기상 관측 부표
표준 설치 장소	전 해역 (3kt 이하)	전 해역 (5kt 이하)	전 해역 (3kt 이하)	전 해역 (3kt 이하)	전 해역, 강조류 (10kt 이하)	전 해역 (7kt 이하)
수심	20m 이내	30m 이내	20m 이내	20m 이내	15m 이내	30m 이내
표준설치도

형 식	부 표
	U-17C(P)	U-17S(P)	U-17C(S)	U-17S(S)	UR-17C(P)	UR-17S(P)	UR-17C(S)	UR-17S(S)
표 준 설치장소	전해역, 강조류 (5kt 이하)	전해역, 강조류 (5kt 이하)	전해역, 강조류 (5kt 이하)	전해역, 강조류 (5kt 이하)	전해역, 강조류 (5kt 이하)	전해역, 강조류 (5kt 이하)	전해역, 강조류 (5kt 이하)	전해역, 강조류 (5kt 이하)
수 심	2～25 m	2～25 m	2～25 m	2～25 m	2～25 m	2～25 m	2～25 m	2～25 m
표준설치도