[별표 2]

표준형 부표의 제원

종 류		설 정 기 준			표체직경 (mm)	등 고 (m)	제 원					비 고
		해 역	수심 (m)	조류 (kt)			중량 (kg)	중심 (m)	부심 (m)	경심 (m)	흘수심(m)
등부표	LANBY -100	전 해역 주요 통항로	40m 이상	강조류	10,000	11.9	109,324	1.58	1.31	4.33	2.22
	LS-35	전 해역 주요 통항로	10～40	강조류 (7 이하)	3,500	5.38	7,660	1.21	1.03	1.34	1.45
	LL-30	전 해역 주요 통항로	10～50	강조류 (7 이하)	3,000	6.97	7,536	2.98	3.86	4.10	4.50
	LL-28	전 해역	10～40	강조류 (7 이하)	2,800	6.52	7,039	2.96	3.63	3.85	4.33
	LL-26	전 해역	10～30	5 이하	2,600	6.03	5,674	2.90	3.43	3.67	4.07
	LL-26(M)	전 해역	10～30	3 이하	2,600	5.63	5,982	3.20	3.48	3.70	4.13
	LL-24	내해역	10～20	3 이하	2,400	5.37	5,144	2.55	2.80	3.02	3.45
	LS-24	천수 해역, 내해역	2～20	3 이하	2,400	5.27	5,266	1.81	1.77	2.00	2.28
	LSP-28	내해역	13～17	2 이하	2,800	3.8/7.8	8,769	-	-	-	9.4/15.4
	LSP-24	내해역	13～17	1 이하	2,400	3.8/7.8	7,099	-	-	-	11.3/15.3
	LT-10	내해역	10m 전후	3 이하	1,000	2.30	491	1.50	1.74	2.15	2.12
부표	U-17C(P)	전 해역	2～25	강조류 (5 이하)	1,700	-	3,303	1.41	1.45	1.63	2.29
	U-17S(P)	전 해역	2～25	강조류 (5 이하)	1,700	-	2,680	1.57	1.53	1.74	2.20
	U-17C(S)	전 해역	2～25	강조류 (5 이하)	1,700	-	3,272	1.36	1.44	1.62	2.27
	U-17S(S)	전 해역	2～25	강조류 (5 이하)	1,700	-	2,649	1.51	1.52	1.73	2.19
	UR-17C(P)	전 해역	2～25	강조류 (5 이하)	1,700	-	3,099	1.30	1.39	1.58	2.20
	UR-17S(P)	전 해역	2～25	강조류 (5 이하)	1,700	-	2,476	1.45	1.48	1.71	2.11
	UR-17C(S)	전 해역	2～25	강조류 (5 이하)	1,700	-	2,924	1.13	1.35	1.55	2.12
	UR-17S(S)	전 해역	2～25	강조류 (5 이하)	1,700	-	2,300	1.23	1.43	1.68	2.00

※ 주 : 1. 표준형 (등)부표 종류의 첫 번째 영문자의 의미

LANBY : Large Automatic Navigation Buoy

LSP : Lighted Spar Buoy

LT : Lighted Temporary

L : 등부표(Lighted Buoy)

U : 부표(Unlighted Buoy)

LL-26(M) : 둘째 글자의  L : 미통이 긴 표체(Long), S : 미통이 없거나 짧은 표체(Short), 숫자 다음의(M) : Main,   (주등부표), 부표의 숫자 다음의 C : Concrete(콘크리트중추), S : Steel(주철 중추).

부표의 마지막 ( )의 영문자 (P) : Port(좌현), (S) : Starboard(우현).

부표의 UR  :  Unlighted Buoy Radar Reflector Type.

(등)부표의 숫자 : 표체의 외경을 표시함 (예: 24 = 표체의 직경 2400)

2. 표준형 (등)부표의 개량 등으로 종류가 신설되는 경우에는 숫자 다음에 일련번호를 부여한다. (예: LL-26-1)

3. 표준형 (등)부표의 설치장소는 일반적인 경우의 설치이며 사슬 및 침추의 규격과 길이 등은 설치해역에 따라 별도로 적용하여야 한다.