【 별표 2 】 품질검수 내용 및 방법

구분		내용	검수 방법	결과
기본 검수	파일명	- 수치지도 도엽번호 파일명이 아닌 경우 - 해당 위치와 파일명의 일치여부	- 해당지역의 도엽번호와 위치가 맞는지 확인	적합/ 부적합
	파일구성	- 파일 구성(3개 파일)의 누락여부	- 3개의 파일(shp, shx, dbf)이 동일한 이름인지, 누락되었는지 확인
	파일열기	- 파일이 열리지 않은 경우	- 프로그램에서 파일이 열리는지 확인
	좌표계	- 해당 지도의 좌표계 일치 여부	- 수치지도 및 영상자료와 중첩하여 좌표 일치 여부 확인
기하 구조 검수	도형초과	- 불필요한 도형 추가 여부 - 토지피복경계간의 중첩 여부	- 미세 도형의 경우 도형면적을 계산 후 확인 - 위상 검수 프로그램 활용	오류수/ 총갯수 (오류율)
	도형누락	- 도형 누락 여부 - 토지피복경계간의 이격 여부	- 도곽과 중첩하여 도형 누락 및 경계간 이격 확인 - 위상 검수 프로그램 활용
인접 검수	인접 경계	- 해당 도엽과 인접 도엽간의 토지 피복경계 일치여부	- 해당도엽과 인접도엽의 경계가 제대로 연결되었는지를 확인
	인접 속성	- 해당 도엽과 인접 도엽간의 토지 피복속성 일치여부	- 해당도엽과 인접도엽의 속성이 제대로 연결되었는지를 확인
내용 검수	분류 경계	- 해당 피복분류경계의 정확성	- 각 피복분류항목별로 추출하여 육안으로 전수 검수 확인 - 영상자료와 중첩 경계 확인
	분류 속성	- 해당 피복분류속성의 정확성 - 속성 오타 및 누락 여부	- 각 피복분류 항목별로 추출하여 육안으로 전수 검수 확인 - 영상 및 참조자료 중첩 속성확인