[별표 2]

휘발성유기화합물 배출시설의 종류 및 규모(제5조 제2항 관련)

구 분(업종)	배 출 시 설
	시 설 명	규 모
석유정제 및 석유화학제품제조업	가. 제조시설 나. 저장시설 다. 출하시설	모든시설 저장용량 40㎥ 이상 모든시설
저 유 소	가. 저장시설 나. 출하시설	저장용량 10㎥ 이상 모든시설
주 유 소	가. 저장시설 나. 주유시설	저장용량 20㎥ 이상 저장시설의 저장용량 20㎥ 이상
세 탁 작 업	가. 세탁시설	처리용량30㎏ 이상(합계)
유기용제 및 도료 제조업	가. 제조시설 나. 저장시설(유류포함)	모든시설 저장용량 2㎥ 이상
1차 금속산업	가. 사용시설 나. 저장시설(유류포함)	모든시설 저장용량 2㎥ 이상
자동차 제조업	가. 저장시설 나. 사용시설	저장용량 2㎥ 이상 모든시설
선박 및 구조금속제품 제조업	가. 사용시설 나. 도장시설(건조시설포함) 다. 저장시설	모든시설 모든시설 저장용량 2㎥ 이상
보관 및 창고업	가. 저장시설 나. 출하시설	저장용량10㎥ 이상 모든시설
폐기물보관ㆍ처리시설	가. 보관시설	저장용량 10㎥ 이상(합계)
	나. 파쇄ㆍ분쇄ㆍ절단시설	동력 20마력 이상
	다. 소각시설	1일 처리능력 10톤 이상
	라. 고온열분해시설	1일 처리능력 5톤 이상
	마. 건류시설	1일 처리능력 5톤 이상
	바. 용융시설	동력 10마력 이상
	사. 증발ㆍ농축ㆍ반응시설	1일 처리능력 5톤 이상
	아. 정제시설	1일 20킬로리터 이상(고온열분해 또는 감압증류는 1일 24시간 기준으로, 기타의 경우에는 1일 8시간 기준으로 산정)
	자. 유수분리시설	1일 처리능력 5톤 이상
	차. 응집ㆍ침전시설	1일 처리능력 5톤 이상
	카. 건조시설	시간당 처리능력 0.15㎥ 이상
기타 제조업	가. 사용시설 나. 저장시설(유류포함)	모든 시설 저장용량 2㎥ 이상

비고 1. 보관 및 창고업의 경우에는 판매를 목적으로 하는 경우도 포함한다.

2. 폐기물보관ㆍ처리시설은 폐기물관리법 시행령 제3조 별표1에 의한 폐유, 폐유기용제 및 폐농약을 말한다