【별표 2의2】양중기 과부하방지장치 시험방법(제6조 관련)

번호

구  분

내  용

전자식 및 전기식 과부하방지장치

1

절연저항시험

절연저항시험은 표 1의 규정에 따라 절연저항계로 각 충전부와 외함 사이에 절연저항값을 측정한다.

<표 1> 절연저항시험 기준

정격절연전압V (직류, 교류)	절연저항 (㏁)	절연저항계의 정격전압V
30 이하	5이상	100
30 초과 60 이하		250
60 초과 660 이하		500
660 초과		1,000

2

내전압시험

내전압시험은 시험 전압을 각 충전부와 외함과의 사이에 표 2와 같이 1분간 인가한다. 다만, 최저 1,000V로 하고, E는 정상사용상태에 있어 피시험회로에 가하는 최고전압으로 한다.

<표 2> 내전압시험 기준

정격절연전압V(직류․교류)	시험전압(교류실효치)V
60 이하	1,000
60 초과 250 이하	1,500
250 초과	2E ＋ 1,000V

3

공진시험

공진시험은 표 3에서 정하는 진동수를 일정한 비율로 연속적으로 증감시키며 1회 시험한다.

<표 3> 공진시험 기준

진동수(c/min)		주기 (min)	참고
최소	최대		진동가속도(㎨)	전진폭(㎜)
500	6,000	15 이상	9.8～19.6	0.4 이하

주) 주기란 최소진동수와 최대진동수 사이를 1왕복하는데 소요되는 시간

4

진동 내구성시험

진동 내구성시험은 표 4의 규정에 따른다.

<표 4> 진동내구성시험 기준

진동수 (c/min)	진동가속도 (㎨)	진동시간(h)
		상하	좌우	전후
2,000	39.2	2	2	2

5

내충격시험

내충격시험(전자식에만 적용한다)은 과부하방지장치를 시험기에 부착하고 충격가속도를 주어 표 5의 규정에 따른다.

<표 5> 내충격시험 기준

충격시간 (s)	충격가속도 (g)	충격회수
		상하방향	좌우방향	전후방향
0.015～0.019	20	3	3	3

6

내수성시험

내수성시험은 외함을 KS C IEC 60529(외곽의 방진 보호 및 방수 보호 등급, IP 코드)에 규정된 방법으로 시험하여 IP X4에 적합해야 한다.

7

전압변동시험

전압변동시험은 사용전원전압의 +100분의 10에서부터 -100분의 15까지의 변동범위에서 과부하방지장치가 이상 동작현상이 없는지를 시험한다.

8

무부하

동작시험

무부하동작시험은 제1호부터 제7호까지의 시험이 완료된 시료를 양중기에 부착하고 양중기 하중을 적재하지 않았을 때 권상모터의 동작상태, 경보램프 및 경보음의 상태가 정상이어야 한다.

9

부하동작시험

양중기의 정격하중 이상을 운반구(케이지포함)에 적재하였을 때 과부하 동작상태를 시험하고 이때 권상모터의 동작상태, 경보램프 및 경보음의 상태가 정상이어야 한다.

10

시험순서

전자식 및 전기식 방호장치의 시험순서는 제1호부터 9호까지 차례로 시험한다.

기계식 과부하방지장치

11

압축영구줄음률 시험

가. 방진고무인 경우 자유고 상태에서 100분의 25를 압축시킨 다음 (70±1)℃에서 24시간 방치한 후 꺼내어 실온에서 약 30분 냉각시킨 후에 압축을 해제한다.

C = (L1-L2) × 100/L1

C：영구압축줄음률(%)

L1：최초자유높이(㎜)

L2：온도처리 후 압축을 해제한 상태의 자유높이(㎜)

나. 접시 및 코일스프링인 경우 스프링에 걸리는 최대상용하중을 부하하여 밀착된 스프링을 72시간 상온에 유지한다.

12

내수성시험

기계식 과부하방지장치의 내수성시험은 제6호의 규정에 따른다.

13

무부하시험

무부하시험은 과부하방지장치의 컨트롤 부분과 마이크로 스위치와의 관계를 반복 동작하면서 권상모터 전원의 상태를 점검하고 경보램프, 경보음의 작동상태를 반복하여 시험한다.

14

부하동작시험

기계식 과부하방지장치의 부하동작시험은 제9호의 규정에 따른다.