[별표 20] <개정 1997.1.17, 2006.4.14>
안개등의 광도기준(제106조제2호관련)
1. 앞면안개등의 광도기준 가. 안전시험용 자동차의 경우
측정구역		광도(칸델라)
구역 A(2250L~2250R과 H~750U)		95이상 625이하
구역 B(구역 A를 제외한 12500L~12500R과 H~1500U)		625이하
구역 C(12500L~12500R과 1500U 윗부분)		315이하
구역 D(4500L~4500R과 750D~1500D)		940이상
구역 E(구역 D를 제외한 10000L~10000R과 750D~1500D)		315이상
주 : 1) 컷오프선은 H선으로부터 50센티미터아래에 위치하여야 한다. 2) 측정구역은 다음 그림과 같다
나. 양산자동차의 경우
측정구역		광도(칸델라)
구역 A(2250L~2250R과 H~750U)		76이상 750이하
구역 B(구역 A를 제외한 12500L~12500R과 H~1500U)		750이하
구역 C(12500L~12500R과 1500U 윗부분)		378이하
구역 D(4500L~4500R과 750D~1500D)		752이상
구역 E(구역 D를 제외한 10000L~10000R과 750D~1500D)		252이상
2. 뒷면안개등의 광도기준 가. 최소광도
측정구역	광도
H-10R~10L, V-5U~5D	150칸델라이상으로 미등보다 밝을 것
나. 최대광도 : 300칸델라 이하일 것 다. 시각확인시 국부적인 광도변화가 있는 경우에는 아래의 범위안에서 75칸델라 이상일 것