[별표 21]

노선번호 안내방법 (제23조 관련)

1. 직진방향 노선안내는 노선유도표지와 노선방향표지 등을 도로명표지 및 도로명예고표지판 상단에 복합으로 설치할 수 있다.

2. 회전방향 노선안내는 고속국도, 일반국도, 지방도, 자동차전용도로 이상의 도로를 대상으로 한다.

3. 노선번호는 해당 노선이 분기되는 교차로 또는 IC를 기준으로 최소 2개 교차로 또는 반경 3~5km 전방에서부터 안내한다.

4. 노선번호가 2개 이상일 경우에는 표지판의 공간이 허용하는 범위 내에서 시인성이 확보될 수 있도록 최대한 크게 표기하여야 한다.

5. 도로명표지 및 도로명예고표지에 화살표와 노선번호를 표기함에 있어 ‘주행 중 도로(On the way)’의 개념과 ‘접속 예정 도로(To the way)’의 개념을 구별하여 사용하여야 한다.

가. On the way 표기방법

운전자가 현재 주행 중인 노선을 알려주는 표기방법(On the way)으로 회전방향의 경우 위의 그림과 같이 도로명 앞에 노선번호 및 형태를 표기하며, 직진방향은 노선방향표지를 상단에 설치한다.

진행방향으로 가면 일반국도 46호선을 주행하게 되고, 우회전을 하게 되면 일반국도 45호선을 주행하게 된다는 것을 나타내는 표기방법이다.

나. To the way 표기방법

운전자가 직진방향이나 회전방향으로 주행할 경우 곧 만나게 되는 노선을 나타내는 표기 방법(To the way)으로 위의 그림과 같이 회전방향은 화살표 앞에 노선번호 및 형태를 표기하고, 직진방향은 노선유도표지를 상단에 설치한다.

운전자는 직진방향으로 계속 가면 머지않아 고속국도 1호선을 그리고 좌회전을 하게 되면 일반국도 5호선을 만나게 된다는 것을 나타내는 표기 방법이다.