【별표 21】

상호운용성 수준(LISI)별 특성

속성 수준		절차(Procedure)	응용체계(Application)	기반구조(Infrastructure)	데이터(Data)
5 전군적	b	민관군/연합차원 연동 민관군/연합차원의 상호운용을 위한 교리와 임무 ※ 연합차원 : 정부․국가 간 국가정보기반 기본계획 등	가상협업 지원 응용체계 민관군/연합/합동 차원에서 중복된 응용을 제거하여 체계 간 호환을 확보 가상 협업을 지원하는 미들웨어를 통하여 체계 간 다양한 데이터를 형식(구문) 뿐 아니라, 내용(의미)까지 교환 CORBA, 웹 서비스, DDS 등	다차원 광역망 WAN의 확장 상이한 지리적 위치/보안등급을 갖는 네트워크들을 통합 가상 사설망(VPN) 등	민관군/연합 데이터모델 민관군/연합차원 DB서버 및 데이터 공유 민관군/연합차원 통합데이터 모델 민관군/연합차원 표준 데이터 요소
	a	합동차원 연동 합동차원의 상호운용을 위한 교리와 임무 ※ 합동차원 : 육․해․공군 간 합동요구 운용능력, 작전요구문서, 임무요구기술서 및 작전개념 등			합동 데이터 모델 합동차원의 DB 서버 및 데이터 공유 합동차원의 통합데이터 모델 합동차원의 표준 데이터 요소
4 임무 영역	b	임무영역 차원 연동 특정 임무영역 범위의 상호운용을 위한 교리와 임무 ※임무영역의 예 육, 해, 공군, 각 부서 C4I, 무기체계, M&S 등 특정 분야	자료공유 지원 응용체계 체계 별로 중복 데이터를 유지할 필요 없이 공통 저장소를 통하여 다른 응용과 데이터를 공유 지리정보, 이미지, 공통작전도(COP)등	광역망(WAN) LAN의 확장 네트워크 장비 및 관리체계(NMS) 동일 광역망 내 접근통제 및 보안 (라우터, 보안장비/방화벽 등) ATM 기반 교환네트워크, ISDN 등	DBMS 임무영역 차원의 DB 서버 및 데이터 공유 임무영역 내 통합데이터 모델
	a		협업지원 응용체계 네트워크 상에서 실시간으로 다수의 이용자가 작업을 원활히 수행 네트워크 응용, 화상/음성회의, 전자칠판 등		국방 표준 데이터 요소 임무영역 내 데이터 공유를 통하여, 임무영역 내 데이터 변환이 불필요 임무영역 내 표준 데이터 요소

속성 수준		절차(Procedure)	응용체계(Application)	기반구조(Infrastructure)	데이터(Data)
3 단위 기능	c	공통운용환경(COE) SW 재사용을 위한 정책, 절차, 방법 자료공유환경(SHADE) 데이터 재사용 및 공유를 위한 정책, 절차, 방법	단일접근 지원 응용체계 서로 다른 플랫폼을 사용하는 체계들이 공통의 방법으로 쉽게 정보를 공유 웹 브라우저 등	근거리망(LAN) 망 내 참여자를 통제할 수 있는 다-대-다 통신 참여자가 동일한 통신매체를 공유 이더넷, TCP/IP, CSMA/CD, Wibro 등	이종데이터 다양한 자료 형식을 표현할 수 있는 데이터 포맷 문서(PDF), 각종 마크업(Markup) 언어, 사업 자체 정의 데이터 모델, 래스터/벡터 지도, 지형, 전문 등 특히 전문은 KMTF 등
	b		기본 사무자동화 처리지원 응용체계 사무자동화(OA)라고 알려진 기본 업무 기능으로 다음의 산출물을 작성, 편집, 열람을 수행 문서(워드프로세싱) 브리핑(프리젠테이션, 그래픽) 스프레트시트 그림&지도 단일 사용자를 위한 DB
	a	사업차원 연동 개별 사업차원의 상호운용을 위한 관리 및 계획 고유한 체계이름/IP주소 할당 체계 개발 지원 프로세스(CMMI), 프레임워크(MND-AF), 기술언어(UML) 등 관리지침, 매뉴얼, 도움말 기능 등	고급 메시지 전송 지원 응용체계 복잡한 구문을 갖는 메시지를 처리 파서(Parser)를 이용한 정보 추출 첨부자료 송/수신 특히 전문처리 응용은 KMTF, BTCS, ISDL, MDIL, KVMF, Link-11, Link-16, Link-22, Link-K 등	망(NET) 망 내 참여자를 통제하지 못하는 다-대-다 통신 (참여자는 정보를 송신할 수 있지만, 다른 참여자의 접근을 제한하지 못함) 브로드캐스트(Broadcast) 절차를 따름 CNR, 전술데이터링크(LINK-xx), UHF/VHF 등

속성 수준		절차(Procedure)	응용체계(Application)	기반구조(Infrastructure)	데이터(Data)
2 연결	c	DITA 준수여부 국방정보기술표준(DITA) 준수	기본 메시지 전송 지원 응용체계 단순한 구문을 갖는 메시지를 처리 비실시간/비동시적 자료전송 Link-11B, SMTP 등	점대점 통신(양방향) 양방향 일-대-일 통신 전이중/반이중 통신 AM/FM무전기, RS-232C, 위성통신, 마이크로웨이브 등	동종 데이터 단일 자료 형식을 표현할 수 있는 데이터 포맷 날짜/시간, 숫자, FAX, 텍스트, 전문, 이미지, 사운드, 동영상 등 특히 전문은 BTCS, ISDL, MDIL, KVMF, Link-11/11B, Link-16, Link-22, Link-K, ATDL-1, PRE, RASIT, TPQ, TPS-830K 등
	b		데이터 파일 전송 지원 응용체계 데이터 파일 전송 FTP 등
	a	보안 프로파일 동일/상이한 보안등급을 갖는 체계 간 상호운용을 하기 위한 보안 정보 암/복호화, 인증, 서명, 해싱(Hashing) 등 주파수 대역/대역폭 확보 계획 등	단순 자료 지원 응용체계 하나의 단순자료 형태의 교환을 지원 실시간/동시적 자료전송 원격 접근, 채팅, 전화, 무전기, FAX 등 특히 전문은 ATDL-1, PRE, RASIT, TPQ, TPS-830K 등	점대점 통신(단방향) 단방향 일-대-일 통신 송신자는 한 명의 수신자에게 정보를 전송할 수 있지만, 수신자는 상대에게 정보 전송 불가
1 불완전	b	매체교환 시스템에 의한 체계 접근 제어 로그인, 사용자/그룹 별 권한 제어 자료저장 매체 사용 (USB, CD, 디스켓, 테이프 등)	해당능력 없음	이동 매체 이동 매체를 통한 자료 교환 CD, 디스켓, 테이프 등	매체 형식 이동가능 매체를 위한 파일 포맷 존재 FAT, NTFS, UFS 등
	a	접근제어 사람에 의한 체계 접근 제어 인원/시설 통제계획 (통제구역, 제한구역 등)		수동 재입력 모니터 및 출력물을 통해 사람이 직접 입력하여 자료를 교환	개별 데이터 공통매체 형식이 없어, 체계 별로 정의된 자체 자료를 사용