[별표 21]

통항신호표에 대한 유지보수 및 점검기준

1. 유지보수

가. 표지판에 부착된 오물은 수시(월1회 이상)로 제거작업을 실시하여야 한다.

나. 표지판 세척은 부드러운 헝겊에 비눗물을 묻혀 깨끗이 닦아야 한다.

다. 지주에 녹이 발생하였을 경우는 녹을 완전히 제거하고 제거한 부분에 녹방지용 페인트 도장 후 소정의 페인트 도장을 실시하여야 한다.

라. 표지판에 부착된 문자 및 기호의 반사지가 퇴색되어 야간 반사기능이 저하(최초 반사성능의 80% 이하)되었을 때에는 퇴색된 반사지를 제거하고 새 반사지로 재단부착 하여야 한다.

2. 점검사항

가. 표지위치 및 표기내용은 항해자의 판독이 용이한 지의 여부

나. 설치된 표지판의 높이가 설치기준과 적합한 지의 여부

다. 표지판의 색도가 기준색도의 범위 안에 드는 지의 여부

라. 설치된 표지판이 기울어져 있는 지의 여부

마. 표지판의 발광화 상태

바. 표지의 분실 또는 훼손여부

사. 기타 표지의 기능에 지장을 초래하는 사항