[별표 22]
차폭등의 광도기준(제106조제4호관련)
1. 최대광도 가. H선 및 H선 상부 : 125칸델라 이하 나. H선 하부 : 250칸델라 이하 2. 각 측정점에서의 최소광도 가. 자동차너비가 200센티미터를 초과하는 자동차의 각 측정점에서의 최소광도(칸델라)
측정점(도)		최소광도
45L-10U, H, 10D		0.62 이상
V-10U, H, 10D		0.62 이상
45R-10U, H, 10D		0.62 이상
주 : 각 측정점에서 측정한 값이 최소광도의 60퍼센트 이상이고, 다음의 각 측정점에서의 최소광도의 합의 기준을 만족하는 경우에는 최소광도의 기준을 만족한 것으로 본다.
측정점(도)		최소광도의 합
45L-10U, H, 10D		1.86 이상
V-10U, H, 10D		1.86 이상
45R-10U, H, 10D		1.86 이상
나. 자동차너비가 200센티미터이하인 자동차의 각 측정점에서의 최소광도(칸델라)
측정점(도)				광도(칸델라)
10U, 10D	5L, 5R			0.8 이상
5U, 5D	20L, 20R			0.4 이상
	10L, 10R			0.8 이상
	V			2.8 이상
H	10L,10R			1.4 이상
	5L, 5R			3.6 이상
	V			4.0 이상
주 : 다음의 각 측정점에서의 최소광도의 합의 기준을 만족한 경우에는 최소광도의 기준을 만족한 것으로 본다.
측정점(도)			광도(칸델라)
20L-5U, 5D 5L-10U, 10D			2.4 이상
L-5U, H, 5D			3.0 이상
H-5L, V, 5R V-5U, 5D			16.8 이상
10R-5U, H, 5D			3.0 이상
20R-5U, 5D 5R-10U, 10D			2.4 이상