[별표 23의2] <신설 2006.10.26> [유효기간 : 2007.10.31]

등록번호판 위의 조도기준(제106조제5호 관련)

1. 등록번호판 시험판의 규격 및 조도 측정점

가. 등록번호판의 규격이 335×155mm 또는 335×170mm인 경우

나. 등록번호판의 규격이 440×200mm 또는 440×220mm인 경우

다. 등록번호판의 규격이 520mm×110mm인 경우

주 : (1) 단위 : 밀리미터

(2)    : 조도의 측정점(지름 25밀리미터)

2. 조도기준

가. 각 측정점에서의 최소 조도는 8룩스 이상일 것

나. 최고 조도점 2점의 평균 조도는 최소 조도점 2점의 평균 조도의 20배 이내일 것