[별표 26] <개정 2004.8.6>
보조제동등의 광도기준(제106조제8호관련)
1. 최대광도 : 160칸델라 이하 2. 각 측정점에서의 최소광도
측정점(도)		광도(칸델라)
10U	10L, 10R	8 이상
	V	16 이상
5U, 5D	10L, 10R	16 이상
H	5L, 5R	25 이상
	V	25 이상
주 : 다음의 각 측정점에서의 최소광도의 합의 기준을 만족한 경우에는 최소광도의 기준을 만족한 것으로 본다.
측정점(도)			광도(칸델라)
5U-V, H-5L, H-V, H-5R, 5D-V			125 이상
5U-5R, 5U-10R, H-10R, 5D-10R, 5D-5R			98 이상
5U-5L, 5U-10L, H-10L, 5D-10L, 5D-5L			98 이상
10U-10L, 10U-V, 10U-10R			32 이상