[별표 26]

상세규격 및 설치방법 등 (제38조제2항 관련)

표지번호 및 명칭		420 도계표지
도로표지 규격 상세
설치방법 및 장소
∘고속국도상의 시(특별시, 광역시)·도간 경계지점에 설치한다. ∘시ㆍ군 경계를 표시하고자 할 경우 401-3을 준용할 수 있으며, 이 경우 하단부의 읍․면은 표기하지 아니한다.
비고

표지번호 및 명칭		421-1 1지명이정표지 / 421-2 2지명이정표지
도로표지 규격 상세
설치방법 및 장소
∘교차로를 지나 가속차로 종점부에서 1킬로미터 내외 지점에 설치하며, 최대간격은 10킬로미터를 넘지 아니하도록 한다. ∘2지명(421-2) 또는 3지명(421-3)으로 설치하되, 노선의 종점구간 등으로 2-3지명이 필요 없는 경우에는 1지명(421-1)으로 설치한다. ∘편지식으로 설치하는 것을 원칙으로 한다. ∘분기점을 표기할 경우 영문은 생략한다.
비고

표지번호 및 명칭		421-3 3지명이정표지
도로표지 규격 상세
설치방법 및 장소
∘421-1, 2의 설치방법 및 장소 참조
비고

표지번호 및 명칭		422-1(A) 1차출구예고표지 (1지명)
도로표지 규격 상세
설치방법 및 장소
∘출구의 감속차로 시점으로부터 전방 2킬로미터 지점에 설치한다. ∘편도 4차로 이상인 경우에는 문형식으로 설치하며, 편도 3차로 이하인 경우에는 편지식으로 설치한다. ∘문형식으로 설치할 경우 표지판을 진행방향 차도의 중심에 위치하도록 한다.
비고

표지번호 및 명칭		422-1(B) 1차출구예고표지 (2지명)
도로표지 규격 상세
설치방법 및 장소
∘422-1(A)의 설치방법 및 장소 참조
비고

표지번호 및 명칭		422-1(C) 1차출구예고표지(직결 Y형)
도로표지 규격 상세
설치방법 및 장소
∘422-1(A)의 설치방법 및 장소 참조
비고

표지번호 및 명칭		422-2(A) 2차출구예고표지 (1지명)
도로표지 규격 상세
설치방법 및 장소
∘출구의 감속차로 시점으로부터 전방 1킬로미터 지점에 설치한다. ∘편도 4차로 이상인 경우에는 문형식으로 설치하며, 편도 3차로 이하인 경우에는 편지식으로 설치한다. ∘문형식으로 설치할 경우 표지판을 진행방향 차도의 중심에 위치하도록 한다.
비고

표지번호 및 명칭		422-2(B) 2차출구예고표지 (2지명)
도로표지 규격 상세
설치방법 및 장소
∘422-2(A)의 설치방법 및 장소 참조
비고

표지번호 및 명칭		422-2(C) 2차출구예고표지(직결 Y형)
도로표지 규격 상세
설치방법 및 장소
∘422-2(A)의 설치방법 및 장소 참조
비고

표지번호 및 명칭		422-3 출구점예고표지 (1지명)
도로표지 규격 상세
설치방법 및 장소
∘출구의 감속차로 시점으로부터 전방 150미터 지점에 편지식으로 설치한다.
비고

표지번호 및 명칭		422-4 출구점예고표지 (2지명)
도로표지 규격 상세
설치방법 및 장소
∘422-3의 설치방법 및 장소 참조
비고

표지번호 및 명칭		422-5(A) 출구점표지 (인터체인지 1지명)
도로표지 규격 상세
설치방법 및 장소
∘ 출구의 감속차로 시점에 편지식으로 설치한다.
비고

표지번호 및 명칭		422-5(B) 출구점표지 (분기점 1지명)
도로표지 규격 상세
설치방법 및 장소
∘문형식으로 차로지정표지와 함께 설치한다. ∘출구의 감속차로가 평행식인 경우 변이구간 종점의 후방으로 50미터∼100미터 사이에 설치하고, 직접식인 경우 변이구간 종점의 전방으로 50미터 이내에 설치한다. .
비고

표지번호 및 명칭		422-6(A) 출구점표지 (인터체인지 2지명)
도로표지 규격 상세
설치방법 및 장소
∘출구의 감속차로 시점에 편지식으로 설치한다.
비고

표지번호 및 명칭		422-6(B) 출구점표지 (분기점 2지명)
도로표지 규격 상세
설치방법 및 장소
∘문형식으로 차로지정표지와 함께 설치한다. ∘출구의 감속차로가 평행식인 경우 변이구간 종점의 후방으로 50미터∼100미터 사이에 설치하고, 직접식인 경우 변이구간 종점의 전방으로 50미터 이내에 설치한다.
비고

표지번호 및 명칭		423-1(A) 1차출구예고표지(1점 2분기) /423-2(A) 2차출구예고표지(1점 2분기)
도로표지 규격 상세
설치방법 및 장소
∘출구가 2방향인 분기점에 문형식으로 설치한다. ∘첫 번째 출구감속차로의 시점으로부터 각각 전방 2킬로미터(423-1), 1킬로미터(423-2)지점에 설치한다.
비고

표지번호 및 명칭		423-1(B) 1차출구예고표지(2점 2분기) /423-2(B) 2차출구예고표지(2점 2분기)
도로표지 규격 상세
설치방법 및 장소
∘동일방향에 출구가 2개인 인터체인지이나 분기점에 문형식으로 설치한다. ∘첫 번째 출구의 감속차로 시점으로부터 각각 전방 2킬로미터(423-1), 1킬로미터(423-2)지점에 설치한다.
비고

표지번호 및 명칭		423-3 3차출구예고표지(3방향)
도로표지 규격 상세
설치방법 및 장소
∘출구의 감속차로 시점으로부터 전방 500미터 지점에 필요시 편지식으로 설치한다.
비고

표지번호 및 명칭		423-5 나가는곳표지
도로표지 규격 상세
설치방법 및 장소
∘인터체인지의 출구부에서 도로가 분리되는 안전지대의 끝에 복주식으로 설치한다.
비고

표지번호 및 명칭		425-1 방향표지(1방향) / 425-2 방향표지(2방향)
도로표지 규격 상세
설치방법 및 장소
∘425-1은 기타 도로에서 고속국도 진입부의 분류지점에 필요시 설치한다. ∘425-2는 고속국도 본선 진입부의 분류지점 또는 고속국도에서 평면 교차되는 기타 도로로 진출 시 진출지점의 맞은편에 필요시 설치한다.
비고

표지번호 및 명칭		425-3 방향표지
도로표지 규격 상세
설치방법 및 장소
∘인터체인지, 영업소에서 고속국도 진입부의 분류지점까지의 거리가 150미터 이상 되는 곳인 경우에는 분류지점으로부터 전방 100미터 지점에 편지식으로 설치한다.
비고

표지번호 및 명칭		425-4(A) 방향표지 (고속도로 진입부)
도로표지 규격 상세
설치방법 및 장소
∘고속도로 진입부의 분류지점에 편지식(T자)으로 설치한다.
비고

표지번호 및 명칭		425-4(B) 방향표지 (연결로 분기부)
도로표지 규격 상세
설치방법 및 장소
∘연결로 분기부에 편지식(T자)으로 설치한다.
비고

표지번호 및 명칭		425-5 차로지정표지 (1차로)
도로표지 규격 상세
설치방법 및 장소
∘분기점에서 출구점 표지와 같이 문형식으로 설치한다. ∘차로의 중심과 표지의 화살표의 중심을 일치시킨다.
비고

표지번호 및 명칭		425-6(A) 차로지정표지 (2차로 1지명) /425-6(B) 차로지정표지 (2차로 2지명)
도로표지 규격 상세
설치방법 및 장소
∘1지명인 경우 425-6(A), 2지명인 경우 425-6(B)로 설치한다. ∘425-5의 설치방법 및 장소 참조
비고

표지번호 및 명칭		425-7 차로지정표지 (3차로)
도로표지 규격 상세
설치방법 및 장소
∘425-5의 설치방법 및 장소 참조
비고

표지번호 및 명칭		425-8 차로지정표지 (4차로)
도로표지 규격 상세
설치방법 및 장소
∘425-5의 설치방법 및 장소 참조
비고

표지번호 및 명칭		426-2(A) / 426-2(B) 노선표지
도로표지 규격 상세
설치방법 및 장소
∘주요 교차로(인터체인지, 분기점)를 지나 500m 내외의 지점에 설치하고 최대 간격은 10킬로미터를 넘지 않도록 한다. ∘아시안하이웨이에는 426-2(B)를 설치한다.
비고

표지번호 및 명칭		427-1 하천표지 / 427-2 교량표지
도로표지 규격 상세
설치방법 및 장소
∘하천을 가로지르는 교량의 교명주로부터 전방 200미터(427-1) 지점에 설치한다. ∘교량의 교명주로부터 전방 100미터(427-2) 지점에 설치한다. ∘해당 하천 또는 교량의 폭이나 연장이 1킬로미터 이상이거나, 지역의 중요한 랜드마크일 경우에만 설치한다. ∘시설물명 등의 영어표기는 문화체육관광부장관이 정하는 바에 따른다.
비고

표지번호 및 명칭		427-3 터널표지
도로표지 규격 상세
설치방법 및 장소
∘터널의 입구로부터 전방 500미터 지점에 설치한다. ∘해당 터널의 연장이 1킬로미터 이상이거나 지역의 중요한 랜드마크일 경우에만 설치한다.
비고

표지번호 및 명칭		427-4 비상주차장표지
도로표지 규격 상세
설치방법 및 장소
∘승용차 5대 미만의 비상주차대인 경우 4차로 고속국도는 비상주차대 감속차로의 시점으로부터 전방 200미터 지점, 2차로 고속국도는 비상주차대 감속차로의 시점으로부터 전방 100미터 지점에 설치한다.
비고

표지번호 및 명칭		427-5 정류장표지
도로표지 규격 상세
설치방법 및 장소
∘버스정류장으로 진입하는 감속차로의 시점으로부터 전방 500미터 지점에 설치한다.
비고

표지번호 및 명칭		427-7 긴급제동시설표지
도로표지 규격 상세
설치방법 및 장소
∘긴급제동시설의 시점으로부터 전방 500미터~1킬로미터 지점 및 진입부에 설치한다.
비고

표지번호 및 명칭		428-3 종합휴게소1차예고표지
도로표지 규격 상세
설치방법 및 장소
∘휴게소 진입차로의 시점으로부터 각각 전방 5킬로미터(1차), 2킬로미터(2차), 1킬로미터(3차), 500미터(진입) 지점에 설치한다. ∘가스충전소일 경우 주유기 공공안내그림에 LPG를 표기한다.
비고

표지번호 및 명칭		428-4 종합휴게소2차예고표지
도로표지 규격 상세
설치방법 및 장소
∘428-3의 설치방법 및 장소 참조
비고

표지번호 및 명칭		428-5 종합휴게소3차예고표지
도로표지 규격 상세
설치방법 및 장소
∘428-3의 설치방법 및 장소 참조
비고

표지번호 및 명칭		428-6 종합휴게소진입표지
도로표지 규격 상세
설치방법 및 장소
∘428-3의 설치방법 및 장소 참조
비고

표지번호 및 명칭		428-7 간이휴게소 예고표지 / 428-8 간이휴게소 진입표지
도로표지 규격 상세
설치방법 및 장소
∘간이휴게소 진입차로의 시점으로부터 각각 전방 500미터(428-7) 지점, 진입부(428-8)에 설치한다.
비고

표지번호 및 명칭	428-9 졸음쉼터 1차 예고표지
도로표지 규격 상세
설치방법 및 장소
o 졸음쉼터 진입차로의 시점으로부터 각각 전방 1킬로미터(1차), 500미터(2차), 200미터(진입) 지점에 설치한다.
비고

표지번호 및 명칭	428-10 졸음쉼터 2차 예고표지
도로표지 규격 상세
설치방법 및 장소
o 428-9의 설치방법 및 장소 참조
비고

표지번호 및 명칭	428-11 졸음쉼터 진입표지
도로표지 규격 상세
설치방법 및 장소
o 428-9의 설치방법 및 장소 참조
비고

표지번호 및 명칭		430-4 고속국도종점예고표지
도로표지 규격 상세
설치방법 및 장소
∘고속국도가 끝나는 곳으로부터 각각 전방 2킬로미터, 1킬로미터 지점에 설치한다.
비고

표지번호 및 명칭		431-1 시점표지 / 431-2 종점표지
도로표지 규격 상세
설치방법 및 장소
∘431-1(시점표지)는 고속국도의 시점에 설치한다. ∘431-2(종점표지)는 고속국도가 끝나는 곳으로부터 전방 100미터-150미터 지점에 설치한다.
비고

표지번호 및 명칭		432 돌아가는길표지
도로표지 규격 상세
설치방법 및 장소
∘돌아가는 길이 있음을 알릴 필요가 있는 지점에 설치한다.
비고

표지번호 및 명칭		433-1 매표소예고표지 (2km) /433-2 매표소예고표지 (1km)
도로표지 규격 상세
설치방법 및 장소
∘매표소로부터 각각 전방 2킬로미터, 1킬로미터 지점에 설치한다. ∘인터체인지형 영업소의 경우 광장부 전방 200미터 지점에 설치하는 것을 원칙으로 하며, 적절한 위치에 거리를 조정하여 설치할 수 있다.
비고

표지번호 및 명칭		434-1 오르막차로예고표지 /434-2 오르막차로시점표지/434-3 오르막차로끝표지
도로표지 규격 상세
설치방법 및 장소
∘오르막차로의 시점(434-2) 및 그 시점으로부터 전방 1킬로미터 지점(434-1)과 종점으로부터 전방 100미터 지점(434-3)에 각각 설치한다.
비고

표지번호 및 명칭		436 아시안하이웨이안내표지
도로표지 규격 상세
설치방법 및 장소
∘아시안하이웨이 노선 시점에 설치하며, 이후 설치간격은 100킬로미터로 한다.
비고

표지번호 및 명칭		437-1 고속국도명표지 / 437-2 고속국도명표지
도로표지 규격 상세
설치방법 및 장소
∘분기점에서 출구의 감속차로 시점과 전방 1.5킬로미터 지점에 복주식으로 설치한다. ∘고속도로명이 4글자 이하인 경우는 (437-1), 5글자 이상인 경우는 (437-2)을 설치한다. ∘민자고속도로의 경우에는 바탕색은 청색, 글자는 백색을 사용하여 안내할 수 있다.
비고

[참고]

출구정보 안내표지 설치사례

1. 동수원IC

2. 안현JCT (1점 2분기)

3. 김천JCT (2점 2분기)

4. 하남JCT (Y형 분기)