[별표 27]

대역외발사강도의 허용범위(4)

(제23조제2항제4호가목 관련)

1) A채널의 중심주파수로부터 -1.75 ㎒에서 -73 ㏈ 이하이고, 중심주파수로부터 -0.97 ㎒에서 -56 ㏈ 이하이며, ±0.77 ㎒에서 -26 ㏈ 이하이고, 중심주파수로부터 +0.864 ㎒에서 -40 dB 이하일 것

2) B채널의 중심주파수로부터 ±0.77 ㎒에서 -26 ㏈ 이하이고, 중심주파수로부터 ±0.864 ㎒에서 -40 dB 이하일 것

3) C채널의 중심주파수로부터 -0.864 ㎒에서 -40 dB 이하이고, 중심주파수로부터 ±0.77 ㎒에서 -26 ㏈ 이하이며, 중심주파수로부터 +0.97 ㎒에서 -56 dB 이하이고, 중심주파수로부터 +1.75 ㎒에서 -73 ㏈ 이하일 것