[별표 27]
방향지시등의 광도기준(제106조제9호관련)
1. 뒷면 방향지시등의 최대광도(칸델라)
1전구식		2전구식					3전구식
750 이하		900 이하					1050 이하
2. 각 측정점에서의 최소광도(칸델라) 가. 뒷면 방향지시등
측정점(도)			1전구식		2전구식			3전구식
10U, 10D	5L, 5R		26 이상		30 이상			35 이상
5U, 5D	20L, 20R		15 이상		20 이상			25 이상
	10L, 10R		50 이상		55 이상			65 이상
	V		110 이상		130 이상			150 이상
H	10L, 10R		65 이상		75 이상			90 이상
	5L, 5R		130 이상		150 이상			175 이상
	V		130 이상		150 이상			175 이상
나. 앞면 방향지시등
측정점(도)			1전구식		2전구식			3전구식
10U, 10D	5L, 5R		40 이상		48 이상			55 이상
5U, 5D	20L, 20R		25 이상		30 이상			35 이상
	10L, 10R		75 이상		88 이상			100 이상
	V		175 이상		205 이상			235 이상
H	10L, 10R		100 이상		120 이상			140 이상
	5L, 5R		200 이상		240 이상			275 이상
	V		200 이상		240 이상			275 이상
주 : 다음의 각 측정점에서의 최소광도의 합의 기준을 만족한 경우에는 최소광도의 기준을 만족한 것으로 본다. (1) 뒷면 방향지시등
측정점(도)				1전구식		2전구식			3전구식
20L-5U, 5D 5L-10U, 10D				80 이상		100 이상			120 이상
10L-5U, H, 5D				165 이상		185 이상			220 이상
H-5L, V, 5R V-5U, 5D				610 이상		710 이상			825 이상
10R-5U, H, 5D				165 이상		185 이상			220 이상
20R-5U, 5D 5R-10U, 10D				80 이상		100 이상			120 이상

(2) 앞면 방향지시등
측정점(도)	1전구식	2전구식	3전구식
20L-5U, 5D 5L-10U, 10D	130 이상	155 이상	180 이상
10L-5U, H, 5D	250 이상	295 이상	340 이상
H-5L, V, 5R V-5U, 5D	950 이상	1130 이상	1295 이상
10R-5U, H, 5D	250 이상	295 이상	340 이상
20R-5U, 5D 5R-10U, 10D	130 이상	155 이상	180 이상