[별표 28] <개정 2010.11.10>
측면보조방향지시등의 광도기준(제106조제10호 관련)
1. 최대광도: 200칸델라 이하 2. 최소광도(칸델라)
측정점		광도(칸델라)
15U∼15D	30R ∼ 85R(우측) 30L ∼ 85L(좌측)	0.6 이상
주) 양산되고 있는 자동차의 광도기준은 ±20퍼센트 이내의 편차를 가질 수 있다. 다만, 4개의 시험품 중 1개 이상은 상기 표의 규정에 만족하여야 한다.