< 별 표29 >

수치지도 데이터 파일 사양

(1) index code

(a)

레코드타입		좌표계		계획기관명																														도곽수			도곽식별번호		사용 분류 ․ 코드수				이 동 처 리 F l a g	은 페 처 리 F l a g	사용된 작업규정																																		공영역
																																													서기년월				작업규정집
A2		I2		N15																														I3			I2		I4				I1	I1	I4				N15																														5X
									10										20										30										40										50										60										70										80

레코드 타입 ………………「I△」에 고정(△는 Space를 나타낸다. 이하 동일)

좌표계      ……………… 평면직각좌표계의 번호

계획기관명  ……………… 디지털매핑을 계획한 기관명(한글 15문자 이내)

도곽식별번호 레코드 수… 도곽식별번호 레코드 수

사용분류코드수  ………… 해당 데이터로 사용하고 있는 분류 코드 수(대응 테이블 레코드수)

이동(전위)처리 Flag  …… 해당 데이터 파일로 이동(전위)처리를 하고 있는지 여부 확인

0 : 이동(전위)처리를 하고 있지 않음

1 : 이동(전위)처리를 하고 있음

은폐(간단)처리 Flag……… 해당 데이터 파일를 은폐(간단)처리를 하고 있는지 여부 확인

0 : 은폐(간단)처리를 하고 있지 않음

1 : 은폐(간단)처리를 하고 있음

사용한 작업규정 ………… 해당 데이터 파일의 포맷이 정해진 작업규정의 명칭

서기 연 월  ……………… 작업규정이 시행된 서기 년   예. 01

작업규정집  ……………… 사용된 작업규정명 (한글 15문자 이내)  예. 건설교통부 공공측량 작업규정

(b)

도 곽 식 별 번 호 (1)								도 곽 식 별 번 호 (2)								도 곽 식 별 번 호 (3)								도 곽 식 별 번 호 (4)								도 곽 식 별 번 호 (5)								도 곽 식 별 번 호 (6)									도 곽 식 별 번 호 (7)								도 곽 식 별 번 호 (8)								도 곽 식 별 번 호 (9)								도 곽 식 별 번 호 (10)								공영역
A8								A8								A8								A8								A8									A8								A8								A8								A8								A8								4X
									10										20										30										40											50										60										70										80

도곽 식별 번호 …………… 지역 내에 포함된 전체의 도곽번호(도곽 식별 번호 레코드 수 분류 조합)

(c)

사용 분류 코드						표준 분류 코드					사용 데이터 타입 flag														방향규정구분		좌표차원구분	내용기술
레이어			항목			레이어			항목		면		선		원		원호		점	방향	주기	속성	그리드
I4						I4					9I1														I1		I1	A65
												10																20										30										40										50										60										70										80

사용분류코드 ……………… 해당 데이터 파일에서 사용하고 있는 코드

표준분류코드 ……………… 사용되고 있는 취득 분류 코드에 부응하는 표준 취득 분류 코드(수치지도 취득 분류 기준표)

레이어 ………………… 취득분류기준의 분류 코드 상위 2행

항  목 ………………… 취득분류기준의 분류 코드 상위 2행

사용 데이터 타입 flag …… 해당 취득 분류에서 각 데이터 타입의 사용 여부를 나타내는 flag

0 : 사용하고 있지 않음

1 : 사용하고 있음

방향규정 구분……………… 해당 취득 분류의 좌표열의 방향성을 어떻게 규정하고 있는지를 나타내는 flag

0 : 방향성은 본규정에 준거

1 : 별도로 제정하여 사용하고 있음

좌표차원 구분……………… 해당 좌표 취득분류의 좌표값의 차원을 나타내는 flag

0 : 특별히 정해지지 않음

1 : 2차원(X, Y)

2 : 3차원(X, Y, Z)

내용기술 …………………… 특별히 정해진 취득 분류를 사용한 경우는 그 사양 등의 개요를 기술

※ (b) (c)는 각각 (a)의 도곽 식별 번호 레코드 수 및 취득 분류 수만으로 조합된다.

(2) 도곽 레코드

(a)

레코드 타입			도곽식별번호									도곽명칭																					수치 지도 지표						제목(Title)																																수정횟수			공영역
A2			A8									N10																					I5							N15																															I2			17X
										10											20										30													40										50										60												70										80

레코드 타입 ………………「M△」에 고정

도곽 식별 번호…………… 해당 도곽의 번호

도곽 명칭   ……………… 해당 도곽의 도곽 명칭(한글 10문자 이내)

수치지도 지표 …………… 제3편 제1장 운용기준에 따른다.

제목(Title) ………………… 해당 도곽의 제목

수정횟수  ………………… 도곽의 수정작업을 행한 횟수, 신규 작성시는 수정 횟수가 “0”

(b)

도곽좌표 (1)																													공영역				요소수							레코드수								좌표값단위			도곽좌표(2)																															공영역
좌측 하단 도곽좌표														우측 상단 도곽좌표																																					좌측 하단 도곽표															우측 상단 도곽표
(m) X							(m) Y							(m) X							(m) Y																														(m) X							(m) Y								(m) X								(m) Y
I7							I7							I7							I7								I3				I6								I7							I3			I7							I7								I7								I7
									10										20											30													40										50										60												70											80

도곽좌표(1) …………… 도곽의 좌측 하단 및 우측 상단의 x, Y 좌표 단위는 미터(m)

요소수     …………… 해당 도곽 전체 요소수

레코드 수  …………… 해당 도곽 파일의 전체 레코드 수

좌표값의 단위  ……… 좌표 데이터의 단위, mm 단위로 기술한다.

수치지도 지표 500 및 1000에서는  「 1」…… 사용하고 있는 좌표값 「mm」단위가 되도록 나타낸다.

수치지도 지표 2,500 및 5,000에서는 「10」…… 사용하고 있는 좌표값 「cm」단위가 되도록 나타낸다.

수치지도 지표        10,000에서는 「999」…… 사용하고 있는 좌표값 「m」단위가 되도록 나타낸다.

도곽좌표(2)    ………  지형도 수치화의 경우만 적용

도곽의 좌 상단 및 우 하단의 X, Y 좌표로 단위는 미터(m)

(c)

인접도곽 식별번호																																																																	공영역
(1)								(2)								(3)								(4)								(5)								(6)									(7)								(8)
A8								A8								A8								A8								A8									A8								A8								A8								20X
									10										20										30										40											50										60										70										80

1	2	3
8		4
7	6	5

인접 도곽 식별 번호 ……… 해당 도곽의 주된 도곽 번호로 좌 상단의 도곽에서 우회하고(전부 8매), 존재하지 않는 도곽은 공영역으로

(d)

작성연월					현지조사연월				촬영코스		레코드		입력기기명																														공공측량 승인번호																														공영역
I4					I4				I1		I1		N15																														N15																														14X
										10												20										30										40										50										60										70										80

작성 연월 ……………… 위치 데이터를 작성한 연월, 서기의 하 2행 및 월로 표현

현지조사 연월 ………… 현지조사를 실시한 연월, 서기의 하 2행 및 월로 표현

촬영스트립  …………… 해당 도곽 관계사진의 레코드 수

레코드 수 ……………… 촬영 스트립 레코드(f)의 수

입력 기기명 …………… 위치 데이터를 입력한 기기명

공공측량 승인 번호…… 승인 번호(한글 15문자 이내)

(e)

작업기관명																																								공영역
N20																																									44X
									10										20										30										40											50										60										70										80

작업기관명 …………… 수치지도 작성작업을 실시한 기관명(한글 20문자이내)

(f)

촬영									사진						사진번호									촬영										사진						사진번호									촬영								사진								사진번호										공영역
코스번호					년월				축척					매수	시점					종점				코스번호					년월					축척					매수	시점				종점					코스번호				년월				축척						매수		시점					종점
A4					I4				I5					I1	I4					i4				A4					I4					I5					I1	I4					I4				A4				I4				I5						I1		I4					I4					18X
										10											20											30											40											50												60												70										80

촬영스트립 번호………… 해당 도곽에 관한 사지의 촬영스트립 번호

촬영 연월  ……………… 해당 도곽에 관한 사진의 촬영 연월, 서기의 하2행 및 월로 표현

사진 축척  ……………… 해당 도곽에 관한 사진의 축척의 분모수

사진 매수  ……………… 해당 도곽에 관한 사진의 해당 스트립번호에 있어서의 매수

사진 번호  ……………… 해당 도곽에 관한 사진의 시점 및 종점 번호

(d) (e) (f)		(d) (e) (f)		(d) (e) (f)	….
신 규		수정 1회차		수정 2회차

※ (d) (e) (f)는 신규 작성 시에 1회, 그 후는

와 같이 수정이 이루어지는 항목 난에 추가시킨다.

(3) 그룹 벡터 레코드(레이어 벡터 레코드 및 그룹벡터 레코드)

레코드 타입			지도분류코드													요소식별번호				계층레벨			요소수																																																											취득년월					공영역								수치화구분		공영역
			분류 코드						공영역
			레이어			항목																	총수					그룹						면						선						원							원호					점					방향						주기					속성						그리드
A2			I4						I6							I4				I2			I5					I5						I5							I5						I5						I5					I5					I5						I5					I5						ㅠII		I4					8X								I2		X
												10												20											30													40											50											60											70												80

레코드 타입  ……………「H△」에서 고정

지도 분류 코드 ………… 수치지형도의 정보 체계 코드

분류 코드  ……………… 취득 분류 기준표에 기준한 분류 코드

요소 식별 번호 ………… 각각의 요소를 식별하기 위한 것으로 한 도곽 내의 분류 코드 별로 1부터 시작하여 6행의 일련번호

(일반적으로 그룹 벡터 레코드에서는“0”)

계층 레벨    …………… 해당 레벨의 계층상의 위치(일반적으로 레이어 벡터 레코드에서는 1, 요소 그룹 벡터 레코드에서는 2)

취득 년월    …………… 해당 그룹에 속한 요소를 취득한 년월, 서기의 아래 2행 및 월로 표현

수치화 구분  …………… 해당 그룹에 주로 어떤 방법에 따라 수치화 되는가를 나타내는 구분(정확도 구분의 상위 행)

(4) 요소 레코드

레코드 타입			지도분류코드													요소식별번호				계 층 레벨			도형 구분		실데 이터 구분	정확도 구분		주기 구분	이동 구분			은폐 구분		데이터수					레코드수					대표점의 좌표계																	속성수치							속성 구분			속성 데이터 서식													취득연월					공영역																									요소식별번호반복횟수
			분류 코드						공영역
																																												X									Y
			레이어			항목
A2			I4						I6							I4				I2			I2		I1	I2		I1	I2			I1		I4					I4						I7								I7								I7							I2			A7													I4					14X																									I1
												10												20												30													40											50												60																70																				80

레코드 타입………………… 데이터 타입에 따라 구분한다. 지도 분류 코드 …………… 수치지형도의 정보 체계 코드 분류 코드 ………………… 취득 분류 기준표에 따른 분류 코드 요소 식별 번호 …………… (3) 그룹 벡터 레코드를 참조 계층 레벨 ………………… 해당 레코드의 계층상의 위치 도형구분 ………………… 도면 출력상 필요한 구분 레코드 실 데이터 구분 …………… 바로 뒤에 붙는 실 데이터 레코드의 구분 정확도 구분 ……………… 요소 데이터의 정확도 주기 구분 ………………… 한글인가 영문인가의 구분 이동(전위)구분 …………… 이동(전위)처리 flag가 1일 때, 도면출력에서 적용하여 구분 0 : 이동(전위)되지 않음 n : 데이터방향에 대하여 우측으로 이동(전위)한다.(1 ≤ n ≤ 9) -n : 데이터방향에 대하여 좌측으로 이동(전위)한다.(1 ≤ n ≤ 9) 취득 분류 코드에 대해 우선 순위가 높은 것으로부터 1,2,‥,n 으로 표기 은폐(간단)구분……………… 은폐(간단)처리 flag 가 1일 때, 도면출력에서 적용하여 구분 취득 분류 코드에 대해 우선순위가 높은 것으로부터 1,2,‥,n 으로 표기 데이터 수 ………………… 데이터 타입에 따라서 표기가 달라진다. E1～E6 : 좌표수 E7 : 한글수 또는 문자수 E8 : 속성수 레코드 수 ………………… 해당 요소가 갖는 정위치 데이터 레코드 수 E5 : 데이터 수가 “0”일 때 그 점의 좌표값 E7 : 시점 좌표(최초의 문자의 좌하단 좌표) 속성 데이터의 서식 ……… 속성 레코드를 갖는 경우에 그 레코드에 기술되어 있는 내용의 서식 요소식별번호 반복 횟수 … 요소식별번호가 4행을 넘는 경우에 사용한다.(1～9,999는 1, 10,000～19,999는 2, 20,000～29,999 는 3, ……. 일반적으로 10,000를 넘지 않기 때문에 1로 한다.)	레코드 타입
	데이터 타입	레코드 타입
	면	E1
	선	E2
	원	E3
	원호	E4
	점	E5
	방향	E6
	주기	E7
	속성	E8

데이터 구분																지 형 구 분
코드	내용							주기구분								코드		내용				대상지 취득 구분항목
0	실 데이터 없음							코드		내용						0		비구분				아래 항목에 해당되지 않는 전 데이터
2	2차원 좌표레코드							1		한글						1 1 1 2		그림자의 상단 그림자의 하단				계단 등의 양단부, 암토, 벽암, 인공 사면, 피복 등의 그림자
3	3차원 좌표레코드							2		영어대문자						2 1		고층 교각				도로교
4	주기레코드															3 1 3 2 3 3 3 4 3 5		중정선 동해선 단층선 외부단계 ???				건물
5	속성레코드
정확도 구분																4 1 4 2		구조물 외주 교각				도로
코드	상위행						하위행
	수치화구분						수치지도지표									9 9		표현 보조 데이터				횡단 보도교, 하단 등의 계단부
1	기준점 측량성과 사용방법						1 ～ 50
2	TS를 사용한 수치실측						～ 100									은폐(간단) 구분
3	수치도 화법․타 DM데이터의 이용						～ 250									코드			내용
4	기존지도 수치화(신축이 없는 도면 사용)*						～ 500									0			은폐(간단)하지 않음
5	기존지도 수치화(신축 도면 사용)*						～ 1000									1 ～ 9			은폐(간단)함(수치는 우선순위)
6							～ 2500
7							～ 10000									이동(전위) 구분
																코드			내용
8																0			이동(전위)하지 않음
9	기타						기타									1 ～ 9			좌표계의 방향에 대하여 우측으로 이동한다.
* 표시는 평판측량 성과를 포함																1 ～ 9			좌표계의 방향에 대하여 좌측으로 이동한다.

(5) Grid 벡터 레코드

레코드 타입			지도분류코드													요소식별번호				계층 레벨			도형 구분		행수			열수				레코드수						그리드셀사이즈														그리드원점좌표계															취득년월								공영역
			분류 코드						공영역
																																						행							열							X							Y
			레이어			항목
A2			I4						I6							I4				I2			I2		I4			I4				I4						I7							I7							I7							I7								I4								22X
												10												20											30												40										50											60																70																			80

레코드 타입 …………「G△」에 고정 지도 분류 코드 …… 요소그룹 벡터레코드를 참조 분류 코드 …………… 요소그룹 벡터레코드를 참조 요소 식별 번호 …… 요소그룹 벡터레코드를 참조 계층 레벨 …………… 해당레코드의 계층상의 위치(일반적으로 2 또는 3) 행수 ………………… 그리드 데이터의 횡(X) 방향의 수 열수 ………………… 그리드 데이터의 열(Y) 방향의 수 레코드 수 …………… 해당 그리드 데이터의 실 데이터 레코드의 수 그리드 셀 크기 …… 그리드 데이터의 격자점간 거리 그리드 원점 좌표값… 그리드 데이터의 원점 취득 연월 …………… 해당 그리드 데이터를 취득한 연월을 2행으로 표현

(6) 3차원 좌표 레코드

좌표값																								좌표값																							좌표값																							좌표값
X								Y								Z								X								Y								Z							X							Y									Z							X							Y								Z
I7								I7								I7								I7								I7								I7							I7							I7									I7							I7							I7								I7
										10											20												30											40											50											60										70											80

(7) 2차원 좌표 레코드

좌표값																좌표값																	좌표값															좌표값															좌표값																좌표값
X								Y									X								Y								X								Y							X							Y										X							Y							X								Y
I7								I7									I7								I7								I7								I7							I7							I7										I7							I7							I7								I7
										10												20												30											40											50												60										70											80

좌표값 ………… 도곽 원점(좌하단)에서의 측지좌표로, 요소 레코드에 있는 데이터 수와 같은 좌표값을 가짐

선․면 ………… 선상의 경과점의 좌표값

점 ………… 1 점의 좌표값

원 ………… 원주 상의 3점의 좌표값

원호 ………… 원호 상의 3점의 좌표값으로 원호의 시점, 원호 상의 임의의 점, 원호 종점의 순으로 가짐

방향 ………… 어떤 점에 대한 방향을 나타내는 경우(예 전신주)에 사용하는 것으로, 2 개의 좌표값을 조합하여 방향을 나타다.

최초의 좌표값을 중심 방향으로, 다음 좌표값은 Z 방향을 표시, 1 레코드에서는 2조의 방향 데이터를                            갖는다.

각 예에서 방향 데이터는 P1P2, P1P3, P1P4의 3조가 된다(2 레코드가 필요)

※ (6)에 있어서 요소 레코드의 데이터 수가 5 이상인 경우는 복수 레코드로 연결한다.

※ (7)에 있어서 요소 레코드의 데이터 수가 7 이상인 경우는 복수 레코드로 연결한다.

(8) 주기 레코드

종횡구분		문자열 방향								글자 크기 (0.1mm)						글자 간격 (0.1mm)						선호			주기데이터
T1		I7								I5						I5						I2			A64 or N32
											10												20											30										40										50										60										70										80

종횡구분 ………… 문자열의 종횡구분

0 : 횡서 : 공공측량

1 : 종서 :

문자열 방향 ………주기의 표시방향을 나타내는 각도(-180°～180°)로 한다.

글자크기 ………… 글자의 크기, 단위는 10분의 1 : mm

글자간격  …………글자간, 단위는 10분의 1 : mm

선    호  …………글자의 굵기, 선호의 호수를 기술한다.

주기 데이터 ………한글 또는 영문자 데이터

※ 요소 레코드의 데이터 수가 한자의 경우 33이상, 영수자의 경우 65이상인 경우는

주기 레코드를 복수 연결한다.

(9) 속성 레코드

속성데이터 (서식은 서식데이터에 따른다)
									10										20										30										40										50										60										70										80

속성데이터 ………… 사용자가 이용하는 속성 데이터, 서식은 요소 레코드에 기술된 『속성데이터 서식』에 따른다.

※ 요소 레코드의 데이터 수가 2이상인 경우 복수레코드로 연결한다.

(10) 그리드 레코드

수치(1)								수치(2)								수치(3)								수치(4)								수치(5)								수치(6)							수치(7)							수치(8)									수치(9)							수치(10)							수치(11)								수치(12)
I7								I7								I7								I7								I7								I7							I7							I7									I7							I7							I7								I7
										10											20												30											40											50											60										70											80

수치 ………… 각 격자점의 수치, 수치지형모델법(DTM법)에 의한 표고 데이터를 기술하는 경우는 Z좌표값(mm단위)을 넣는다.

※ 전 그리드 포인트를 기술하기까지 연결하는 데이터는 원점(좌하)부터 좌상으로 연결하여 기술한다.