[별표 29]

지상파 디지털멀티미디어방송(DMB)용 채널

(제23조제3항 관련)

채널 번호	주파수대(㎒)	할당주파수 (㎒)		채널 번호	주파수대(㎒)	할당주파수 (㎒)
7A	174.512∼176.048	175.280		10B	194.240∼195.776	195.008
7B	176.240∼177.776	177.008		10C	195.968∼197.504	196.736
7C	177.968∼179.504	178.736		11A	198.512∼200.048	199.280
8A	180.512∼182.048	181.280		11B	200.240∼201.776	201.008
8B	182.240∼183.776	183.008		11C	201.968∼203.504	202.736
8C	183.968∼185.504	184.736		12A	204.512∼206.048	205.280
9A	186.512∼188.048	187.280		12B	206.240∼207.776	207.008
9B	188.240∼189.776	189.008		12C	207.968∼209.504	208.736
9C	189.968∼191.504	190.736		13A	210.512∼212.048	211.280
10A	192.512∼194.048	193.280		13B	212.240∼213.776	213.008
				13C	213.968∼215.504	214.736

주)  채널명은 채널번호에 서비스를 조합하여 사용한다.

서비스가 여러개인 경우 서비스 뒤에 숫자를 일련하여 붙인다.

예) 비디오 1개, 오디오 2개, 데이터 1개 : 7A-V1, 7A-A1, 7A-A2, 7A-D1

※서비스 : 비디오 서비스(V), 오디오 서비스(A), 데이터 서비스(D)