[별표 29] <개정 2009.6.18>
후부반사기 등의 반사성능·형상·부착방법 기준(제49조 및 제107조관련)
1. 후부반사기 및 보조반사기의 반사성능(mcd/lux)
관측각(도)			입사각(도)
			0		10U		10D			20L		20R
0.2			420 이상		280 이상		280 이상			140 이상		140 이상
1.5			6 이상		5 이상		5 이상			3 이상		3 이상
2. 후부반사판 또는 후부반사지의 반사성능(cd/lux·㎡)
입사각(도)					관측각(0.33도)
					황색반사부						적색반사부
5R					300						10
30R					180						7
40R					75						4
60R					10						-
3. 후부반사판 또는 후부반사지의 형상 및 부착방법
부착형식	피견인자동차							화물·특수자동차(피견인자동차는 제외)
형식 1
형식 2	크기 : 형식1 길이의 1/2							크기 : 형식1 길이의 1/2
형식 3	크기 : 형식2와 같음							크기 : 형식2와 같음
형식 4	크기 : 형식3 길이의 1/2							크기 : 형식3 길이의 1/2
주 : 1. 위 4가지 형식 중 하나의 형식으로 부착할 것 2. 저상트레일러에서 형식 1 또는 형식 2를 적용하는 경우에는 후부반사판 또는 후부반사지의 너비를 140±10mm, 적색 테두리의 두께를 20±1mm로 할 수 있다.
4. 피견인자동차용 반사기의 반사성능 및 형상 가. 반사성능(mcd/lux)
관측각(도)		입사각(도)
		0		10U		10D			5U-20R, 20L			5D-20R, 20L
0.33		450 이상		200 이상		200 이상			150 이상			150 이상
1.5		12 이상		8 이상		8 이상			8 이상			8 이상
나. 반사기 형상
1) 한 변의 길이(A) : 150mm ≦ A ≦ 200mm 2) 반사면의 폭(B) : 한 변의 길이(A)의 20퍼센트 이상 3) 단위 반사기 사이의 간격(C) : 15밀리미터 이하 주: 위 그림과 다른 형상의 삼각형도 1)부터 3)까지의 규격을 만족하는 경우에는 위 기준에 적합한 것으로 본다.