[별표 3]

대지 안의 공지 기준(제30조 관련)

1. 건축선으로부터 건축물까지 띄어야 하는 거리

대상 건축물	띄어야 하는 거리
가. 해당 용도로 사용되는 바닥면적의 합계가 500제곱미터 이상인 공장(전용공업지역 및 일반공업지역 또는「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 따른 산업단지에서 건축하는 공장을 제외한다)	․준공업지역 : 1.5미터 이상 ․준공업지역 외의 지역 : 3미터 이상
나. 해당 용도로 사용되는 바닥면적의 합계가 500제곱미터 이상인 창고(전용공업지역 및 일반공업지역 또는 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 따른 산업단지에서 건축하는 창고를 제외한다)	․준공업지역 : 1.5미터 이상 ․준공업지역 외의 지역 : 3미터 이상
다. 해당 용도로 사용되는 바닥면적의 합계가 1,000제곱미터 이상인 판매시설, 숙박시설(여관 및 여인숙을 제외한다), 문화 및 집회시설(전시장 및 동․식물원을 제외한다), 종교시설	․3미터 이상
라. 다중이 이용하는 건축물로서 의료시설 및 운수시설	․3미터 이상
마. 공동주택	․아파트 : 4미터 이상 ․연립주택 : 3미터 이상 ․다세대주택 : 2미터 이상
바. 자동차 관련시설(주차장 제외), 위험물 저장 및 처리시설(전용공업지역 및 일반공업지역 또는 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 따른 산업단지에서 건축하는 위험물저장 및 처리시설을 제외한다)	․준공업지역 : 1.5미터 이상 ․준공업지역 외의 지역 : 3미터 이상
사. 그 밖의 건축물은 다음에서 정하는 바에 따른다. (1) 바닥면적의 합계가 500제곱미터 이상인 건축물 (2) 다중주택, 다가구주택(10가구 초과) (3) 분뇨 및 쓰레기 처리시설	․1미터 이상 ․1미터 이상 ․5미터 이상

2. 인접대지경계선으로부터 건축물까지 띄어야 하는 거리

대상 건축물	띄어야 하는 거리
가. 전용주거지역에 건축하는 건축물(공동주택을 제외한다)	․1미터 이상
나. 해당 용도로 사용되는 바닥면적의 합계가 500제곱미터 이상인 공장(전용공업지역 및 일반공업지역 또는「산업입지 및 개발에 관한 법 률」 에 따른 산업단지에서 건축하는 공장을 제외한다)	․준공업지역 : 1미터 이상 ․준공업지역 외의 지역 : 1.5미터 이상
다. 해당 용도로 사용되는 바닥면적의 합계가 1,000제곱미터 이상인 판매시설, 숙박시설(여관 및 여인숙을 제외한다), 문화 및 집회시설(전시장 및 동․식물원을 제외한다), 종교시설. 다만, 상업지역에서 건축하는 건축물을 제외한다.	․1.5미터 이상
라. 다중이 이용하는 건축물로서 해당 용도로 사용되는 바닥면적의 합계가 2천제곱미터 이상인 의료시설, 운수시설, 숙박시설, 교육연구시설, 노유자시설, 수련시설, 운동시설, 업무시설, 위락시설, 관광휴게시설, 장례식장. 다만, 상업지역에서 건축하는 건축물을 제외한다.	․1.5미터 이상
마. 공동주택(상업지역에서 건축하는 공동주택을 제외한다)	․아파트 : 3미터 이상 ․연립주택 : 2미터 이상 ․다세대주택 : 1미터 이상
바. 자동차 관련시설(주차장 제외), 위험물 저장 및 처리시설(전용공업지역 및 일반공업지역 또는 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 따른 산업단지에서 건축하는 위험물저장 및 처리시설을 제외한다)	․준공업지역 : 1.5미터 이상 ․준공업지역 외의 지역 : 3미터 이상
사. 그 밖의 건축물은 다음에서 정하는 바에 따른다. (1) 다중주택, 다가구주택(10가구 초과) 다만, 상업지역에서 건축하는 건축 물을 제외한다. (2) 분뇨 및 쓰레기 처리시설	․처마선 : 0.5미터 이상 외벽선 : 1미터 이상 ․5미터 이상