[별표 3]

동물화장시설의 자가검사 방법 및 기준

( )는 표준산소농도(O2의 백분율)

대기오염물질	배출허용기준	검사방법
CO(ppm)	200(12) 이하	대기오염공정시험기준에 의함
황산화물(SO2로서) ppm	50(12) 이하
질소산화물(NO2로서) ppm	90(12) 이하
먼지(㎎/S㎥)	20(12) 이하
염화수소(ppm)	20(12) 이하