[별표 3]

방송 공동수신 안테나 시설의 질적 수준(제22조 관련)

측 정 항 목		기 준 값
주파수대역		54 ~ 2,150㎒
출력레벨(75Ω 연결 시)	아날로그채널	65 ~ 85㏈㎶
	디지털채널(VSB, 이동멀티미디방송)	45 ~ 75㏈㎶
	디지털위성방송채널	60 ~ 84㏈㎶
채널 간 영상반송파의 레벨 차	인접사용 채널 간	3㏈이내
	비인접사용 채널 간	10㏈이내
영상반송파대 잡음비(C/N비)	아날로그채널	삭제
	디지털채널(VSB)	22㏈이상
	디지털위성방송채널	14㏈이상

비고

가. 기준 값은 댁내 직렬단자에서의 질적 수준(단, 안테나 최초 입력신호의 C/N비가 미달할 경우 정상품질의 신호원 인가 시 기준)이며, 이동멀티미디어방송 기준 값은 지하층의 층 단자함에서의 질적 수준을 말한다.

나. 이동멀티미디어방송의 영상반송파대 잡음 비는 무선설비 규칙 [별표28]을 준용한다.