〔별표 3〕

버스의 특수장치

1. 철격자

			철격자 1.5㎝이상

○ 운전석 전면 유리창을 제외한 창문내부에 2줄 또는 3줄의 가로 철격자를  설치한다.

○ 철격자의 굵기는 1.5㎝이상으로 한다.

2. 긴급자동차 특수장치

( 생    략 )