[별표3]

부숙토 원료기준(제5조, 제10조 관련)

구 분		등 급
		가 등급	나 등급
유해물질함량	비소(As)	50이하	"가" 등급의 기준을 초과하는 경우
	카드뮴(Cd)	5이하
	크롬(Cr)	300이하
	구리(Cu)	500이하
	납(Pb)	150이하
	수은(Hg)	2이하

비고 : 단위는 건조중량을 기준으로 ㎎/㎏ 이다.