[별표 3]

분석실 안전수칙(제11조 제2항 관련)

1. 분석장비

◦ 가스크로마토그라프, 중금속분석기 등 가연성가스를 사용하는 장비는 정기적으로 가스 누출점검을 하고, 장비 사용시 후드 시설 등을 이용하여 환기를 시킨 후 사용한다.

◦ 방사성동위원소내장장비의 안전관리에 세심한 주의를 기울여야 하며, 파손 등으로 방사능이 누출될 우려가 있는 경우는 신속히 안전조치를 취하고 관계기관에 신고하여 처리한다.

◦ 원심분리기는 원심분리관 헤드에 표시된 규정 속도를 준수하고, 분리관 무게는 양측에 균형이 되도록 조절한다.

◦ 전열기구는 일과 후 전원이 연결된 채 방치되는 경우가 없도록 하고, 특히 고압 전열기구는 반드시 접지를 하여 사용한다.

◦ 모든 분석기기는 제작회사의 장비 작동법, 취급 및 주의사항을 준수하여 사용한다.

2. 초자기구 및 시약

◦ 초자기구는  깨어지기 쉬우므로 주의하여 취급하고, 깨어진 초자기구는 별도로 분리하여 처리한다.

◦ 유리기구를 다룰때는 무리한 힘을 가하지 말아야 하며, 세척할 때는 장갑을 착용하고 부러쉬를 사용하여 세척한다.

◦ 시약은 사용전에 성상을 확인하여 적절히 취급한다.

◦ 강산․강알카리 시약 등 유독성 시약을 사용할 때는 보안경, 마스크, 장갑 등 안전장구를 착용하여야 하고, 사용한 후 반드시 손을 씻는다.

◦ 휘발성 독극물이나 강산․강알카리는 피펫필라를 사용하여 흄후드내에서 작업한다.

◦ 분석실에서는 반드시 실험복을 착용하여야 하며, 음식물 섭취를 금하고, 식사 전에는 손을 씻는다.

3. 화재예방

◦ 인화성 물질(에테르, 벤젠, 아세톤, 알코올 등)은 별도의 안전한 장소에 보관하고 특별히 관리한다.

◦ 가스 또는 알콜램프 등 화기는 점화전 주위에 인화성물질이 없는 가 확인한다.

◦ 인화성물질을  증류할 때는 반드시 수조내에서 한다.

◦ 분석실은 반드시 금연구역으로 지정하고, 동 내용이 기재된 표찰을 적당한 장소에 부착한다.