[별표3] 삭도시설 수삭장치검사표(제3조제3항 관련)

지주 번호	수(압) 삭륜수		홈마모 상태		편심도		불량 회전		고정볼트탈락유무	와이어로프이탈방지장치	급유 상태 적부	굴절각	비고
	상행	하행	상행	하행	상행	하행	상행	하행
상부
하부
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

190㎜×268㎜

(신문용지 54g/㎡)