[별표 3] 산업․과학․의료용 등 고주파이용기기류의 전자파 장해방지 기준(제6조 제1항 관련)

1. 전원포트 전도성 방해 전압 허용기준(9 kHz ～ 30 MHz 대역)

(9 kHz에서 150 kHz 대역은 유도조리 기구에 대해서만 적용함)

가. 시험장에서 측정하는 1종 A급기기 주전원포트 전도성 방해 전압 허용기준

주파수 범위 (MHz)	정격입력전력 ≤ 20 kVA		정격입력전력 > 20 kVA (주1)
	준첨두값 (dB(μV))	평균값 (dB(μV))	준첨두값 (dB(μV))	평균값 (dB(μV))
0.15 ～ 0.50	79	66	100	90
0.50 ～ 5	73	60	86	76
5 ～ 30	73	60	90 ～ 73 (주2)	80 ～ 60 (주2)
(주1) 분리된 중성선 또는 높은 임피던스로 접지된 산업용 배전망에 단독으로 연결되는(KS C IEC 60364-1참조) A급 기기에는 시험장에서 측정하는 2종 A급기기에 대한 전원포트 방해전압 허용기준의 「정격입력전력 > 75 kVA」를 적용한다. (주2) 허용기준은 주파수의 대수적 증가에 따라 선형적으로 감소한다.

나. 시험장에서 측정하는 2종 A급기기에 대한 전원포트 전도성 방해 전압 허용기준

주파수 대역 (MHz)	정격입력전력 ≤ 75 kVA		정격입력전력 > 75 kVA (주1)
	준첨두값 (dB(μV))	평균값 (dB(μV))	준첨두값 (dB(μV))	평균값 (dB(μV))
0.15 ～ 0.5	100	90	130	120
0.5 ～ 5	86	76	125	115
5 ～ 30	90 ～ 73 (주2)	80 ～ 60 (주2)	115	105
(주1) 분리된 중성선 또는 높은 임피던스로 접지된 산업용 배전망에 단독으로 연결되는(KS C IEC 60364-1참조) A급 기기에는 「정격입력전력 > 75 kVA」의 허용기준을 적용한다. (주2) 허용기준은 주파수의 대수적 증가에 따라 선형적으로 감소한다.

다. 시험장에서 측정하는 1종 및 2종 B급 기기에 대한 주전원포트 전도성 방해 전압 허용기준

주파수 범위 (MHz)	B급 기기 허용기준 (dBμV)
	준첨두값	평균값
0.15 ～ 0.50	66 ～ 56 (주1)	56 ～ 46 (주1)
0.50 ～ 5	56	46
5 ～ 30	60	50
(주1) 허용기준은 주파수의 대수적 증가에 따라 선형적으로 감소한다.

라. 가정용 또는 상업용 유도조리 기구에 대한 주전원포트 전도성 방해 전압 허용기준

주파수 범위 (MHz)	유도조리기구 허용기준 (dBμV)
	준첨두값	평균값
0.009 ～ 0.050	110	-
0.050 ～ 0.148 5	90 ～ 80 (주1)	-
0.148 5 ～ 0.50	66 ～ 56 (주1)	56 ～ 46 (주1)
0.50 ～ 5	56	46
5 ～ 30	60	50
(주1) 허용기준은 주파수의 대수적 증가에 따라 선형적으로 감소한다.

마. 시험장에서 측정하는 1종 A급의 계통연계형 전력변환기(태양광발전용 전력변환기) 직류 전원포트 전도성 방해 전압 허용기준

주파수 범위 (MHz)	정격입력전력 ≤ 20 kVA		정격입력전력 ＞ 20 kVA, ≤ 75 kVA				정격입력전력 > 75 kVA
	전압값		전압값		전류값		전압값		전류값
	준첨두값 (dB(μV))	평균값 (dB(μV))	준첨두값 (dB(μV))	평균값 (dB(μV))	준첨두값 (dB(μA))	평균값 (dB(μA))	준첨두값 (dB(μV))	평균값 (dB(μV))	준첨두값 (dB(μA))	평균값 (dB(μA))
0.15 ～ 5	97 ～ 89 (주1)	84 ～ 76 (주1)	116 ～ 106 (주1)	106 ～ 96 (주1)	72 ～ 62 (주1)	62 ～ 52 (주1)	132 ～ 122 (주1)	122 ～ 112 (주1)	88 ～ 78 (주1)	78 ～ 68 (주1)
5 ～ 30	89	76	106 ～ 89 (주1)	96 ～ 76 (주1)	62 ～ 45 (주1)	52 ～ 32 (주1)	122 ～ 105 (주1)	112 ～ 92 (주1)	78 ～ 61 (주1)	78 ～ 48 (주1)
(주1) 허용 기준은 주파수의 대수적 증가에 따라 선형적으로 감소한다.

바. 시험장에서 측정하는 1종 B급의 계통연계형 전력변환기(태양광발전용 전력변환기) 직류 전원포트 전도성 방해 전압 허용기준

주파수 범위 (MHz)	준첨두값 (dB(μV))	평균값 (dB(μV))
0.15 ～ 0.50	84 ～ 74 (주1)	74 ～ 64 (주1)
0.50 ～ 30	74	64
(주1) 허용 기준은 주파수의 대수적 증가에 따라 선형적으로 감소한다.

사. 불연속 장해

간헐적으로 운용하는 진료용 X선 발생기에 대한 허용기준은 시험장에서 측정하는 1종 기기의 주전원 포트 전도성 방해 전압 허용기준에 규정된 준첨두값에 20 dB를 증가시킨 값을 적용한다.

2. 전자파 방사성 방해 허용기준(150 kHz ～ 1 GHz의 주파수 대역)

가. 1종 기기에 대한 전자파 방사성 방해 허용기준

(1) 시험장에서 측정하는 A급 기기

주파수 대역 (MHz)	10 m 측정거리에서 정격입력 전력에 따른 전기장의 세기 허용기준 (dB(μV/m))
	≤ 20 kVA	> 20 kVA (주1)
30 ～ 230 230 ～ 1 000	40 (준첨두값) 47 (준첨두값)	50 (준첨두값) 50 (준첨두값)
(주1) 허용기준은 정격 입력전력이 > 20 kVA이고, 제3의 고감도 무선통신과 30 m 이상 떨어진 장소에서 사용되는 기기에 적용한다. 제조자는 기기가 제 3의 무선 서비스와의 이격 거리가 30 m 이상인 장소에서 사용되어야 한다는 것을 기술문서에 표시해야 한다. 만일 이 조건이 만족되지 않는다면 ≤ 20 kVA의 허용기준을 적용한다.

(2) 시험장에서 측정하는 B급 기기

주파수 대역 (MHz)	10 m 측정 거리에서 전기장의 세기 허용기준 (dB(μV/m))
30 ～ 230 230 ～ 1 000	30 (준첨두값) 37 (준첨두값)

(3) 설치장소에서 측정하는 1종 A급 기기

주파수 대역 (GHz)	기기가 설치된 건물의 외벽 표면에서 30 m 측정거리의 허용기준
	전기장 (dB(μV/m)) 준첨두값	자기장 (dB(μA/m)) 준첨두값
0.15 ～ 0.49 0.49 ～ 3.95 3.95 ～ 20 20 ～ 30	- - - -	13.5 3.5 -11.5 -21.5
30 ～ 230 230 ～ 1 000	30 37	- -
(비고) 1. 현장 조건이 30 m의 거리에서 측정할 수 없다면, 더 먼 거리에서 측정할 수 있다. 이 경우, 적합성 검토를 위해 규정된 거리에 대해 측정 데이터를 정규화하기 위하여 20 dB/decade의 역 비례인자를 사용하여야 한다.

나. 유도조리 기구

(1) 가정용 유도조리 기구에 대한 2 m 루프 안테나 내의 자기장 유도전류 허용기준

주파수 범위 (MHz)	준첨두값 허용기준 (dB(μA))
	수평 성분	수직 성분
0.009 ～ 0.070	88	106
0.070 ～ 0.148 5	88 ～ 58 (주1)	106 ～ 76 (주1)
0.148 5 ～ 30	58 ～ 22 (주1)	76 ～ 40 (주1)
(주1) 주파수의 상용 대수적 증가에 따라 선형적으로 감소한다. (비고) 1. 이 허용기준은 1.6 m 미만의 대각선 길이를 갖는 가정용 유도조리 기구에 적용한다. 2. 측정은 KN 16-2-3에 설명된 루프 안테나 시스템(LAS)을 이용해서 수행한다.

(2) 상업용 유도조리 기구에 대한 자기장의 세기 허용기준

주파수 범위 (MHz)	3 m 거리에서 측정한 준첨두값 허용기준 (dB(μA/m))
0.009 ～ 0.070	69
0.070 ～ 0.148 5	69 ～ 39 (주1)
0.148 5 ～ 4.0	39 ～ 3 (주1)
4.0 ～ 30	3
(주1) 허용기준은 주파수의 대수적 증가에 따라 선형적으로 감소한다. (비고) 1. 이 허용기준은 상업용 유도조리기구와 1.6 m 이상의 대각선의 길이를 갖는 가정용 유도조리기구에 적용한다. 2. 측정은 KN 16-1-4의 4에 설명된 지름 0.6 m 루프 안테나를 이용하여 3 m 거리에서 수행한다. 안테나는 바닥에서 1 m 높이에 루프의 밑면이 오도록 하여 수직으로 설치한다.

다. 2종 기기에 대한 전자파 방사성 방해 허용기준

(1) 시험장에서 측정하는 2종 A급 기기

주파수 대역 (MHz)	측정거리 D(m)에 따른 허용기준
	시험장의 시험기기로부터 D = 30 m		시험장의 시험기기로부터 D = 10 m
	전기장	자기장	전기장	자기장
	준첨두값 (dB(μV/m))	준첨두값 (dB(μA/m))	준첨두값 (dB(μV/m))	준첨두값 (dB(μA/m))
0.15 ～ 0.49	-	33.5	-	57.5
0.49 ～ 1.705	-	23.5	-	47.5
1.705 ～ 2.194	-	28.5	-	52.5
2.194 ～ 3.95	-	23.5	-	43.5
3.95 ～ 20	-	8.5	-	18.5
20 ～ 30	-	-1.5	-	8.5
30 ～ 47	58	-	68	-
47 ～ 53.91	40	-	50	-
53.91 ～ 54.56	40	-	50	-
54.56 ～ 68	40	-	50	-
68 ～ 80.872	53	-	63	-
80.872 ～ 81.848	68	-	78	-
81.848 ～ 87	53	-	63	-
87 ～ 134.786	50	-	60	-
134.786 ～ 136.414	60	-	70	-
136.414 ～ 156	50	-	60	-
156 ～ 174	64	-	74	-
174 ～ 188.7	40	-	50	-
188.7 ～ 190.979	50	-	60	-
190.979 ～ 230	40	-	50	-
230 ～ 400	50	-	60	-
400 ～ 470	53	-	63	-
470 ～ 1 000	50	-	60	-

(2) 설치장소에서 측정하는 2종 A급 기기

주파수 대역 (MHz)	건물 외벽으로부터 측정 거리 D(m)의 허용기준
	전기장 준첨두값 (dB(μV/m))	자기장 준첨두값 (dB(μA/m))
0.15 ～ 0.49 0.49 ～ 1.705 1.705 ～ 2.194 2.194 ～ 3.95 3.95 ～ 20 20 ～ 30 30 ～ 47 47 ～ 53.91 53.91 ～ 54.56 54.56 ～ 68 68 ～ 80.872 80.872 ～ 81.848 81.848 ～ 87 87 ～ 134.786 134.786 ～ 136.414 136.414 ～ 156 156 ～ 174 174 ～ 188.7 188.7 ～ 190.979 190.979 ～ 230 230 ～ 400 400 ～ 470 470 ～ 1 000	48 30 30 30 43 58 43 40 50 40 54 30 40 30 40 43 40	23.5 13.5 18.5 13.5 -1.5 -11.5
(비고) 1. 설치장소에서 측정하는 기기에 있어서, 만약 측정거리 D가 건물 경계 내에 있으면 기기가 위치한 건물 외벽으로부터의 측정거리 D는 (30＋x/a) m 또는 100 m와 같거나 둘 중 더 짧은 값과 같다. 여기서 계산된 거리 D가 건물의 경계를 벗어나는 경우, 측정 거리 D는 x 또는 30 m와 같거나 둘 중의 더 긴 값과 같다. 여기서 D를 계산하기 위하여 다음과 같이 정의한다. x : 각 측정 방향에서, 기기가 위치한 건물 외벽과 사용자 건물 경계 사이에서 가장 가까운 거리 a＝2.5, 1 MHz 미만의 주파수일 때 a＝4.5, 1 MHz 이상의 주파수일 때

(3) 전기방전가공기기(EDM)과 아크용접기기에 대한 전자파 방사성 방해 허용기준

주파수 범위 (MHz)	측정거리 10 m에서 준첨두값 (dB(μV/m))
30 ～ 230	80 ～ 60 (주1)
230 ～ 1 000	60
(주1) 허용기준은 주파수의 대수적 증가에 따라 선형적으로 감소한다.

(4) 시험장에서 측정하는 2종 B급 기기에 대한 전자파 방사성 방해 허용기준

주파수 대역 (MHz)	측정 거리 D(m)에 따른 허용기준
	전기장(D = 10 m)		자기장 (D = 3 m)
	준첨두값 (dB(μV/m))	평균값 (dB(μV/m)) (주1)	준첨두값 (dB(μA/m))
0.15 ～ 30	-	-	39 ～ 3 (주2)
30 ～ 80.872	30	25	-
80.872 ～ 81.848	50	45	-
81.848～134.786	30	25	-
134.786～136.414	50	45	-
136.414 ～ 230	30	25	-
230 ～ 1 000	37	32	-
(주1) 평균값 허용기준은 마그네트론 구동기기에만 적용한다. 만약 마그네트론 구동기기가 어떤 주파수에서 준첨두값 허용기준을 초과한다면, 이 표에 규정된 평균 허용기준을 적용하여 평균값 검파기로 이들 주파수에서 측정을 반복하여야 한다. (주2) 허용기준은 주파수의 대수적 증가에 따라 선형적으로 감소한다.

3. 전자파 방사성 방해 허용기준(1 ～ 18 GHz의 주파수 대역)

가. 2종 ISM 기기

(1) 연속파(CW)형 방해를 발생시키고 400 MHz 이상의 주파수에서 동작하는 2종 기기의 전자파 방사성 방해 첨두값 허용기준

주파수 범위 (GHz)	3m 측정 거리에서 전기장의 세기 (dB(μV/m))
1 ～ 18	A급	B급
고조파 주파수 대역 이내	82 (주1)	70
고조파 주파수 대역 이외	70	70
(주1) 고조파 주파수 대역의 상위와 하위의 경계 주파수에서는 낮은 허용기준인 70 dB(μV/m)가 적용한다. (비고) 1. 첨두값는 1 MHz의 분해대역폭과, 1 MHz 이상의 비디오 신호 대역폭으로 측정한다. 2. “고조파 주파수 대역”은 1 GHz 이상에 할당된 ISM 주파수의 정수배를 의미한다.

(2) 연속파(CW)형 이외의 요동 방해를 발생시키며 400 MHz 이상의 주파수에서 동작하는 2종 B급 기기의 전자파 방사성 방해 첨두값 허용기준

주파수 범위 (GHz)	3m 측정 거리에서 전기장의 세기 ((dBμV/m))
1～2.3	92
2.3～2.4	110 (주1)
2.5～5.725	92
5.875～11.7	92
11.7～12.7	73
12.7～18	92
(주1) 2.4 ～ 2.5 ㎓를 동작주파수로 이용하는 2종 B급 고주파조명기기는 2.3 ～ 2.4 ㎓ 대역에서 92 dBμV/m 허용기준을 적용한다. (비고) 1. 첨두값는 1 MHz의 분해대역폭과, 1 MHz 이상의 비디오 신호 대역폭으로 측정한다. 2. 경계 주파수에서, 더 가혹한 허용기준을 적용한다. 3. 이 허용기준은 마그네트론 구동 전자레인지와 같은 급작스런 변동 신호원을 고려하여 유도한다.

(3) 연속파(CW)형 이외의 요동 방해를 발생시키며 400 MHz 이상의 주파수에서 동작하는 2종 B급 기기의 전자파 방사성 방해 가중치 허용기준

주파수 범위 (GHz)	3 m 측정 거리에서의 전기장의 세기 (dB(μV/m))
1 ～ 2.4	60
2.5 ～ 5.725	60
5.875 ～ 18	60
(비고) 1. 가중값은 1 MHz의 분해대역폭과, 10 Hz 비디오 신호 대역폭으로 측정한다. 2. 이 허용기준을 확인하기 위하여, 2개의 중심주파수 주위에서만 측정을 필요로 한다. 즉, 1 005～2 395 MHz 대역에서의 가장 높은 방출과 2 505～17 995 MHz 대역(5 720～5 880 MHz 대역은 제외)에서의 가장 높은 첨두값 방출, 이들 2개의 중심주파수에서 스펙트럼 분석기의 스팬(span)을 10 MHz로 두고 측정한다. 3. 2.4 ～ 2.5 ㎓를 동작주파수로 이용하는 2종 B급 고주파조명기기는 1 ～ 2.4 ㎓, 2.5 ～ 3 ㎓ 대역에서 60 dB(μV/m) (측정거리 : 3 m, 검파모드 : 평균값, 표시모드 : 맥스홀드, 분해대역폭 : 1 ㎒, 비디오 신호 대역폭 : 1 ㎒)이하이어야 한다. 4. 2.4～2.5 ㎓를 동작주파수로 이용하는 2종 B급 고주파조명기기는 “주의”의 내용과 같이 설치하고, 기기마다 아래와 같은 문구를 적절하게 제작하여 잘 보이는 곳에 견고하게 부착하여야 한다. “주의 : WiBro기지국 및 기지국방향 WiBro이동중계국의 공중선중심으로부터 수평 7 m이내에는 설치하여서는 안되고, 7 ～ 15 m 사이에서는 WiBro기지국 및 기지국 방향 WiBro이동중계국의 공중선 중심으로부터 상향 1 m, 하향 3.5 m 이상 떨어져 설치하여야 한다”, “제조자 및 설치자의 연락처”

4. 특정 지역에서 안전과 관련된 특정 무선서비스를 보호하기 위해 설치장소에서 측정하는 전자파 방사성 방해 허용기준

주파수 범위 (MHz)	허용기준		기기가 위치한 빌딩의 외벽의 외부면으로 부터의 측정 거리 D
	전기장의 세기 준첨두값 (dB(μV/m))	자기장의 세기 준첨두값 (dB(μA/m))	거리 D (m)
0.283 5 ～ 0.526 5	-	13.5	30
74.6 ～ 75.4	30	-	10
108 ～ 137	30	-	10
242.95 ～ 243.05	37	-	10
328.6 ～ 335.4	37	-	10
960 ～ 1 215	37	-	10

5. 의료기기 품목별 전자파 장해방지 기준

가. 의료기기에 대한 품목별 전자파 장해방지 기준은 제1호부터 제4호까지의 기준에 추가하여 의료기기법 제19조에 의한 의료기기 기준규격(식품의약품안전처고시)에서 규정한 전자파 장해방지 관련 기준을 적용한다.

나. 가목의 기준이 제1호부터 제4호까지의 기준과 다른 경우에는 가목의 기준을 우선하여 적용한다.