[별표 3]

오염물질 삭감·배출시설 수질·유량 산정방법

(제9조제2항 및 11조3항 관련)

1. 시설 현황

시설명	시설 해당유역			시설 위치				방류선	시료채취		시료분석
	단 위 유역명	소유역명	세유역명	시도	시군구	읍면	동리		성명 또는 상호(기관)명	전화 번호	기관명	전화 번호

2. 조사 결과표

시설명	조사 일시			날씨	유입수				배출(방류)수
	연	월	일		유량 (m3/d)	BOD5 (mg/L)	TN (mg/L)	TP (mg/L)	유량 (m3/d)	BOD5 (mg/L)	TN (mg/L)	TP (mg/L)

시설명	일평균 유입유량 및 수질 (㎥/일, ㎎/L)				일평균 배출(방류)유량 및 수질 (㎥/일, ㎎/L)				유입부하량 (㎏/일)			배출부하량 (㎏/일)
	유량	BOD5	TN	TP	유량	BOD5	TN	TP	BOD5	TN	TP	BOD5	TN	TP

※ 비점오염 저감시설의 경우, [별지서식 제2호, 제3호]에서 정한 방법을 따른다.

3. 지정할당시설 평가표

단위 유역	소유역	할당 시설명	할당 부하량 (㎏/일)	할당시점 평균 배출부하량 (㎏/일)	일최대 배출부하량 (㎏/일)	일평균 배출부하량 (㎏/일)	평가결과
							평가	초과율 (%)

※ 할당시설의 평가결과는 “할당부하량 준수”, “최대배출 초과”, "평균배출 초과"로 평가한다. 단, 초과의 경우에는 초과율을 함께 나타낸다.

가. 할당부하량 준수 : 일최대배출부하량이 할당부하량 이내인 경우

나. 최대배출 초과 : 일최대배출부하량이 할당부하량을 초과한 경우

다. 평균배출 초과 : 일평균배출부하량이 할당시점의 평균배출부하량을 초과한 경우

4. 유량 및 수질, 오염물질 배출량 산정방법

가. 유량 산정방법

1) 자동유량측정 대상시설

유입부(또는 최종 방류구)에 설치된 적산유량계의 연간 적산량을 연간일수로 나누어 일평균 유입(배출)유량을 산출

◦[eqn: 일평균~유입(배출)유량(m^3 /d) = {연간~총유입(배출)유량(m^3 /년)} over {연간~일수(365~ or 366일)}]

2) 수동유량측정 대상시설

유입부(또는 최종방류구)에서 측정한 유량을 산술평균하여 일평균 유입(배출)유량을 산출

◦[eqn: 일평균~유입(배출)유량(m^3 /d) = {측정~유량 합산 (m^3 /d)} over {측정횟수}]

나. 수질 산정방법

1) 유입수 수질

유입수 수질은 하루 중 유량에 따라 수질변동이 크지 않은 경우에는 측정값의 산술평균을 사용하고, 유량에 따라 수질변동이 큰 경우에는 유량 가중평균값으로 산정한다.

2) 배출(방류)수 수질

배출(방류)수 수질은 다음과 같이 산정하되, 산정된 수질이 실측자료의 최대치보다 큰 경우에는 실측자료의 최대치를 사용한다.

① 실측자료가 연간 30회 이상이고, 대수정규분포를 따를 경우,

[eqn: 유입(배출)수 수질(mg/L) = e ^{ (변환배출수수질평균 + 1.645 TIMES 변환배출수수질표준편차 )}]

∙[eqn: 변환평균 = { ln(배출수수질) + ln(배출수수질) + CDOT CDOT CDOT } over 측정횟수]

∙[eqn: 변환표준편차 = root { {｛( ln(배출수수질) - 변환평균 ｝ ^ 2 + CDOT CDOT } over { 측정횟수 -1 } }]

② 실측자료가 연간 30회 이상이고, 대수정규분포를 따르지 않을 경우,

유입(배출)수 수질 = (1-b)×Xa ＋ b×X(a+1)

∙a는 1+0.95×(측정횟수-1)의 정수부분, b는 1+0.95×(측정횟수-1)의 소수부분

∙X1,X2,X3,…,Xa,…,Xn은 배출수 수질을 오름차순으로 서열화한 값

∙Xa은 측정자료를 오름차순으로 서열화한 값 중 a번째 배출수 수질

∙X(a+1)은 측정자료를 오름차순으로 서열화한 값 중 (a+1)번째 배출수 수질

③ 실측자료가 연간 30회 미만일 경우에는 실측자료의 최대치를 적용한다.

다. 오염물질 배출량 산정방법

◦[eqn: 일최대배출부하량(kg/일) = {일평균배출유량 (m^3 /일)} times {기준배출수질(mg/L) times 10^-3}]