[별표 3]

우수화장품 제조 및 품질관리기준 적합업소 로고

1. 표시기준 가. 로고모형(전 공정)	나. 로고모형(일부 공정)
2. 표시방법 가. 도안의 크기는 용도 및 포장재의 크기에 따라 동일 배율로 조정한다. 나. 도안은 알아보기 쉽도록 인쇄 또는 각인 등의 방법으로 표시하여야 한다. 3. 삭제<2012. 10. 16>