[별표 3]

우주국의 전력속밀도의 허용치(제6조제1호나목 관련)

주파수대	수평면위의 도래각(δ) 및 전력속밀도의 한계값(㏈W/m2)						기 준 대역폭
	0°-5°	5°-25°		25°-90°
1670-1700㎒	-133 (기상보조업무와 공유의 경우 적용)						1.5㎒
1525-1530㎒ 1670-1710㎒ 2025-2110㎒ 2200-2300㎒	-154	-154+0.5(δ-5)		-144			4㎑
2500-2690㎒	-152	-152+0.75(δ-5)		-137			4㎑
3500-4200㎒ 4500-4800㎒ 5670-5725㎒ 7250-7850㎒	-152	-152+0.5(δ-5)		-142			4㎑
5150-5216㎒	-164						4㎑
6700-6825㎒	-137	-137+0.5(δ-5)		-127			1㎒
6825-7075㎒	-154	-154+0.5(δ-5)		-144			4㎑
	-134	-134+0.5(δ-5)		-124			1㎒
8025-8500㎒	-150	-150+0.5(δ-5)		-140			4㎑
10.7-11.7㎓	-150	-150+0.5(δ-5)		-140			4㎑
12.2-12.75㎓	-148	-148+0.5(δ-5)		-138			4㎑
15.43-15.63㎓	-127	5°-20°	20°-25°	25°-29°	29°-31°	31°-90°	1㎒
		-127	-127+0.56 (δ-20)	-113	-136.9+25log(δ-20)	-111
17.7-19.3㎓	-115	-115+0.5(δ-5)		-105			1㎒
19.3-19.7㎓ 21.4-22.0㎓ 22.55-23.55㎓ 24.45-24.75㎓ 25.25-27.501㎓	-115	-115+0.5(δ-5)		-105			1㎒
31.0-31.3㎓	-115	-115+0.5(δ-5)		-105			1㎒
31.8-32.3㎓	-120	-120+0.75(δ-5)		-105			1㎒
32.3-33㎓	-135	-135+(δ-5)		-115			1㎒
37.5-40㎓	-127	5°-20°	20°-25°	-105			1㎒
		-127+(4/3)(δ-5)	-107+0.4 (δ-20)
40-40.5㎓	-115	-115+0.5(δ-5)		-105			1㎒
40.5-42㎓	-120	5°-15°	15°-25°	-105			1㎒
		-120+(δ-5)	-110+0.5 (δ-15)
42-42.5㎓	-127	5°-20°	20°-25°	-105			1㎒
		-127+(4/3)(δ-5)	-107+0.4 (δ-20)