[별표 3］

이산화탄소 흡수량 세부 산정 방식

1. 산림바이오매스의 탄소흡수량

산림바이오매스 탄소흡수량은 산림바이오매스의 생장량과 간벌 및 벌채에 의한 산림바이오매스 수확량을 측정하고, 탄소계수를 적용하여 탄소흡수량을 산정한다.

가. 산림바이오매스 생장량 측정

1) 산림바이오매스 생장량 측정을 위해 비교적 조사가 용이한 줄기재적의 생장량을 측정하고 탄소 계수를 적용하여 전체 산림바이오매스의 탄소흡수량을 추정하는 방식인 바이오매스 확장 계수 이용법을 적용한다.

그림 8. 산림바이오매스의 탄소저장량 산정(바이오매스 확장계수 이용법)

2) 줄기재적의 생장량은 사업대상지에 대한 산림조사를 통해 측정한다.

가) 사업대상지 내에 각 구획을 대표할 수 있는 표본점을 설정하고, 이 표본점을 대상으로 모니터링 주기마다 산림조사를 통해 생장량을 측정한다.

나) 구체적인 산림조사 방법은 「국가산림자원조사 현지조사 지침서」(산림청, 2009)나 「산림 바이오매스 및 토양탄소 조사·분석 표준」(국립산림과학원, 2007) 등을 참고 할 수 있다.

다) 사업계획 단계에서는 표본점을 통한 직접 조사 이외에도 수확표나 생장모델을 적용하여 줄기재적의 생장량을 추정할 수 있다. 단, 이 경우에는 적용한 수확표나 생장모델에 대한 구체적인 정보 및 자료를 제시한다. 국립산림과학원에서 개발된 「임목재적·바이오매스 및 임분 수확표」(국립산림과학원, 2012)를 사용할 수 있다.

나. 산림바이오매스 수확량 측정

1) 산림바이오매스의 탄소흡수량을 산정하기 위해서는 산림바이오매스 생장량에서 간벌이나 벌채 등에 의한 산림바이오매스 수확량을 제외한다. 따라서 해당 기간 동안에 이루어진 간벌이나 벌채 활동에 따른 목재수확량(줄기재적)을 조사하고 탄소 계수를 적용하여 산림바이오매스 수확량을 추정한다.

2) 사업계획 단계에서는 간벌 및 벌채의 시기와 강도를 결정하고 수확표나 생장모델을 적용하여 해당 임령에서의 목재수확량을 추정할 수 있다. 목재수확량 추정에는 국립산림과학원에서 개발된 「임목재적·바이오매스 및 임분수확표」(국립산림과학원, 2012)를 적용할 수 있으며, 다른 수확표나 생장모델을 적용할 경우 구체적인 정보 및 자료를 제시한다.

다. 산림바이오매스의 탄소흡수량 산정

1) 산림바이오매스 생장량과 수확량에 대한 측정이 완료되면, 다음의 수식 및 표를 이용하여 산림바이오매스의 탄소흡수량을 산정한다.

2) 산림바이오매스 탄소흡수량 산정을 위해 적용되는 탄소 계수는 국가에서 공표하는 탄소계수를 우선 적용하되 해당 계수가 없는 경우 국립산림과학원 등에서 개발한 우리나라 주요 수종의 탄소 계수를 적용할 수 있다. 이외의 다른 탄소 계수를 적용할 경우 구체적인 정보 및 자료를 제시한다.

[eqn: B _{i} = LEFT ( BG _{i} -BL _{i} RIGHT ) TIMES BEF TIMES (1+RR) TIMES WD TIMES CF]

여기서 Bi : 구획 i의 산림바이오매스의 탄소흡수량(tC)

BGi : 구획 i의 재적 생장량(m3)

BLi : 구획 i의 목재 수확량(m3)

BEF : 지상부 바이오매스 확장계수

RR : 뿌리 함량비

WD : 목재기본밀도

CF : 탄소함량비

표 8. 산림바이오매스의 탄소흡수량 산정

(a)	재적 생장량		m3
(b)	목재 수확량		m3
(c)	지상부 바이오매스 확장계수
(d)	뿌리 함량비
(e)	목재기본밀도		tdm/m3
(f)	탄소함량비		tC/tdm
(g)	산림바이오매스 탄소흡수량 (g=(a-b)*c*(1+d)*e*f)		tCO2

2. 식생복구 사업의 산림바이오매스 흡수량 산정 (개체목 생장법을 이용한 산림바이오매스 흡수량 산정)

가. 가로수, 도시공원 등 도시 내 식생은 일반 산림과 생장량에 차이가 있으므로, 개체목의 재적 생장량에 전체 식재본수를 적용하여 흡수량을 산정하는 개체목생장법을 적용할 수 있다. 개체목 생장법에 따른 수식은 다음과 같다.

나. 산림바이오매스 탄소흡수량 산정을 위해 적용되는 탄소 계수는 국가에서 공표하는 탄소계수를 우선 적용하되 해당 계수가 없는 경우 국립산림과학원 등에서 개발한 우리나라 주요 수종의 탄소계수를 적용할 수 있다. 이외의 다른 탄소 계수를 적용할 경우 구체적인 정보 및 자료를 제시한다.

[eqn: B _{i} =BG _{i} TIMES N _{i} TIMES BEF TIMES (1+RR) TIMES WD TIMES CF]

여기서 Bi : 구획 i의 산림바이오매스 탄소흡수량(tC)

BGi : 구획 i의 개체목 재적 생장량(m3/본)

Ni : 구획 i의 식재본수

BEF : 지상부 바이오매스 확장계수

RR : 뿌리 함량비

WD : 목재기본밀도

CF : 탄소함량비

표 9. 식생복구 사업의 산림바이오매스 탄소흡수량 산정

(a)	개체목 재적 생장량		m3
(b)	식재본수
(c)	지상부 바이오매스 확장계수
(d)	뿌리 함량비
(e)	목재기본밀도		tdm/m3
(f)	탄소함량비		tC/tdm
(g)	산림바이오매스 탄소흡수량 (g=a*b*c*(1+d)*e*f)		tC

3. 목제품의 탄소저장량 산정

목제품의 탄소저장량을 산정하기 위해서는 사용된 목제품의 양과 주택보수·리모델링 등에 의한 목제품 제거량을 조사하고, 평균저장율과 탄소계수를 이용하여 평균 탄소저장량을 산정한다.

가. 목제품 사용량 및 제거량의 조사

1) 목제품 탄소저장량을 산정하기 위해서는 목제품 유형별로 사용된 양과 리모델링 등에 의한 제거량을 조사한다.

2) 사업계획 단계에서는 건축설계도나 시방서 등을 참고하여 목제품 사용량을 추정 할 수 있다.

나. 목제품의 탄소저장량 산정

1) 목제품 사용량 및 제거량에 대한 조사가 완료되면, 다음의 수식 및 표를 이용하여 목제품의 평균 탄소저장량을 산정한다.

[eqn: H _{i} = LEFT ( HG _{i} -HL _{i} RIGHT ) TIMES WD TIMES CF TIMES FR]

여기서 Hi : 목제품 유형 i의 평균 탄소저장량(tC)

HGi : 목제품 유형 i의 사용량(m3)

HLi : 목제품 유형 i의 제거량(m3)

WD : 목재기본밀도

CF : 탄소함량비

FR : 100년간 평균 탄소저장율

표 10. 목제품의 평균 탄소저장량 산정

(a)	목제품 사용량		m3
(b)	목제품 제거량		m3
(c)	목재기본밀도		tdm/m3
(d)	탄소함량비		tC/tdm
(e)	100년간 평균 저장율
(f)	목제품 평균 탄소저장량 (k=(a-b)*c*d*e)		tC

2) 목제품 내 100년간 저장되는 평균 탄소량은 다음의 표와 같은 평균 탄소저장율을 적용할 수 있다. 다른 비율을 적용할 경우 구체적인 정보 및 자료를 제시한다.

표 11. 목제품 유형별 100년간 평균 탄소저장율

구분	침엽수 제재목	활엽수 제재목	침엽수 합판	OS보드	비구조재
평균 탄소저장율	0.470	0.262	0.490	0.585	0.387

4. 산림바이오매스 에너지 이용 사업의 이산화탄소 배출 감축량 산정

산림바이오매스 에너지 이용에 따른 이산화탄소 배출 감축량은 기존 화석연료를 사용하는 베이스라인 배출량과 사업활동을 통해 배출되는 이산화탄소량을 이용하여 산정한다.

가. 베이스라인 배출량 산정

1) 목재펠릿, 목재칩 등의 바이오매스 전용 보일러에서 생산한 열량과 동일한 열량을 생산하기 위해 기존 화석연료를 사용하는 것을 베이스라인으로 설정하여 베이스라인 배출량을 산정한다.

2) 화석연료 유형별 이산화탄소 배출계수는 온실가스종합정보센터에서 공지하는 국가 온실가스 배출 계수를 적용한다.

[eqn: R _{i} =W TIMES HE TIMES EF TIMES BE]

여기서 Ri : t 기간 동안의 구획 i의 베이스라인(기존 화석연료) 배출량(tCO2)

W : t 기간 동안 구획 i의 목재펠릿 등의 사용량(kg)

HE : t 기간 동안 구획 i에서 사용된 목재펠릿 등의 발열량(GJ/kg)

EF : 구획 i에서 기존에 사용된 화석연료의 배출계수(tCO2/GJ)

BE : 구획 i에 설치된 펠릿보일러 등의 효율

표 12. 기존 화석연료 사용에 따른 베이스라인 배출량 산정

(a)	목재펠릿, 목재칩 등의 사용량		kg
(b)	목재펠릿, 목재칩 등의 발열량		GJ/kg
(c)	기존 화석연료의 배출계수		tCO2/GJ
(d)	보일러 효율
(e)	베이스라인 배출량(e=a*b*c*d)		tCO2

나. 사업활동을 통해 배출되는 이산화탄소량

목재펠릿 등의 보일러 가동을 위해 화석연료를 보조연료로 사용하는 경우 화석연료 사용에 따른 배출량을 산정하여 제외한다.

[eqn: A _{i} =S TIMES HE TIMES EF]

여기서 Ai : t 기간 동안의 구획 i의 사업활동에 따른 배출량(tCO2)

S : 구획 i의 펠릿보일러의 보조연료 사용량(l)

HE : 구획 i에서 사용된 화석연료의 발열량(GJ/l)

EF : 구획 i에서 사용된 화석연료의 배출계수(tCO2/GJ)

표 13. 사업 활동에 따른 이산화탄소 배출량 산정

(a)	펠릿 보일러 등의 보조연료 사용량		l
(b)	펠릿 보일러 등의 보조연료 발열량		GJ/l
(c)	펠릿 보일러 등의 보조연료 배출계수		tCO2/GJ
(d)	펠릿 보일러 등의 보조연료 사용에 따른 배출량 (d=a*b*c)		tCO2

5. 복합형 사업의 이산화탄소 순흡수량 산정

복합형 사업에서는 각 단위사업별로 이산화탄소 순흡수량을 산정하고 그 결과를 종합하여 전체 사업에 따른 이산화탄소 순흡수량을 산정한다. 복합형 사업으로 추진할 경우 각 단위사업별로 추진할 경우와 사업경계가 달라질 수 있다. 즉 산림경영과 목제품 이용을 복합형 사업으로 추진할 경우, 목재 수확 및 목제품 생산 과정이 사업경계에 포함될 수 있다. 또한 산림경영과 산림바이오매스 에너지 이용을 복합형 사업으로 추진할 경우, 산림바이오매스 수집 및 목재펠릿, 목재 칩 등의 생산 과정이 사업경계에 포함될 수 있다. 따라서 사업경계를 고려하여 이산화탄소 순흡수량을 산정한다.

가. 산림경영과 목제품 이용을 복합형 사업으로 추진하는 경우

1) 목재 수확 및 목제품 생산 과정이 사업경계에 포함되므로, 다음의 수식 및 표를 이용하여 목제품 평균 탄소저장량을 산정한다.

[eqn: H _{i} = LEFT ( HG _{i} -HL _{i} RIGHT ) TIMES WD TIMES CF TIMES FR]

여기서 Hi : 목제품 유형 i의 평균 탄소저장량(tC)

HGi : 목제품 유형 i의 사용량(m3)

HLi : 목제품 유형 i의 제거량(m3)

WD : 목재기본밀도

CF : 탄소함량비

FR : 100년간 평균 탄소저장율

표 14. 목제품의 평균 탄소저장량 산정

(a)	벌채량		m3
(b)	조재율
(c)	목제품 유형별 이용율
(d)	목제품 수율
(e)	목제품 사용량 (e = a*b*c*d)		m3
(f)	목제품 제거량		m3
(g)	목재기본밀도		tdm/m3
(h)	탄소함량비		tC/tdm
(i)	100년간 평균 탄소저장율
(j)	목제품 평균 탄소저장량 (j=(e-f)*g*h*i)		tC

나. 산림경영과 산림바이오매스 에너지 이용을 복합형 사업으로 추진하는 경우

1) 산림바이오매스 수집 및 목재펠릿, 목재 칩 등의 생산 과정이 사업경계에 포함되므로, 다음의 수식 및 표를 이용하여 이산화탄소 순 배출감축량을 산정한다.

[eqn: A _{i} =(T TIMES HE TIMES EF)+(P TIMES EE)+(S TIMES HE TIMES EF)]

여기서 Ai : t 기간 동안의 구획 i의 사업활동에 따른 배출량(tCO2)

T : 구획 i의 바이오매스 수집 과정에서의 화석연료 사용량(l)

HE : 구획 i에서 사용된 화석연료의 발열량(GJ/l)

EF : 구획 i에서 사용된 화석연료의 배출계수(tCO2/GJ)

P : 구획 i의 목재펠릿 등의 제조 과정의 전력 사용량(MWh)

EE : 구획 i에서 사용된 전력의 배출계수(tCO2/MWh)

S : 구획 i의 펠릿보일러의 보조 연료 사용량(l)

표 15. 산림바이오매스 이용 사업에 따른 이산화탄소 배출량 산정

(a)	바이오매스 수집 과정에서의 화석연료 사용량		l
(b)	바이오매스 수집 과정에서 사용된 화석연료 발열량		GJ/l
(c)	바이오매스 수집 과정에서 사용된 화석연료 배출계수		tCO2/GJ
(d)	바이오매스 수집 과정에서의 배출량(d=a*b*c)		tCO2
(e)	목재펠릿 등의 제조 과정에서의 전력 사용량		MWh
(f)	목재펠릿 등의 제조 과정에서 사용된 전력의 배출계수		tCO2/MWh
(g)	목재펠릿 등의 제조 과정에서 전력 사용에 따른 배출량(g=e*f)		tCO2
(h)	펠릿 보일러 등의 보조연료 사용량		l
(i)	펠릿 보일러 등의 보조연료 발열량		GJ/l
(j)	펠릿 보일러 등의 보조연료 배출계수		tCO2/GJ
(k)	펠릿 보일러 등의 보조연료 사용에 따른 배출량(k=h*i*j)		tCO2
(l)	산림바이오매스 에너지의 이산화탄소 감축량(l=d+g+k)		tCO2