【별표 3】

자동차의 평균에너지소비효율

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 평균에너지소비효율 기준

적용기간	적용 기준
2012년 ~ 2015년*	평균에너지소비효율 기준 = [대상자동차 총 판매량(대)/∑(대상자동차 종류별 판매량(대)/대상자동차 종류별 에너지소비효율기준)] · 대상자동차 종류별 에너지소비효율기준 = 28.4577 - 0.007813 × m · m = 해당 연도의 판매자동차의 종류별 공차중량값
2016년 ~ 2020년**	평균에너지소비효율 기준 = [대상자동차 총 판매량(대)/∑(대상자동차 종류별 판매량(대)/대상자동차 종류별 에너지소비효율기준)] o 10인승 이하의 승용 및 승합자동차 · 대상자동차 종류별 에너지소비효율기준 = 40.678 - 0.011168 × m (m>1,070kg) = 28.7 km/L(m≤1,070kg) * m : 해당 연도의 판매자동차의 종류별 공차중량값 o 11인승 이상 15인승 이하의 승합 및 화물자동차 · 대상자동차 종류별 에너지소비효율기준 = 23.45 - 0.004089 × m (m>1,070kg) = 19.1 km/L(m≤1,070kg) * m = 해당 연도의 판매자동차의 종류별 공차중량값

* 대상 : 승차인원 10인승 이하의 승용 및 승합자동차로 다음의 자동차에 대해서는 예외

o 치료 및 환자 수송 등 의료목적으로 제작된 자동차

o 군용자동차

o 방송ㆍ통신 등의 목적을 위하여 제작된 자동차

o 2012년 1월 1일 이전에 단종되어 더 이상 제작되지 않는 자동차

o 기타 공익의 목적 등을 고려하여 특수 목적차량으로 분류한 자동차

** 대상 : 승차인원 15인승 이하의 승용 및 승합자동차(총 중량 3.5톤 미만), 화물자동차(총 중량 3.5톤 미만)로 다음의 자동차에 대해서는 예외

o 치료 및 환자 수송 등 의료목적으로 제작된 자동차

o 군용자동차

o 방송ㆍ통신 등의 목적을 위하여 제작된 자동차

o 2016년 1월 1일 이전에 단종되어 더 이상 제작되지 않는 자동차

o 기타 공익의 목적 등을 고려하여 특수 목적차량으로 분류한 자동차