[별표 3]

측정분석능력 평가방법(제6조 관련)

1. 항목별 평가시 점수배점

별지 서식 12 및 15의 평가용 시료분석 결과에 대한 항목별 평가시 점수는 4단계(우수, 양호, 보통, 불량)로 구분하여 배정된 점수의 100%, 80%, 60%, 20%를 각 단계별로 평점을 부여한다. 단 Z-score로 평가하는 경우 3단계(우수, 양호, 불량)로 구분하여 배정된 점수의 100%, 70%. 40%를 각 단계별로 평점을 부여한다.

2. 분석능력 평가요령(공통)

2.1. 전처리 전 준비사항

각 항목의 시약, 기구 등을 보유하고 있으며, 적정하게 유지관리를 하고 있는지의 여부 등을 각 항에 배정된 점수 이내로 평점을 부여한다.

2.2. 전처리과정

각 항목별 전처리단계를 시험방법에 따라 올바르게 수행하고 있는지의 여부를 배정된 점수 이내로 평점을 부여한다.

2.3. 기기분석과정

시험방법에서 제시하고 있는 기기조건을 만족하는지 여부를 각 항에 배정된 점수 이내로 평점을 부여한다.

2.4. 결과처리과정

결과산정 과정과 산정 값이 정확히 맞는지의 여부와 제시된 크로마토그램이 올바르게 작성되었는지 등을 각 항에 배정된 점수 이내로 평점을 부여한다.

2.5. 분석에 대한 이론적 지식(숙련도) 및 평가용 시료의 분석결과 값에 대한 평가

2.5.1. 분석과정 전반에 대한 이해도 및 문제해결 능력과 분석결과 값이 참값과 어느 정도의 오차범위인지 등을 각 항에 배정된 점수 이내로 평점을 부여한다.

2.5.2. 평가용시료 분석결과 값의 기준은 평가 대상물질 분석결과 값과 참값과의 항목별·농도별 최대 오차율이 ±10% 이하의 경우, ±10% 초과∼±20% 이하인 경우, ±20% 초과∼±30% 이하인 경우, ±30%를 초과한 경우의 4단계로 나누어 부여된 점수의 100%, 80%, 60%, 20%로 평점을 부여한다. 단, 평가방법을 Z-score로 평가하는 경우 항목별 농도별 Z-score값이 <1 이하, 1초과 2이하인 경우, 2를 초과하는 경우의 3단계로 나누어 부여된 점수의 100%, 70%, 40%로 평점을 부여한다.

2.5.3. 평가대상물질이 2개 이상인 경우에는 각 물질별, 농도별로 평점을 부여한 후 평균값으로 한다.

2.6. 종합평가는 현지평가위원 모두 개인별 총점 70점 이상인 경우 적합으로 판정한다.

3. 시료채취능력 평가요령(시료채취 및 분석분야 잔류성유기오염물질 측정기관만 해당)

3.1. 시료채취 전 준비사항

각 항목의 장비, 기기 및 물품을 보유하고 있으며, 정도검사를 주기적으로 받았는지의 여부, 상태가 양호한지의 여부 등을 각 항에 배정된 점수 이내로 평점을 부여한다

3.2. 장비작동 및 누출확인

각 구성부위를 갖추고 있으며, 원활하게 작동하는지의 여부 등을 각 항에 배정된 점수 이내로 평점을 부여한다. 배출가스 채취기는 누출확인시험 결과 불량인 경우 현장조치 후 다시 할 수 있으며, 환경대기 시료 채취기는 유량 설정용 카트리지를 장착한 후 원하는 유량으로 조절가능한지를 확인한다.

3.3. 시료채취과정 및 측정결과

각 항을 시험방법에 준하여 신속 정확하게 수행하는지의 여부, 결과산정 과정과 산정 값이 정확히 맞는지의 여부 등을 각 항에 배정된 점수 이내로 평점을 부여한다.

3.4. 시료채취를 위한 이론적 지식 및 문제해결 능력

시료채취 전반에 대한 이해도 및 문제해결 능력 등을 각 항에 배정된 점수 이내로 평점을 부여한다.

3.5. 종합평가는 현지평가위원 모두 개인별 총점 70점 이상인 경우 적합으로 판정한다.

4. 운영관리 평가요령(공통)

4.1. 현지확인 결과 적정성을 판단하여 별지 13호 및 16호 서식의 운영관리 평가표의 각 항에 배정된 점수 이내로 평정을 부여하며, 총점이 70점 이상인 경우 적합으로 판정한다.

4.2. 종합평가는 평가항목이 모두 적합인경우에 최종 종합의견을 적합으로 표기한다.