[별표 3] 평가기준주택의 부위별 총합열관류율(U×a)계산표 (제14조 관련)

지역	부위	기준 총합열관류율(U×a)
		레벨0	레벨1	레벨2	레벨3
중부	측벽	4.82 (57<A<62) 7.36 (기타)	4.02 (57<A<62) 6.13 (기타)	3.22 (57<A<62) 4.91 (기타)	2.41 (57<A<62) 3.68 (기타)
	외벽	0.096A+3.7 (A≤57) 8.9×ln(A)-16.3 (기타)	0.08A+3.0 (A≤57) 7.3×ln(A)-13.5 (기타)	0.063A+2.35 (A≤57) 5.8×ln(A)-10.6 (기타)	0.049A+1.8 (A≤57) 4.4×ln(A) - 8.2
	창호	16.6 (A<34) 1.17A-14(34≤A≤57) 65×ln(A)-192 (기타)	12.2 (A<34) 0.87A-10.3(34≤A≤57) 48×ln(A)-141 (기타)	7.8 (A<34) 0.55A-6.5 (34≤A≤57) 30×ln(A)-89 (기타)	3.2 (A<34) 0.23A-2.7 (34≤A≤57) 13×ln(A)-37 (기타)
	현관문	6.60	4.86	3.07	1.28
	지붕	0.38A	0.30A	0.23A	0.15A
	바닥	0.39A	0.32A	0.26A	0.19A
남부	측벽	6.5 (57<A<62) 9.8 (기타)	5.3 (57<A<62) 8.1 (기타)	4.4 (57<A<62) 6.6 (기타)	3.2 (57<A<62) 4.9 (기타)
	외벽	0.13A+4.5 (A≤57) 11×ln(A)-20.5 (기타)	0.11A+3.7 (A≤57) 9.3×ln(A)-17.2 (기타)	0.082A+3.1 (A≤57) 7.5×ln(A)-13.9 (기타)	0.061A+2.3 (A≤57) 5.5×ln(A)-10.2 (기타)
	창호	18.3 (A<34) 1.29A-14.9(34≤A≤57) 71×ln(A)-211(기타)	13.6 (A<34) 0.96A-11(34≤A≤57) 53×ln(A)-156(기타)	8.4 (A<34) 0.59A-6.9(34≤A≤57) 33×ln(A)-96 (기타)	3.2 (A<34) 0.23A-2.0(34≤A≤57) 13×ln(A)-37 (기타)
	현관문	7.27	5.37	3.33	1.28
	지붕	0.45A	0.38A	0.30A	0.23A
	바닥	0.45A	0.37A	0.29A	0.22A
제주	측벽	8.1 (57<A<62) 12.3 (기타)	6.8 (57<A<62) 10.3 (기타)	5.5 (57<A<62) 8.3 (기타)	4 (57<A<62) 6.1 (기타)
	외벽	0.16A+6.9 (A≤57) 14.3×ln(A)-26.8 (기타)	0.13A+4.9 (A≤57) 12.1×ln(A)-22.1 (기타)	0.18A+4.1 (A≤57) 9.9×ln(A)-18.5 (기타)	0.084A+3.1 (A≤57) 7.7×ln(A)-14.4 (기타)
	창호	23.2 (A<34) 1.64A-19.6(34≤A≤57) 90×ln(A)-269(기타)	17.3 (A<34) 1.23A-14.7(34≤A≤57) 67.5×ln(A)-201(기타)	11.6 (A<34) 0.82A-9.8(34≤A≤57) 44.9×ln(A)-134(기타)	5.8 (A<34) 0.41A-4.9(34≤A≤57) 22.5×ln(A)-67.1(기타)
	현관문	9.23	6.91	4.6	2.3
	지붕	0.53A	0.38A	0.30A	0.23A
	바닥	0.51A	0.42A	0.33A	0.26A

주 1) A : 세대 전용면적[㎡], a : 벽체, 창호, 현관문, 지붕, 바닥의 해당부위 면적[㎡]

주 2) U×a는 평균열관류율과 면적을 곱한 값으로 총합열관류율이라 칭하도록 하며, 고시문에서는 Ua로 표시하였다.