【별표 3】

표준사용량(평균사용량) 추정식 (제11조 관련)

1. 전기 표준사용량 = (가중치)×거주인원+(가중치)×거주면적

구 분		표준사용량 추정식
아파트	상반기(1∼6월)	사용량=33.1147×거주인원+1.5285×거주면적
	하반기(7∼12월)	사용량=34.1625×거주인원+1.5957×거주면적
비아파트	상반기(1∼6월)	사용량=41.5223×거주인원+1.3409×거주면적
	하반기(7∼12월)	사용량=41.5691×거주인원+1.3372×거주면적

※ 적용범위 : 거주면적 60∼170㎡, 단위 : 사용량(kwh), 거주인원(인), 거주면적(㎡)

나. 수도 표준사용량 = (가중치)×거주인원+(가중치)×거주면적

구 분		표준사용량 추정식
아파트	상반기(1∼6월)	사용량=2.9269×거주인원+0.0652×거주면적
	하반기(7∼12월)	사용량=3.3967×거주인원+0.0639×거주면적
비아파트	상반기(1∼6월)	사용량=3.2196×거주인원+0.0652×거주면적
	하반기(7∼12월)	사용량=3.5667×거주인원+0.0740×거주면적

※ 적용범위 : 거주면적 60∼170㎡, 단위 : 사용량(㎥), 거주인원(인), 거주면적(㎡)

다. 가스 표준사용량 = (가중치)×거주인원+(가중치)×거주면적

구 분		표준사용량 추정식
아파트	상반기(1∼6월)	사용량=12.3839×거주인원+0.5390×거주면적
	하반기(7∼12월)	사용량=6.7584×거주인원+0.1509×거주면적
비아파트	상반기(1∼6월)	사용량=16.8817×거주인원+0.4968×거주면적
	하반기(7∼12월)	사용량=7.3878×거주인원+0.1658×거주면적

※ 적용범위 : 거주면적 60∼170㎡, 단위 : 사용량(㎥), 거주인원(인), 거주면적(㎡)