[별표 3]

표준형 부표의 일람도

형 식	등 부 표
	LANBY-100	LS-35	LL-30	LL-28	LL-26
표준 설치 장소	전 해역 주요 통항로, 강조류	전 해역, 주요 통항로, 강조류 (7kt이하)	전 해역, 주요 통항로, 강조류 (7kt이하)	전 해역, 강조류 (7kt이하)	전 해역, (5kt이하)
수심	40m 이상	10～40 m	10～50 m	10～40 m	10～30 m
등명기	300mm 250mm LED-200 LED-200HI	LED-200 또는 LED-200HI	LED-200 또는 LED-200HI	LED-200 또는 LED-200HI	LED-200 또는 LED-200HI
표준설치도

형 식	등 부 표
	LL-26(M)	LL-24	LS-24	LSP-28	LSP-24	LT-10
표준 설치 장소	전 해역 (3kt 이하)	내해역 (3kt이하)	천수해역, 내해역 (3kt이하)	내해역 (2kt이하)	내해역 (1kt이하)	내해역 (3kt이하)
수심	10～30 m	10～20 m	2～20 m	13～17 m	13～17 m	10 m 전후
등명기	LED-200 또는 LED-200HI	LED-200 또는 LED-200HI	LED-200 또는 LED-200HI	LED-200 또는 LED-200HI	LED-200 또는 LED-200HI	LED-200 또는 LED-200HI
표준설치도

형식	부 표
	U-17C (P)	U-17S(P)	U-17C(S)	U-17S(S)	UR-17C (P)	UR-17S (P)	UR-17C (S)	UR-17S (S)
표준 설치 장소	전해역, 강조류 (5kt 이하)	전해역, 강조류 (5kt 이하)	전해역, 강조류 (5kt 이하)	전해역, 강조류 (5kt 이하)	전해역, 강조류 (5kt 이하)	전해역, 강조류 (5kt 이하)	전해역, 강조류 (5kt 이하)	전해역, 강조류 (5kt 이하)
수심	2～25 m	2～25 m	2～25 m	2～25 m	2～25 m	2～25 m	2～25 m	2～25 m
표준설치도