〔별표 3〕

프레스의 동일형식 인정범위

1. 다음표의 주요 요소에 대하여 여러 가지로 분류되는 구분에 따라 조합한 사양이 동일할 경우, 기타사항(예 : 행정, 분당 행정수, 다이높이 등)이 변하더라도 동일형식으로 인정할 수 있다. 다만, 프레스의 주요부분의 형상 및  안전성능에 관계하는 부분의 사양이 동일하여야 한다.

요 소	구 분
1) 용량(압력능력)	가. 30톤 미만 나. 30톤 이상 100톤 미만 다. 100톤 이상일 경우 매 100톤을 더한 것
2) 구동방식	가. 기계식 (1) 크랭크식 (2) 크랭크레스식 (3) 링크식 나. 액압식
3) 프레임형상	가. C형 프레임 나. 스트레이트 사이드형(H) 프레임
4) 포인트 수	가. 단동 나. 복동
5) 슬라이드의 운동방향	가. 수직형 나. 수평형
6) 클러치 구조	가. 마찰식 나. 확동식(슬라이딩핀식) 다. 확동식(롤링키식)
7) 브레이크 구조	가. 밴드식 나. 슈식 다. 디스크식
8) 방호장치 구조	가. 양수조작식 및 감응식을 동시 사용한 것 나. 기타 방호장치의 사용