[별표 3]

하역(출고)업자(하역책임자 포함)가 훈증소독 위해방지를 위하여 조치 할 사항

1. 훈증소독 위해방지를 위하여 방제업자, 방제기술자가 지시하는 사항을 준수하여야 한다.

2. 하역(출고)실시에 앞서 작업원에게 훈증제의 특성, 작업상의 주의사항, 가스중독 증상 등에 관하여 교육시키는 등 위해방지에 철저를 기하도록 한다.

3. 방제기술자의 지시가 있을 때까지는 작업자를 훈증시설에 접근시키지 말아야 한다.

4. 하역(출고)작업 중에는 하역(출고)시설 내의 환기를 계속 실시하여야 한다. 또한, 하역(출고)작업자의 안전을 위해 곡류 등에 대하여는 가급적 흡입 장치, 버켓이 달린 기중기 등의 장비를 사용하여 하역(출고)하여야 하고 방독면을 착용하여 작업자의 안전을 도모하여야 한다.

5. 선창, 거주장소 및 화물을 쌓아 놓는 곳의 가스농도가 허용농도 이하인지를 방제기술자가 확인을 하여 안전이 확인된 후 하역(출고)을 시켜야 한다.

6. 의료기관을 지정하여 두고 긴급사태 발생 시에는 즉시 구급조치를 취하여야 한다.

7. 건강상태 불량자, 노약자 및 음주자 등을 하역(출고)작업에 참여시키지 말아야 한다.

8. 작업자의 위해방지상 필요하다고 판단될 때에는 방제기술자에게 가스농도 측정을 요청할 수 있다.

9. 별표 4의 소독장소별 훈증소독 위해방지를 위하여 조치할 사항 중 해당사항을 준수토록 한다.