[별표 3] <개정 ’14.2.21>, <개정 ’14.11.18.>

한정자격 및 기종자격취득 비행교육 계획(4.5.2관련)

1. BELL-206

구 분	과 제	시 간
비행 전 절차	• Pre-flight planning(비행 전 계획) • Exterior Inspection(외부 점검) • Before starting procedure(시동 전 절차) • Engine starting & Run-up(엔진시동 및 런업)	01+00
이륙 절차	• Before Take-off check(이륙 전 점검) • Hover Take-off(제자리 이륙) • Hovering & Hover Taxing(제자리 및 활주비행) • Normal Take-off(정상이륙) • Maximum performance Take-off(최대동력이륙)	01+00
비행 중 절차	• In-flight manuvers(공중조작 및 기동)	01+00
접근 및 착륙 절차	• Landing form Hover altitude(제자리비행 고도로부터 착륙) • Normal Approach(정상접근) • Steep Approach(깊은 각 접근) • Shallow Approach(낮은 각 접근) • Running Landing(활주착륙) • Engine shutdown After Landing(착륙 후 엔진정지)	01+00
경사지 운용	• Slope Area Take-off & Landing(경사지 이. 착륙)	00+40
제한지 운용	• Confined Area Take-off & Landing(제한지 이. 착륙)	00+40
산정 운용	• Pinacle Area Take-off & Landing(산정 이. 착륙)	00+40
비상절차	• Tail rotor fixed(테일로터 고착) • Hydraulic System failure(유압계통 고장) • Engine Failure(엔진고장) - Hovering Autorotation(하바링 중 자동활공) - Straight Autorotation(직진 자동활공 착륙) - 90° Turn Auotorotation(90°선회 자동활공 착륙) - 180° Turn Auotorotation(180°선회 자동활공 착륙)	03+00
계		09+00

2. AS-350

구 분	과 목	시 간
기본훈련	항공기 컨트롤 조작 및 반응(Displays - Flying controls - Helicopter response) 정상 이·착륙 절차(Normal take-off and landing Procedures)	00+45
응용된 다양한 이·착륙기동	다양한 임무별 이.착륙 훈련(Miscellaneous touch and landing maneuvers) 사용자 옵션 장비에 따른 추가 훈련(Familiarization with the optional equipment) 비상절차 훈련(Emergency procedures) - 엔진 정지 시 징후 및 조치 - 유압계통의 모의 고장훈련	02+00
항공기 기계적인 고장에 의한 비상절차	엔진 성능 검사(Engine health check) 기계적 고장 시 비상절차(Emergency procedures)	03+15
정상 및 비정상 절차	회전익 항공기 등급 3 비상절차(Performance Class Ⅲ) 엔진 정지 시 안전착륙 절차(Emergency Procedures)	03+00
계		09+00

3. KA-32

No	과 목	시 간
1	비행전,후 점검 및 정상/비정상 시동 제자리 비행, Ground & Hover Taxi	01+00
2	탑재장비 운용	01+00
3	정상운용절차 - 장주비행, 제한지 운용, 수면상공운용, 항법비행	04+00
4	(모의)비정상운용절차 (모의)비상절차	02+00
5	임무장비 운용(Hoist, Snorkel 등)	01+00
계		09+00

4. S-64

가. 형식한정자격 보유자(총 10시간)

구 분	과 목	시 간
비행 전 준비, 기본적인 절차 및 기동	항공기 시동 및 런업절차 지상활주 및 하버택시 정상이륙절차 이륙실패절차 급정지(Quick stops) 장주비행 착륙실패절차(Rejected landing) 엔진 정지 절차	01+30
비상절차	이륙 및 비행 중 엔진 정지 엔진정지 시 재시동절차 한쪽엔진 정지 시 착륙절차(OEI) 화재 경보장치 지시 및 그에 따른 절차 비상강화(Emergency descent)	01+30
정상절차 및 기동	경사지운용 항법장비 사용 깊은각 선회 발전기 성능 검사(Generator drop out check)	01+30
비정상 상황하에서 비행절차 및 기동	cross-feed 연료의 사용 엔진 오버스피드(Engine overspeed) 양쪽 엔진 정지 꼬리날개 시스템 고장	01+30
정비분야 절차	파워 성능 검사 파워 트림검사 엔진가속 성능검사 브리드 밴드 작동 검사	01+30
비정상 및 비상절차	비행 중 예기치 않은 자세변화 시 정상회복 동력고착 수직 바운드(Vertical bounce)	01+30
복 습	Review	01+00
계		10+00

나. 형식한정자격 미보유자(총20시간)

구 분	과 목	시 간
비행 전 준비, 기본적인 절차 및 기동	항공기 시동 및 런업절차 지상활주 및 하버택시 정상이륙절차 이륙실패절차 급정지(Quick stops) 장주비행 착륙실패절차(Rejected landing) 엔진 정지 절차	03+00
비상절차	이륙 및 비행 중 엔진 정지 엔진정지 시 재시동절차 한쪽엔진 정지 시 착륙절차(OEI) 화재 경보장치 지시 및 그에 따른 절차 비상강화(Emergency descent)	03+00
정상절차 및 기동	경사지운용 항법장비 사용 깊은각 선회 발전기 성능 검사(Generator drop out check)	03+00
비정상 상황하에서 비행절차 및 기동	cross-feed 연료의 사용 엔진 오버스피드(Engine overspeed) 양쪽 엔진 정지 꼬리날개 시스템 고장	03+00
정비분야 절차	파워 성능 검사 파워 트림검사 엔진가속 성능검사 브리드 밴드 작동 검사	03+00
비정상 및 비상절차	비행 중 예기치 않은 자세변화 시 정상회복 동력고착 수직 바운드(Vertical bounce)	03+00
복 습	Review	02+00
계		20+00

5. Bell-412   <신설 ’14.11.18>

구 분	과 제	시 간
비행 전 절차	• Pre-flight planning(비행 전 계획) • Exterior & Interior Inspection(외부 및 내부 점검) • Before starting procedure(시동 전 절차) • ENG starting & Run-up(엔진시동 및 런업)	00+40
이륙 절차	• Before Take-off check(이륙 전 점검) • Hover Take-off(제자리비행 이륙) • Hovering & Hover Taxing(제자리 및 활주 비행) • Normal Take-off(정상이륙) • Maximum performance Take-off(최대성능이륙)	00+40
비행 중 절차	• In-flight maneuver(공중조작 및 기동)	00+40
접근 및 착륙 절차	• Landing form Hover altitude(제자리비행 고도로부터 착륙) • Normal Approach(정상접근) • Steep Approach(깊은 각 접근) • Shallow Approach(낮은 각 접근) • Running Landing(활주착륙) • ENG shutdown After Landing(착륙 후 엔진정지)	01+00
경사지 운용	• Slope Area Take-off & Landing(경사지 이·착륙)	00+45
제한지 운용	• Confined Area Take-off & Landing(제한지 이·착륙)	00+45
항법 및 산정 운용	• Pinacle Area Take-off & Landing(산정 이·착륙)	01+30
비상절차	• AFCS OFF 비행 • Tail rotor fixed(테일로터 고착) • Hydraulic System failure(유압계통 고장) • ENG Failure(엔진고장) - Simulated Single ENG(가상단발엔진) 착륙 - Hovering Autorotation(하바링 중 자동활공) - Straight Autorotation(직진 자동활공) - 90°/180° Turn Auotorotation(90°/180°선회 자동활공)	03+00
계		09+00