[별표 3]

횡요주기의 계산(제5조제2항제3호 관련)

1. 다음 산식에 의하여 동요시험측정치를 기초로 동요시험상태에 있어서의 횡환동반경(k)을 계산한다.

[eqn: rm{{k = {T_s_o SQRT {G_o M}} OVER {C}}}]

이 식에서

Tso는 동요시험상태에서의 선박의 횡요주기(초)

C는 2.00 <개정 2007.11. 2>

GоM은 별표1제2호의 규정에 의한 GоM과 같다. 다만, 동요시험상태가 경사시험상태와 다른 경우 GоM은 다음 각 목에 의하여 이를 계산한다.

가. 다음 산식에 의하여 동요시험시의 배수량(W)을 계산한다.

W = Wo + ∑w1- ∑w2

이 식에서

Wo는 경사시험상태에 있어서의 배수량(톤)

w1은 경사시험후 탑재된 물건의 중량(톤)

w2는 경사시험후 내린 물건의 중량(톤)

나. 다음 산식에 의하여 KG를 계산한다.<개정 2007.11. 2>

[eqn: rm KG_o = {W_o ・KG_oi + SUM w_1 ・kg_1 - SUM w_2 ・kg_2} OVER {W}]

이 식에서

KGoi는 경사시험시의 기선으로부터 겉보기 무게중심까지의 높이 (미터)

kg1, kg2는 기선으로부터 각각 w1, w2의 무게중심까지의 높이(미터)

다. KM을 구하여 GоM을 계산한다.<개정 2007.11. 2>

라. 선박내에 있는 액체의 자유표면 영향에 대하여는 별표1 제3호의 규정을 준용한다.

2. 동요시험에 의한 각 적하상태의 횡요주기(Ts) 계산은 다음 각 호에 의한다.

가. 다음 산식에 의하여 경하상태로부터 만재상태까지의 범위에 있어서 흘수(d)에 대응하는 kA값을 계산한다.<개정 2007.11. 2>

[eqn: rm k_A = B(0.373 + 0.023B over d_eq - {0.043L_a } over {100})]

이 식에서

La는 흘수선의 전장(미터)

deq는 기선으로부터 측정한 상당흘수(배수량에 대한 흘수)(미터)

나. 다음 산식에 의하여 각 적하상태에 있어서 실제의 k값을 계산한다. 즉, 본문 제8조제1항의 규정에 의한 선박의 표준재화상태의 구분에 따른 k값은 동요시험시에 있어서의 ko 및 koA의 비에 따라 kA를 비례 수정된 것으로 한다.<개정 2007.11. 2>

[eqn: rm {k} = {k}_A cdot k_o / k_oA]

이 식에서

ko는 1항에 따라 계산된 동요시험시에 있어서의 횡환동반경

koA는 동요시험시에 있어서의 제2호가목의 산식에 의한 kA

다. 다음 산식에 의하여 각 적하상태에서의 Ts를 계산한다.<개정 2007.11. 2>

[eqn: RM{T_s`~= ~2.00k over sqrt{G_o M}}}]

이 식에서

GоM은 액체의 자유표면 영향을 고려한 무게중심으로부터 횡메타센타까지의 높이(미터)

3. <삭제 2007.11. 2>