【별표 4】가설기자재 시험방법(Ⅰ)(제340조, 제343조 관련)

① 심 금

1. 재료가 한국산업규격 Ｄ3503(일반구조용 압연강재)에 정한 SS400의 규격에 시험한 강재일 것

2. 다음 (그림)에 표시한 치수일 것

비고：치수의 단위는 ㎜이다.

② 나이프에지 및 나이프에지 패드

1. 나이프에지

가) 재료는 한국산업규격 Ｄ3752(기계구조용 탄소강재)에 정한 SM50C의 규격에 적합한 강재일 것

나) 나이프에지 패드와의 접촉부를 침탄처리 가공한 것

2. 나이프에지 패드

재료가 한국산업규격 Ｄ3503(일반구조용 압연강재)에 정한 SS 490의 규격에 적합한 강재일 것

3. 다음 (그림)에 표시하는 치수일 것

(나이프에지)                 (나이프에지 패드)

비고：치수의 단위는 ㎜이다.

③ 받이판이 붙은 강관

이 규격에 시험한 파이프 써포트의 삽입관 상부를 절단한 것

④ 바닥판 붙임용 볼트 및 너트

1. 재료가 한국산업규격 D3503(일반구조용 압연강재)에 정한 SS400의 규격에 적합한 강재일 것

2. 다음 그림에 표시하는 치수일 것

비고：치수의 단위는 ㎜이다.

⑤ 강 관

1. 재료가 한국산업규격 D3566(일반구조용 탄소강관)에 정한 SPS500의 규격에 적합한 강관일 것

2. 관두께가 2.5㎜이며 또한 바깥지름이 48.6㎜일 것