[별표 4] 난방부하율 평가표(제14조 관련)

(제1면)

중부지역-1

지역	전용 면적 [㎡]	부위	U×a[W/K]									계수
			난방부하율[%]
			입력	레벨0	입력	레벨1	입력	레벨2	입력	레벨3	입력	b	c
중부지역	39이하	측벽
				1		0.98		0.97		0.95
		외벽
				1		0.98		0.97		0.95
		창호
				1		0.90		0.79		0.69
		현관문
				1		0.97		0.94		0.91
		지붕
				1		0.96		0.93		0.89
		바닥
				1		0.98		0.97		0.95
	39초과 ～ 57이하	측벽
				1		0.99		0.97		0.96
		외벽
				1		0.99		0.97		0.96
		창호
				1		0.88		0.76		0.64
		현관문
				1		0.98		0.96		0.93
		지붕
				1		0.96		0.93		0.89
		바닥
				1		0.98		0.97		0.95
	57초과 ～ 73이하	측벽
				1		0.99		0.985		0.98
		외벽
				1		0.98		0.95		0.93
		창호
				1		0.86		0.72		0.58
		현관문
				1		0.99		0.985		0.98
		지붕
				1		0.97		0.94		0.91
		바닥
				1		0.99		0.97		0.96

(제2면)

중부지역-2

지역	전용 면적 [㎡]	부위 항목	U×a[W/K]									계수
			난방부하율[%]
			입력	레벨0	입력	레벨1	입력	레벨2	입력	레벨3	입력	b	c
중부지역	73초과 ～ 85이하	측벽
				1		0.99		0.985		0.98
		외벽
				1		0.98		0.96		0.94
		창호
				1		0.86		0.72		0.58
		현관문
				1		0.99		0.985		0.98
		지붕
				1		0.97		0.93		0.90
		바닥
				1		0.98		0.97		0.95
	85초과	측벽
				1		0.99		0.985		0.98
		외벽
				1		0.98		0.96		0.95
		창호
				1		0.87		0.73		0.59
		현관문
				1		0.995		0.99		0.985
		지붕
				1		0.96		0.93		0.89
		바닥
				1		0.98		0.97		0.95

주 1) 계수의 계산 및 활용방법

b= (HL0-HL3)/(Ua0-Ua3)

c= HL3-Ua3×(HL0-HL3)/(Ua0-Ua3)

HL0, 3 : 레벨0 및 레벨3의 기준 난방부하율

Ua0, 3 : 레벨0 및 레벨3의 기준 Ua 값 (별표 2 이용)

평가대상주택의 난방부하율 = b×(Ua_평가대상주택) + c

주 2) 별표 2를 이용하여 계산된 평가기준주택의 레벨별 Ua 값을 레벨0～3칸에 입력하고, 평가대상주택의 Ua 값을 계산하여 레벨0～3사이의 해당되는 칸에 입력하여서 난방부하율을 예측할 수 있다.

(제3면)

남부지역-1

지역	전용 면적 [㎡]	부위	U×a[W/K]									계수
			난방부하율[%]
			입력	레벨0	입력	레벨1	입력	레벨2	입력	레벨3	입력	b	c
남부지역	39이하	측벽
				1		0.98		0.96		0.94
		외벽
				1		0.98		0.96		0.94
		창호
				1		0.90		0.79		0.68
		현관문
				1		0.97		0.94		0.91
		지붕
				1		0.97		0.93		0.90
		바닥
				1		0.98		0.96		0.94
	39초과 ～ 57이하	측벽
				1		0.98		0.97		0.95
		외벽
				1		0.98		0.97		0.95
		창호
				1		0.88		0.76		0.63
		현관문
				1		0.98		0.96		0.93
		지붕
				1		0.97		0.94		0.90
		바닥
				1		0.98		0.96		0.94
	57초과 ～ 73이하	측벽
				1		0.99		0.985		0.98
		외벽
				1		0.98		0.95		0.93
		창호
				1		0.80		0.71		0.57
		현관문
				1		0.99		0.985		0.98
		지붕
				1		0.97		0.94		0.92
		바닥
				1		0.98		0.97		0.95

(제4면)

남부지역-2

지역	전용 면적 [㎡]	부위 항목	U×a[W/K]									계수
			난방부하율[%]
			입력	레벨0	입력	레벨1	입력	레벨2	입력	레벨3	입력	b	c
남부지역	73초과 ～ 85이하	측벽
				1		0.99		0.985		0.98
		외벽
				1		0.98		0.96		0.94
		창호
				1		0.86		0.71		0.57
		현관문
				1		0.99		0.985		0.98
		지붕
				1		0.97		0.94		0.91
		바닥
				1		0.98		0.97		0.95
	85초과	측벽
				1		0.99		0.985		0.98
		외벽
				1		0.98		0.96		0.94
		창호
				1		0.87		0.72		0.59
		현관문
				1		0.995		0.99		0.985
		지붕
				1		0.97		0.93		0.90
		바닥
				1		0.98		0.96		0.94

주 1) 계수의 계산 및 활용방법

b= (HL0-HL3)/(Ua0-Ua3)

c= HL3-Ua3×(HL0-HL3)/(Ua0-Ua3)

HL0, 3 : 레벨0 및 레벨 3의 기준 난방부하율

Ua0, 3 : 레벨0 및 레벨 3의 기준 Ua 값 (별표 2 이용)

평가대상주택의 난방부하율 = b×(Ua_평가대상주택) + c

주 2) 별표 2를 이용하여 계산된 평가기준주택의 레벨별 Ua 값을 레벨0～3칸에 입력하고, 평가대상주택의 Ua 값을 계산하여 레벨0～3사이의 해당되는 칸에 입력하여서 난방부하율을 예측할 수 있다.

(제5면)

제주지역-1

지역	전용 면적 [㎡]	부위	U×a[W/K]									계수
			난방부하율[%]
			입력	레벨0	입력	레벨1	입력	레벨2	입력	레벨3	입력	b	c
제주지역	39이하	측벽
				1		0.98		0.96		0.93
		외벽
				1		0.98		0.96		0.94
		창호
				1		0.90		0.80		0.70
		현관문
				1		0.97		0.94		0.91
		지붕
				1		0.94		0.92		0.89
		바닥
				1		0.98		0.96		0.95
	39초과 ～ 57이하	측벽
				1		0.98		0.97		0.95
		외벽
				1		0.98		0.97		0.95
		창호
				1		0.88		0.76		0.64
		현관문
				1		0.98		0.96		0.93
		지붕
				1		0.95		0.92		0.89
		바닥
				1		0.98		0.96		0.95
	57초과 ～ 73이하	측벽
				1		0.99		0.985		0.98
		외벽
				1		0.98		0.95		0.93
		창호
				1		0.86		0.72		0.59
		현관문
				1		0.99		0.985		0.98
		지붕
				1		0.95		0.93		0.91
		바닥
				1		0.98		0.97		0.96

(제6면)

제주지역-2

지역	전용 면적 [㎡]	부위 항목	U×a[W/K]									계수
			난방부하율[%]
			입력	레벨0	입력	레벨1	입력	레벨2	입력	레벨3	입력	b	c
제주지역	73초과 ～ 85이하	측벽
				1		0.99		0.98		0.97
		외벽
				1		0.98		0.96		0.94
		창호
				1		0.86		0.72		0.59
		현관문
				1		0.99		0.985		0.98
		지붕
				1		0.95		0.92		0.90
		바닥
				1		0.98		0.97		0.95
	85초과	측벽
				1		0.99		0.985		0.98
		외벽
				1		0.98		0.96		0.94
		창호
				1		0.86		0.73		0.60
		현관문
				1		0.995		0.99		0.985
		지붕
				1		0.94		0.92		0.89
		바닥
				1		0.98		0.96		0.95

주 1) 계수의 계산 및 활용방법

b= (HL0-HL3)/(Ua0-Ua3)

c= HL3-Ua3×(HL0-HL3)/(Ua0-Ua3)

HL0, 3 : 레벨0 및 레벨 3의 기준 난방부하율

Ua0, 3 : 레벨0 및 레벨 3의 기준 Ua 값 (별표 2 이용)

평가대상주택의 난방부하율 = b×(Ua_평가대상주택) + c

주 2) 별표 2를 이용하여 계산된 평가기준주택의 레벨별 Ua 값을 레벨0～3칸에 입력하고, 평가대상주택의 Ua 값을 계산하여 레벨0～3사이의 해당되는 칸에 입력하여서 난방부하율을 예측할 수 있다.