[별표 4]
밑술제조장의 시설기준(제8조제2항관련)
1. 제조장시설	가. 창고 나. 원료처리실 다. 제국실 라. 당화실 마. 배양실 바. 포장실 사. 저온저장실 아. 시험실 자. 무균실 차. 사무실	25㎡ 이상 20㎡ 이상 20㎡ 이상 20㎡ 이상 30㎡ 이상 20㎡ 이상 10㎡ 이상 30㎡ 이상 9㎡ 이상 20㎡ 이상
2. 제조장에 갖추어야 할 기계·기구	가. 증자기 나. 당화조 다. 가압여과기 라. 배양탱크 마. 콤퓨렛샤(공기압축기)	200ℓ용 1대 300ℓ용 1대 1개 300ℓ용 3대 1개