[별표4]

부숙토 제품기준(제6조, 제8조 관련)

구 분		등 급
		가 등급	나 등급
유해물질함량	비소(As)	50이하	"가" 등급의 기준을 초과하는 경우
	카드뮴(Cd)	5이하
	크롬(Cr)	300이하
	구리(Cu)	500이하
	납(Pb)	150이하
	수은(Hg)	2이하
유기물함량		25%이상
유기물대 질소비		50이하
염분(Nacl)		1%이하
부 숙 도		실험 수행 시 실온보다 20℃이상 재 발열이 없을 것.

비고 : 1. 도로절개지의 토지개량제로 사용하는 경우에는 "가" 등급의 유기물함량기준은 15%이상으로 한다.