[별표 4]

비점오염원 삭감종류 및 방법(예)

삭 감 시 설	삭 감 방 법
저 류 시 설	건식연못, 연못, 인공습지, 강우저장시설
침 투 시 설	침투조, 침투도랑/건식연못, 유공성 포장
식 생 이 용	식생수로, 식생여과대
여 과 시 설	여과조, 모래여과
하 천 정 화 시 설	박층류법, 접촉산화시설, 수초대 조성, 수생식물정화지
기 타	자연형 하천공법을 이용한 하천정비, 수유입장치, 퇴적물 준설

비고: 비점오염원 처리방법의 삭감효율은 구체적인 설계기준과 처리효율이 제시된 경우에 인정하되, 총량관리계획 이행평가를 통해 삭감방법별로 실증자료가 있는 경우 삭감효율을 조정할 수 있다.