[별표4] 삭도시설 와이어로프검사표(제3조제3항 관련)

측정년월일		년 월 일											용도
평균지름		(㎜)			최소지름						(㎜)						최소지름감소율			(%)
와이어로프의규격		구조																	중량	(Kg/m)
		지름		(㎜)				항장력							(t)				소선지름	(㎜)
가동상황		가설년월일					년 월 일												실제사용시간		일
		끊어이은횟수					1		2			3				4		5	끊어이은길이		(m)
측 정 장 소			측정지름(㎜)											소선의 단선, 손상, 부식유무							비 고
			가로			세로				평균
와이어로프접합부(스트랜드가 들어간 마디부위)	측정점 1
	측정점 2
	측정점 3
	측정점 4
	측정점 5
	측정점 6
접합부 이외의 부분 (50미터 마다)	측정점 1
	측정점 2
	측정점 3
	측정점 4
	측정점 5
	측정점 6
	측정점 7
	측정점 8
	측정점 9
	측정점10
	측정점11

190㎜×268㎜

(신문용지 54g/㎡)