[별표 4]

스퓨리어스영역 불요발사의 허용치

(제5조제1항 관련)

구 분	업무 또는 무선설비	공중선전력에 대한 감쇠값(데시벨)
1	우주업무	43+10log(PY) 또는 60 ㏈c중 덜 엄격한 값
2	무선측위업무	43+10log(PX) 또는 60 ㏈중 덜 엄격한 값
3	텔레비전방송업무	46+10log(PY) 또는 60 ㏈c중 덜 엄격한 값이고, VHF 무선국은 평균전력 1 ㎽를 UHF 무선국은 평균전력 12 ㎽를 각각 초과하지 아니할 것
4	초단파방송업무	46+10log(PY) 또는 70 ㏈c중 덜 엄격한 값이고, 평균전력 1 ㎽를 초과하지 아니할 것
5	중파(MF)/단파(HF) 방송업무	50 ㏈c이고, 평균전력 50 ㎽를 초과하지 아니할 것
6	단측파대 이동국	첨두포락선전력(PX)보다 43 ㏈ 낮을 것
7	30 ㎒ 대역 미만의 아마추어 업무 (단측파대 통신방식을 포함한다)	43+10log(PX) 또는 50 ㏈중 덜 엄격한 값
8	30 ㎒ 대역 미만의 업무 (우주업무, 무선측위업무, 방송업무, 단측파대 이동국, 아마추어 업무를 제외한다)	43+10log(X) 또는 60 ㏈c중 덜 엄격한 값. 이 경우 단측파대 변조방식을 사용하는 경우에는 X를 PX로, 그 외의 변조방식을 사용하는 경우에는 X를 PY로 한다.
9	특정소출력용 무선기기	56+10log(PY) 또는 40㏈c중 덜 엄격한 값
10	비상 송신설비	제한 없음
11	그밖의 업무 및 무선설비	43+10log(PY) 또는 70㏈c중 덜 엄격한 값

(주)

1) 스퓨리어스영역 불요발사 허용치 측정방법은 국제전기통신연합권고 SM.329의 최신 버전에 의한다. 다만, 레이더의 경우 국제전기통신연합 권고 M.1177의 최신 버전에 의한다.

2) 대역외영역과 스퓨리어스영역의 경계기준은 필요주파수대폭의 중심주파수로부터 필요주파수대폭의 250 퍼센트만큼 이격된 주파수로 한다. 다만, 협․광대역 시스템에 대한 경계기준은 별표 1을 따른다.

3) 스퓨리어스영역 불요발사 측정기준대역폭은 주파수 9 ㎑∼150 ㎑에서 1 ㎑로, 150 ㎑ ∼30 ㎒에서 10 ㎑로, 30 ㎒ ∼ 1 ㎓에서 100 ㎑로, 1 ㎓ 이상에서 1 ㎒로 한다. 다만, 우주업무는 주파수와 상관없이 4 ㎑로 한다.

4) 기호 ㏈c는 무변조 반송파 전력을 기준으로 한 ㏈를 말한다. 다만, 반송파가 없거나 측정할 수 없는 경우에는 평균전력을 기준으로 한 ㏈를 말한다.

5) 평균전력(PY) 및 첨두포락선전력(PX)의 단위는 W로 한다.

6) 아마추어업무에 사용되는 지구국은 30 ㎒ 대역 미만의 아마추어 업무의 기준을 적용하고, 지구로부터 2×106 km 이상 떨어진 곳에서 우주업무를 하는 우주국은 스퓨리어스영역 불요발사 제한을 적용하지 않는다.

7) 혼신방지 등을 위하여 필요하다고 인정되는 때에는 이 표에 규정된 스퓨리어스영역 불요발사의 허용치보다 엄격한 기준을 적용할 수 있다.

8) “특정소출력용 무선기기”란 「전파법시행령」 제24조제4호에 따른 무선기기를 말한다.

9) “비상송신설비”란 비상위치지시용무선표지설비, 비상위치지시용송신기, 개인위치지시용표지설비, 수색구조용트랜스폰더, 생존정의 송신설비, 비상시 사용하는 육상, 항공, 해상 업무용 송신설비를 말한다.