[별표 4] <개정 2007.2.5>

실험폐기물의 처리기준

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 폐시약병의 세척방법

① 빈 용기는 상표 및 뚜껑을 제거하고 세척제로 3회 이상 세척하여야 한다.

② 빈 용기는 사람의 후각 검사시 냄새가 나지 않아야 하며, 이물질이 없어야 한다.

2. 폐시약병 및 실험폐수 배출방법

① 폐시약 및 세척액은 별도의 수거용기에 성상별로 분리수거한다.

② 폐시약 및 세척액은 일반생활하수와 섞이지 않도록 유의하여야 한다.

③ 시약병과 분리하기 어려운 고체성분의 폐시약은 시약병 전체를 별도 분리수거한다.

④ 유리가 아닌 폐시약병은 용기를 세척한 후 최대한 부피를 줄여서 분리수거한다.

3. 폐시약병 세척검사 및 배출전표 배부

① 안전관리자는 각 실험실에서 배출되는 시약병에 대하여 세척검사를 실시한 후, 지정장소의 분리수거함에 보관하여야 한다.

4. 폐기물의 처리

① 운영지원과장은 안전관리자의 의뢰를 받아 수시로 폐기물처리업체에 위탁처리 하여야 한다.

5. 폐기물 처리시 유의사항

① 재활용 가능 품목은 분리하여 배출한다.

② 분리수거함 또는 저장용기에 일반 생활폐기물을 투입하지 않도록 한다.

③ 실험할 때 발생된 폐기물은 안전관리자의 책임 하에 실험종료 후 반드시 처리하여 방치되는 일이 없도록 한다.