[별표 4] <개정 2010.6.30>

운행기록장치의 기준 등(제29조의2제1항 관련)

가. 운행기록장치는 다음의 장치를 갖추어야 한다.

1) 단말기에 장착되어 그 성능이 1Hz이상인 위치추적장치

2) 6개월 이상 1초 단위 데이터를 기록ㆍ저장할 수 있는 기억장치

3) 운행정보를 운행기록 분석장치로 전송하기 위하여 범용적으로 유통되는 이동식기억장치 유선인터페이스

4) 영상기록 보조장치는 다음 중 어느 하나를 갖추어야 한다.

가) 운행기록장치에 영상기록장치의 차량정보 자료를 전송할 수 있는 인터페이스 장치

나) 운행기록장치 내에 영상카메라와 연결되어 영상을 저장할 수 있는 장치

5) 사용자가 현 운행상태를 확인할 수 있는 표시기와 사용자 정보 등을 입력할 수 있는 설정키

6) 운행기록장치 내부 데이터가 인위적으로 변경되거나 삭제되지 않도록 하고, 분해 여부를 확인할 수 있는 보안장치

나. 운행기록장치는 다음 각 호의 기능을 갖추어야 한다.

1) 차량속도의 검출

2) 분당 엔진회전수(RPM: Revolution Per Minute)의 감지

3) 브레이크 신호의 감지

4) GPS를 통한 위치추적

5) 입력신호 데이터의 저장

6) 가속도 센서를 이용한 충격감지

7) 기기 및 통신상태의 오류검출

다. 가목 및 나목에 따른 운행기록장치의 장치 및 기능의 세부기준 등은 국토해양부장관이 따로 정하여 고시한다.